TOR • JH-350	РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
 
[image: ]
ПОЛОМОЕЧНАЯ МАШИНА
JH-350
Руководство по эксплуатации и каталог узлов
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РАЗДЕЛ 01   •   РУКОВОДСТВО TOR
Назначение и навигация
TOR JH-350 — аккумуляторная поломоечная машина для механической мойки твердых напольных покрытий с одновременным сбором отработанного раствора. Руководство объединяет эксплуатацию, обслуживание и оригинальную взрыв-схему.
Группы каталога деталей
	Схема
	Узел
	Что обслуживается

	01
	Панель управления
	Кнопки, плата и корпус панели

	02
	Рукоятка, стойка и опоры
	Стойка, фиксация и опоры

	03
	Баки, фильтр и всасывающие шланги
	Баки, фильтр, уплотнения и шланги

	04
	Рама, батарейный отсек и всасывание
	Батарейный отсек, колеса и вакуум

	05
	Щеточный узел и подача раствора
	Щетка, ее привод и клапан воды

	06
	Водосборная балка и скребки
	Балка, резиновые скребки и патрубок


Как читать обозначения
1. Формат «схема 03, поз. 7» обозначает фильтр на третьем сборочном чертеже.
2. Номер на рисунке соответствует строке русскоязычной таблицы под ним; количество указано на один узел.
3. Каталог содержит позиции и количество деталей, но не содержит заводских артикулов — уточняйте их у поставщика по модели и серийному номеру.
4. К работе допускаются только обученные сотрудники, знакомые с этой инструкцией.
	ПЕРЕД ПЕРВЫМ ЗАПУСКОМ  Проверьте комплектность, напряжение 24 В, установку щетки и скребка, герметичность шлангов и уровень заряда.





РАЗДЕЛ 02   •   ОБЯЗАТЕЛЬНО
Требования безопасности
Условия эксплуатации
5. Используйте машину на ровном твердом покрытии внутри помещений; обеспечьте достаточное освещение и свободный проход.
6. Перед уборкой уберите с пола кабели, пленку, крупные предметы и острый мусор; обозначьте зону знаком «Осторожно, мокрый пол».
7. Не работайте на уклонах, ступенях, эскалаторах, скользких рампах и не перевозите людей на машине.
8. Не допускайте детей, посторонних лиц и животных в рабочую зону.
9. Не применяйте аппарат для горючих жидкостей, растворителей, токсичных веществ, тлеющего мусора и взрывоопасной пыли.
Электробезопасность и аккумулятор
10. Перед установкой щетки, очисткой, ремонтом и проверкой соединений выключите питание и исключите случайный запуск.
11. Используйте исправное зарядное устройство, совместимое с установленной батареей 24 В и ее типом; заряжайте только в сухом проветриваемом помещении.
12. Не направляйте струю воды на панель управления, зарядный разъем, батарейный отсек и двигатель всасывания.
13. Не кладите металлические предметы на аккумулятор и не вскрывайте батарею или зарядное устройство самостоятельно.
14. При перегреве, искрении, запахе гари, повреждении кабеля или попадании воды в электрический узел немедленно прекратите работу.
	ОПАСНАЯ ЗОНА  Не приближайте руки, стопы, свободную одежду и шланги к вращающейся щетке. Сервис электрических узлов выполняет квалифицированный специалист.





РАЗДЕЛ 03   •   TOR JH-350
Технические характеристики
	Параметр
	Значение

	Модель
	TOR JH-350

	Тип машины
	Аккумуляторная поломоечная

	Рабочая ширина щетки
	350 мм / 14 дюймов

	Ширина водосборной балки
	350 мм

	Объем бака чистого раствора
	20 л

	Объем бака-утилизатора
	25 л

	Производительность
	до 1350 м²/ч

	Номинальное напряжение
	24 В

	Мощность двигателя щетки
	400 Вт

	Мощность двигателя всасывания
	500 Вт

	Время работы
	ориентировочно 3–4 часа

	Масса
	55 кг

	Размер упаковки
	900 × 580 × 700 мм

	Емкость аккумулятора
	Смотрите маркировку фактически установленной АКБ


О емкости аккумулятора
Емкость измеряется в ампер-часах (А·ч). В исходной документации JH-350 ее значение не указано, поэтому определяйте его по шильде конкретной батареи. Запас энергии в ватт-часах рассчитывается как 24 В × емкость (А·ч).
	ВАЖНО  Фактическая продолжительность работы зависит от емкости и состояния батареи, режима ECO, загрязнения пола и включенных функций.





РАЗДЕЛ 04   •   КОНСТРУКЦИЯ
Общий вид и основные узлы
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Фирменная поломоечная машина TOR JH-350: два ракурса
	Узел
	Назначение
	Схема

	Панель и рукоятка
	Управление функциями и направление движения
	01 / 02

	Баки и шланги
	Подача чистой воды и сбор грязной жидкости
	03

	Батарейный отсек и рама
	Питание 24 В, колеса и вакуумный привод
	04

	Щетка и водосборная балка
	Очистка пола и удаление остаточной влаги
	05 / 06

	БРЕНД TOR  Фирменное обозначение TOR нанесено на лицевой части аппарата. Для заказа запчастей дополнительно сверяйте модель JH-350 и серийный номер.





РАЗДЕЛ 05   •   КНОПКИ И ИНДИКАЦИЯ
Панель управления
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Элементы панели управления с русской расшифровкой
	№
	Элемент
	Функция

	1
	Питание
	Включает и выключает машину.

	2
	Индикатор батареи
	Отображает доступный уровень заряда.

	3
	ECO
	Включает экономичный режим эксплуатации.

	4
	Всасывание
	Включает сбор воды в бак-утилизатор.

	5
	Подача раствора
	Открывает подачу воды / моющего раствора.

	6
	Щетка
	Запускает вращение дисковой щетки.

	СВЯЗЬ СО СХЕМОЙ  Корпус панели, ее крышка и электронная плата приведены на схеме 01. Назначение кнопок уточняйте по пиктограммам именно вашего аппарата.





РАЗДЕЛ 01   •   ВЗРЫВ-СХЕМА 01
Панель управления
Оригинальный сборочный чертеж. Номера выносок соответствуют русскоязычной спецификации ниже.
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Схема 01. Панель управления
	№
	Наименование
	Кол.
	№
	Наименование
	Кол.

	1
	Крышка панели рукоятки
	1
	3
	Корпус рукоятки
	1

	2
	Плата управления (PCB)
	1
	
	
	

	ОБСЛУЖИВАНИЕ  При сбоях кнопок и индикации сначала проверьте питание. Диагностику платы (поз. 2) выполняет сервисный специалист.





РАЗДЕЛ 06   •   ПЕРВЫЙ ЗАПУСК
Подготовка к работе
Осмотр и установка рабочих узлов
15. Установите аппарат на ровной поверхности и убедитесь, что питание отключено.
16. Осмотрите корпус, колеса, панель управления, батарейный отсек и зарядный разъем; проверьте отсутствие повреждений.
17. Проверьте фиксацию рукоятки, стойки и шарнира: схема 02, поз. 1, 2, 3 и 6.
18. Установите исправную щетку или совместимый пад размером 350 мм / 14″; проверьте фиксацию: схема 05, поз. 12.
19. Установите водосборную балку, подключите всасывающий шланг и проверьте резиновые кромки: схема 06, поз. 8, 10 и 12.
20. Убедитесь, что чистый и грязный баки установлены правильно, их крышки и уплотнения закрыты: схема 03.
21. Проверьте уровень заряда батареи и только затем включите питание.
Подготовьте помещение
22. Уберите крупный мусор, упаковочную пленку, нитки и незакрепленные электрические кабели.
23. Проверьте совместимость моющего средства с покрытием; используйте только низкопенное средство.
24. Установите предупреждающие таблички и определите безопасный маршрут уборки.
	ПРОВЕРКА СТОЙКИ  Надежность фиксации стойки и рукоятки особенно важна перед началом смены. Оригинальный сборочный чертеж этого узла приведен на схеме 02.





РАЗДЕЛ 02   •   ВЗРЫВ-СХЕМА 02
Рукоятка, стойка и опоры
Оригинальный сборочный чертеж. Номера выносок соответствуют русскоязычной спецификации ниже.
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Схема 02. Рукоятка, стойка и опоры
	№
	Наименование
	Кол.
	№
	Наименование
	Кол.

	1
	Рукоятка управления в сборе
	1
	5
	Корпус аккумулятора
	1

	2
	Поворотная стойка
	1
	6
	Соединительный шарнир
	1

	3
	Фиксирующая рукоятка
	1
	7
	Опора стойки
	2

	4
	Хомут / держатель трубки
	1
	
	
	

	ОБСЛУЖИВАНИЕ  Перед началом смены убедитесь в надежной фиксации стойки (поз. 2), рукоятки (поз. 3), шарнира (поз. 6) и обеих опор (поз. 7).





РАЗДЕЛ 07   •   ЧИСТАЯ / ГРЯЗНАЯ ВОДА
Баки и моющий раствор
	Бак
	Объем
	Назначение
	Схема

	Чистый раствор
	20 л
	Подача воды и низкопенного моющего средства
	03, поз. 12

	Бак-утилизатор
	25 л
	Сбор отработанной воды и загрязнений
	03, поз. 8


Заполнение бака чистого раствора
25. Выключите питание и убедитесь, что машина стоит на ровной поверхности.
26. Откройте крышку заливной горловины — схема 03, поз. 9.
27. Приготовьте низкопенный раствор в концентрации, указанной изготовителем моющего средства.
28. Заполните бак без перелива, закройте крышку и проверьте ее прокладку — схема 03, поз. 10.
29. Проверьте состояние фильтра и соединений всасывающего шланга — схема 03, поз. 7 и 13.
Контроль во время уборки
30. Не допускайте переполнения бака-утилизатора и образования чрезмерной пены.
31. При снижении всасывания проверьте заполнение грязного бака, крышку, уплотнения, фильтр и шланг.
32. Сливайте отработанный раствор только в специально предусмотренном месте.
	ЗАПРЕЩЕНО  Не используйте горючие жидкости, агрессивные растворители и сильно пенящиеся средства. Попадание пены или воды во всасывающий двигатель может повредить аппарат.





РАЗДЕЛ 03   •   ВЗРЫВ-СХЕМА 03
Баки, фильтр и всасывающие шланги
Оригинальный сборочный чертеж. Номера выносок соответствуют русскоязычной спецификации ниже.
[image: ]
Схема 03. Баки, фильтр и всасывающие шланги
	№
	Наименование
	Кол.
	№
	Наименование
	Кол.

	1
	Ручка бака
	1
	8
	Бак-утилизатор
	1

	2
	Колено всасывающего патрубка
	1
	9
	Крышка заливной горловины
	1

	3
	Колено бака-утилизатора
	1
	10
	Прокладка горловины
	1

	4
	Крышка бака-утилизатора
	1
	11
	Клапан
	1

	5
	Уплотнение крышки
	1
	12
	Бак чистого раствора
	1

	6
	Уплотнительное кольцо
	2
	13
	Всасывающий шланг
	1

	7
	Фильтр
	1
	14
	Крышка всасывающего узла
	1

	ОБСЛУЖИВАНИЕ  После каждой смены промывайте бак-утилизатор (поз. 8), фильтр (поз. 7), патрубки и всасывающий шланг (поз. 13).





РАЗДЕЛ 08   •   ПИТАНИЕ 24 В
Аккумулятор и зарядка
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Зарядное устройство: используйте только совместимую штатную комплектацию
Последовательность зарядки
33. Выключите машину, установите ее в сухом проветриваемом помещении и проверьте состояние кабеля.
34. Сверьте тип батареи и параметры зарядного устройства с маркировкой установленной аккумуляторной системы 24 В.
35. Откройте защитную заглушку разъема — схема 04, поз. 2 — и подключите штекер к зарядному гнезду — поз. 4.
36. Подключите зарядное устройство к исправной розетке с параметрами, указанными на самом устройстве.
37. Дождитесь штатной индикации полного заряда; не накрывайте блок и не включайте машину во время зарядки.
38. Отключите зарядное устройство от сети, затем отсоедините разъем машины и закройте защитную заглушку.
	БЕЗ ПРЕДПОЛОЖЕНИЙ  Емкость батареи в А·ч, точное время заряда и выходные параметры ЗУ в исходной инструкции не указаны. Определяйте их по маркировке фактического аккумулятора и штатного зарядного устройства.





РАЗДЕЛ 04   •   ВЗРЫВ-СХЕМА 04
Рама, батарейный отсек и всасывание
Оригинальный сборочный чертеж. Номера выносок соответствуют русскоязычной спецификации ниже.
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Схема 04. Рама, батарейный отсек и всасывание
	№
	Наименование
	Кол.
	№
	Наименование
	Кол.

	1
	Крышка батарейного отсека
	1
	8
	Колесо
	2

	2
	Заглушка разъема зарядки
	1
	9
	Опорный кронштейн
	1

	3
	Гайка крепления
	1
	10
	Защитный кожух
	1

	4
	Разъем зарядного устройства
	1
	11
	Несущая рама
	1

	5
	Корпус батарейного отсека
	1
	12
	Всасывающий двигатель
	1

	6
	Винт
	2
	13
	Крепежная пластина
	1

	7
	Втулка колеса
	2
	14
	Кожух двигателя
	1

	ОБСЛУЖИВАНИЕ  Разъем зарядки (поз. 4), батарейный отсек и всасывающий двигатель (поз. 12) обслуживайте только при отключенном питании.





РАЗДЕЛ 09   •   РАБОЧИЙ ЦИКЛ
Порядок уборки
Стандартный цикл мойки и осушения
39. Включите питание кнопкой на панели и проверьте индикатор батареи.
40. Убедитесь, что бак чистого раствора заполнен, бак-утилизатор установлен, а щетка и скребок готовы к работе.
41. Включите щетку, подачу воды / раствора и функцию всасывания соответствующими кнопками.
42. Ведите машину за рукоятку равномерно, не допуская длительного вращения щетки на одном месте.
43. Выполняйте параллельные проходы с небольшим перекрытием; контролируйте качество сбора воды за балкой.
44. При слабом загрязнении используйте режим ECO, если его хватает для устойчивой работы щетки и всасывания.
45. Следите за зарядом, уровнем жидкости, появлением пены и посторонними шумами.
Рабочая техника
46. Начинайте движение плавно и снижайте скорость у стен, витрин, дверных проемов и оборудования.
47. Не проходите по препятствиям, ковровым покрытиям, незакрепленным проводам и перепадам уровня.
48. При пропуске воды остановитесь и проверьте положение скребка, уплотнения и всасывающий шланг.
	УПРАВЛЕНИЕ  Оператор направляет машину рукояткой. Элементы выбора направления движения или отдельного тягового привода в подтвержденной комплектации не указаны.





РАЗДЕЛ 10   •   ЕЖЕДНЕВНЫЙ УХОД
Завершение работы
Правильная остановка
49. Отключите подачу моющего раствора.
50. Выключите щетку и кратко продолжайте сбор остаточной воды.
51. Выключите всасывание, затем общее питание.
52. Отведите машину в место обслуживания на ровном полу.
53. Слейте грязную воду и при необходимости остаток чистого раствора в разрешенном месте.
54. Промойте бак-утилизатор, фильтр, всасывающий шланг, щетку и резиновые кромки балки.
55. Протрите корпус, оставьте промытые баки просохнуть и при необходимости поставьте батарею на зарядку.
Контрольные точки после каждой смены
	Узел
	Что проверить
	Схема / позиции

	Бак и фильтр
	Промывка, отсутствие пены, чистые уплотнения
	03 / 5, 7, 8

	Всасывающий тракт
	Свободный шланг и плотное соединение
	03 / 13; 06 / 8

	Щетка
	Нет волос, нитей и неравномерного износа
	05 / 12

	Скребки
	Чистая и неповрежденная рабочая кромка
	06 / 10, 12

	Питание
	Заряд АКБ, сухой и закрытый разъем
	04 / 2, 4

	НЕ МОЙТЕ СТРУЕЙ  Панель, зарядный разъем, батарею и двигатель всасывания очищайте без направленного потока воды.





РАЗДЕЛ 11   •   ЩЕТКА 350 ММ
Обслуживание щеточного узла
Установка и замена щетки
56. Выключите машину, исключите случайный запуск и обеспечьте доступ к щеточному узлу.
57. Осмотрите щетку 350 мм — схема 05, поз. 12 — и ее посадочное место.
58. Удалите намотанные волосы, нити, пленку и твердые предметы; проверьте фланец и приводной диск — поз. 7 и 8.
59. Установите совместимую щетку или падодержатель и убедитесь в надежной фиксации.
60. Проверьте брызгозащитную юбку и кожух — поз. 10 и 11.
61. После сборки выполните короткий пробный проход на свободном участке.
Когда нужен сервис
62. Щетка не вращается при включенной функции и исправно заряженной батарее.
63. Привод работает с посторонним шумом, сильной вибрацией или заметным биением.
64. Моющий раствор не подается при заполненном баке: требуется проверка электромагнитного клапана — схема 05, поз. 2.
65. Повреждены крепление, двигатель щетки, защитный кожух или проводка.
	БЕЗОПАСНОСТЬ  Не удерживайте щетку руками при работающем двигателе и не проверяйте посадочное место до полного отключения питания.





РАЗДЕЛ 05   •   ВЗРЫВ-СХЕМА 05
Щеточный узел и подача раствора
Оригинальный сборочный чертеж. Номера выносок соответствуют русскоязычной спецификации ниже.
[image: ]
Схема 05. Щеточный узел и подача раствора
	№
	Наименование
	Кол.
	№
	Наименование
	Кол.

	1
	Двигатель щетки
	1
	7
	Приводной диск / маховик
	1

	2
	Электромагнитный клапан
	1
	8
	Фланец
	1

	3
	Основание клапана
	1
	9
	Защита двигателя
	1

	4
	Кронштейн двигателя
	1
	10
	Кожух щетки
	1

	5
	Шайба
	2
	11
	Брызгозащитная юбка
	1

	6
	Опора
	1
	12
	Щетка
	1

	ОБСЛУЖИВАНИЕ  Щетка (поз. 12) и брызгозащитная юбка (поз. 11) являются расходными элементами. Диагностику клапана (поз. 2) поручайте сервису.





РАЗДЕЛ 12   •   СКРЕБКИ И ВСАСЫВАНИЕ
Обслуживание водосборной балки
Осмотр, очистка и регулировка
66. Выключите питание и очистите водосборную балку от песка, волос и мусора.
67. Проверьте всасывающий патрубок и его уплотнение — схема 06, поз. 8 и 9.
68. Осмотрите передний и задний резиновые скребки на порезы, деформацию и неравномерный износ — поз. 12 и 10.
69. Проверьте крепление передней и задней прижимных планок — поз. 13 и 7.
70. Убедитесь, что опорные колеса свободно вращаются и балка прилегает к полу равномерно — поз. 6.
71. Выполните пробный проход: после балки не должно оставаться выраженных полос или луж.
Замена резиновых кромок
72. Ослабьте крепление соответствующей прижимной планки и аккуратно извлеките изношенную кромку.
73. Если профиль позволяет, используйте неповрежденную рабочую грань; при порезах или потере эластичности установите новую деталь.
74. Закрепите планку равномерно, подключите шланг без перегибов и повторно проверьте сбор воды.
	ЕСЛИ ПОЛ МОКРЫЙ  Сначала проверьте скребки (схема 06, поз. 10 и 12), патрубок (поз. 8), фильтр и всасывающий шланг (схема 03, поз. 7 и 13).





РАЗДЕЛ 06   •   ВЗРЫВ-СХЕМА 06
Водосборная балка и скребки
Оригинальный сборочный чертеж. Номера выносок соответствуют русскоязычной спецификации ниже.
[image: ]
Схема 06. Водосборная балка и скребки
	№
	Наименование
	Кол.
	№
	Наименование
	Кол.

	1
	Рычаг балки
	1
	8
	Всасывающий патрубок
	1

	2
	Опора скребка
	1
	9
	Уплотнительная прокладка
	1

	3
	Соединительная муфта
	1
	10
	Задний резиновый скребок
	1

	4
	Штифт
	1
	11
	Корпус водосборной балки
	1

	5
	Фиксирующий штифт
	1
	12
	Передний резиновый скребок
	1

	6
	Опорное колесо
	3
	13
	Передняя прижимная планка
	1

	7
	Задняя прижимная планка
	1
	14
	Шайба
	1

	ОБСЛУЖИВАНИЕ  Плохой сбор воды чаще связан со скребками (поз. 10 и 12), всасывающим патрубком (поз. 8) или опорными колесами (поз. 6).





РАЗДЕЛ 13   •   РЕГЛАМЕНТ УХОДА
Плановое обслуживание
	Периодичность
	Действие
	Привязка к схеме

	Перед каждой сменой
	Проверить заряд, панель, стойку, колеса, баки и шланги
	01, 02, 03, 04

	Перед каждой сменой
	Осмотреть щетку, водосборную балку и рабочие кромки
	05 / 12; 06 / 10, 12

	После каждой смены
	Опорожнить и промыть оба бака; очистить фильтр
	03 / 7, 8, 12

	После каждой смены
	Очистить всасывающий шланг, скребки и щетку
	03 / 13; 05 / 12; 06

	По мере загрязнения
	Промыть патрубки, проверить уплотнения и заглушку ЗУ
	03 / 2–6; 04 / 2

	По мере износа
	Заменить щетку, резиновые скребки и поврежденные уплотнения
	05 / 12; 06 / 10, 12

	При неисправности
	Проверить двигатели, электронную плату, клапан и батарею
	Сервис: 01 / 2; 04 / 12; 05 / 1, 2


Границы самостоятельного обслуживания
Оператор самостоятельно выполняет внешнюю очистку, промывку баков и фильтра, осмотр соединений, замену совместимых щеток и скребков. Вскрытие электронного блока, ремонт зарядного разъема, замена электродвигателей и вмешательство в аккумуляторную систему выполняются сервисом.
	ЗАКАЗ ДЕТАЛЕЙ  Сообщайте поставщику марку TOR, модель JH-350, серийный номер, номер схемы, позицию и требуемое количество. Заводской артикул уточняйте отдельно.





РАЗДЕЛ 14   •   ДИАГНОСТИКА ОПЕРАТОРА
Возможные неисправности
	Симптом
	Вероятная причина
	Проверка / действие

	Машина не включается
	Разряжена батарея; выключено питание; проблема соединения
	Проверить индикатор, заряд и кнопку питания; далее обратиться в сервис.

	Щетка не вращается
	Функция отключена; щетка заблокирована; неисправен привод
	Выключить питание, удалить мусор; проверить схему 05, поз. 1 и 12.

	Раствор не подается
	Бак пуст; засор; неисправен электромагнитный клапан
	Заполнить бак; проверить фильтр; сервисная проверка схемы 05, поз. 2.

	Остается вода на полу
	Изношены скребки; шланг отсоединен или засорен
	Очистить шланг и скребки: схема 03, поз. 13; схема 06, поз. 8, 10, 12.

	Всасывание слабое
	Бак заполнен; крышка неплотная; фильтр или шланг засорен
	Слить грязную воду; проверить крышку, фильтр и шланг: схема 03.

	Из бака идет пена
	Неподходящее / избыточное моющее средство
	Остановиться, слить жидкость, промыть бак и применить низкопенное средство.

	Батарея не заряжается
	ЗУ не подключено; поврежден кабель; несовместимое устройство
	Проверить кабель и разъем схемы 04, поз. 4; неисправное ЗУ не использовать.

	Вибрация или шум
	Щетка повреждена; в привод попал мусор; крепеж ослаб
	Выключить машину; проверить схему 05; при повторении обратиться в сервис.

	Подтекание воды
	Ослабло соединение; повреждены прокладка или шланг
	Проверить схему 03, поз. 5, 6, 10, 13 и схему 06, поз. 8, 9.

	НЕМЕДЛЕННАЯ ОСТАНОВКА  Искрение, запах гари, перегрев батареи или зарядного устройства, поврежденная изоляция и попадание воды в электрику требуют немедленного отключения и обращения в сервис.





РАЗДЕЛ 15   •   ИНФОРМАЦИЯ ВЛАДЕЛЬЦА
Хранение, сервис и учет
Хранение и перевозка
75. Перед хранением отключите питание, слейте жидкость, промойте и высушите баки, щетку и скребки.
76. Храните аппарат на ровной поверхности в сухом помещении; избегайте мороза, высокой влажности и источников тепла.
77. Поддерживайте состояние батареи в соответствии с требованиями ее изготовителя; проверяйте ее маркировку и совместимость зарядного устройства.
78. При перевозке зафиксируйте машину, избегайте ударов по стойке и не поднимайте аппарат за шланги, кабели или съемные детали.
Данные изделия и сервиса
	Параметр
	Заполняется владельцем

	Модель
	TOR JH-350

	Серийный номер
	__________________________________________

	Дата приобретения
	__________________________________________

	Дата ввода в эксплуатацию
	__________________________________________

	Емкость установленной АКБ
	_______________________________ А·ч

	Сервисная организация
	__________________________________________

	Телефон сервиса
	__________________________________________

	УТИЛИЗАЦИЯ  Аккумулятор, зарядное устройство, электронные детали, металл и пластик сдавайте в специализированные пункты приема. Не выбрасывайте аккумуляторы вместе с бытовыми отходами.
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