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РАЗДЕЛ 01   •   СЕТЕВОЕ ПИТАНИЕ
Назначение и область применения
TOR JH-530 - поломоечная машина толкаемого типа для влажной уборки твердых полов внутри помещений. В данном исполнении машина работает от электрической сети через штатный кабель питания.
Подходящие объекты
1. Склады, торговые и выставочные залы, производственные проходы, общественные здания.
2. Плитка, бетон, полимерные покрытия и другие твердые водостойкие поверхности.
3. Профессиональная уборка с подходящей щеткой или падом и низкопенным моющим средством.
Перед вводом в эксплуатацию
4. Запишите модель, серийный номер и дату ввода машины в работу.
5. Сверьте фактическую комплектацию и технические параметры с паспортной табличкой.
6. Допускайте к работе только обученных сотрудников, ознакомленных с руководством.
	ВАЖНО  Данное руководство относится только к указанному на обложке типу питания. Используйте соответствующие комплектующие и правила подключения.




РАЗДЕЛ 02   •   СЕТЕВОЕ ПИТАНИЕ
Общие требования безопасности
7. Не используйте оборудование рядом с бензином, растворителями, горючими газами и взрывоопасной пылью.
8. Не собирайте горячую золу, горящие предметы, химически активные металлы и опасные жидкости.
9. Перед началом работы осмотрите машину, защитные кожухи, шланги, щетку и водосборную балку.
10. Работайте в нескользящей обуви; снижайте скорость на поворотах, скользких участках и уклонах.
11. Не прикасайтесь к вращающейся щетке и не допускайте детей в рабочую зону.
12. Не мойте корпус струей воды высокого давления и не допускайте попадания воды на электрооборудование.
13. Используйте только совместимые низкопенные моющие средства и соблюдайте дозировку производителя.
14. При неисправности остановите машину и обратитесь к уполномоченному специалисту.
	ОПАСНОСТЬ  Перед чисткой, ремонтом, заменой щетки или обслуживанием полностью отключите источник питания машины.





РАЗДЕЛ 03   •   СЕТЕВОЕ ПИТАНИЕ
Электробезопасность сетевой машины
15. Перед подключением сверяйте напряжение и частоту питающей сети с паспортной табличкой конкретной машины.
16. Используйте исправную розетку с защитным заземлением и подходящую защиту электрической цепи.
17. При работе во влажной зоне применяйте устройство защитного отключения согласно требованиям электробезопасности объекта.
18. Не подключайте машину поврежденным кабелем, неисправной вилкой или влажными руками.
19. Не допускайте проезда щеткой или колесами по кабелю, его натяжения, защемления и контакта с водой.
20. Удлинитель должен быть рассчитан на мощность машины, полностью размотан и иметь рабочее заземление.
21. Перед чисткой и обслуживанием сначала выключите машину, затем извлеките вилку из розетки.
	ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ  Не подключайте машину к сети, параметры которой не совпадают с ее заводской маркировкой. В сомнительных случаях обратитесь к квалифицированному электрику.



РАЗДЕЛ 04   •   СЕТЕВОЕ ПИТАНИЕ
Технические характеристики
	Параметр
	Значение

	Тип машины
	Сетевая поломоечная машина

	Источник питания
	Переменный ток через штатный сетевой кабель

	Номинальное напряжение / частота
	Только по паспортной табличке машины

	Ширина очистки
	530 мм

	Ширина водосборной балки
	770 мм по сетевому руководству

	Теоретическая производительность
	До 2200 м²/ч

	Мощность щеточного двигателя
	650 Вт

	Мощность всасывающего двигателя
	500 Вт

	Суммарная мощность
	1150 Вт: 650 + 500

	Скорость вращения щетки
	185 об/мин

	Разрежение всасывания
	180 мбар

	Бак чистой воды
	45 л

	Бак грязной воды
	56 л

	Габариты Д × Ш × В
	127 × 55 × 109 см по исходному руководству

	Масса сетевой машины
	Уточняется по шильдику и комплектации

	ПРОВЕРКА ПАРАМЕТРОВ  В исходном файле сетевой версии ошибочно сохранена строка «24 В / 120 А·ч» от аккумуляторной модели. Она не относится к сетевой машине; номинал сети определяйте только по ее заводской табличке.





РАЗДЕЛ 05   •   СЕТЕВОЕ ПИТАНИЕ
Общий вид и основные узлы
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Поломоечная машина TOR JH-530: общий вид и фирменная маркировка
	Узел
	Назначение

	Щеточная головка
	Механическая очистка пола вращающейся щеткой или падом.

	Бак чистого раствора
	Запас воды и низкопенного моющего средства.

	Бак грязной воды
	Сбор использованного раствора и загрязнений.

	Водосборная балка
	Направление воды к всасывающему шлангу и осушение пола.

	Рукоятка управления
	Направление движения и управление рабочими функциями.




РАЗДЕЛ 06   •   СЕТЕВОЕ ПИТАНИЕ
Панель управления и задняя часть
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Основные органы управления и рабочие узлы задней части машины
	№
	Элемент
	Функция

	1
	Выключатель щетки
	Включает привод рабочей щетки.

	2
	Выключатель всасывания
	Включает вакуумный двигатель.

	3
	Основной выключатель / ключ
	Подает питание на органы управления.

	4
	Всасывающий шланг
	Переносит грязную воду в бак-утилизатор.

	5
	Указатель уровня воды
	Позволяет контролировать остаток раствора.

	6
	Рычаг и регулировки
	Управление положением и настройками рабочей части.

	7
	Водосборная балка
	Собирает воду после прохода щетки.

	КОМПЛЕКТАЦИЯ  Расположение отдельных кнопок и индикаторов может отличаться. Ориентируйтесь на маркировку конкретного аппарата.





РАЗДЕЛ 07   •   СЕТЕВОЕ ПИТАНИЕ
Приемка и комплектация
При получении машины
22. Осмотрите упаковку, корпус, рукоятку, шланги и водосборную балку на предмет повреждений.
23. Проверьте модель, серийный номер и тип питания по заводской маркировке.
24. Снимите транспортировочные крепления и аккуратно переместите машину с паллеты по подходящему пандусу.
25. При обнаружении недостачи или повреждения зафиксируйте проблему и уведомите поставщика до ввода машины в работу.
Типовой комплект поставки
26. Поломоечная машина TOR JH-530.
27. Водосборная балка с крепежом и всасывающим шлангом.
28. Рабочая щетка либо падодержатель с подходящим падом.
29. Руководство по эксплуатации и документы поставки.
30. Штатный сетевой кабель и вилка питания.
31. Дополнительные принадлежности - согласно договору поставки.
	ПРОВЕРКА  Перечень поставки может зависеть от заказа. Сравнивайте комплектность с упаковочным листом и спецификацией поставщика.



РАЗДЕЛ 08   •   СЕТЕВОЕ ПИТАНИЕ
Установка водосборной балки
32. Установите машину на ровной площадке и полностью отключите питание.
33. Проверьте целостность балки, резиновых лезвий, креплений, колес и всасывающего патрубка.
34. Расположите балку на заднем кронштейне и закрепите ее штатными фиксаторами.
35. Подсоедините всасывающий шланг без перекручивания и убедитесь в плотности посадки.
36. Опустите балку рабочим рычагом и проверьте равномерный контакт резины с полом.
37. Отрегулируйте положение опорных колес и прижим: резиновая кромка должна изгибаться равномерно.
38. Сделайте короткий пробный проход и убедитесь, что за машиной не остается водяных полос.
Если остаются полосы воды
	Признак
	Действие

	Полоса с одной стороны
	Отрегулируйте горизонтальность и опорное колесо балки.

	Полоса по всей ширине
	Проверьте засорение, целостность шланга и вакуумное всасывание.

	Прерывистый след
	Очистите резинку и удалите намотанный мусор.

	Порезы или жесткая кромка
	Переверните либо замените резиновое лезвие.




РАЗДЕЛ 09   •   СЕТЕВОЕ ПИТАНИЕ
Установка щетки и выбор пада
39. Остановите машину, отключите питание и поднимите щеточную головку транспортной педалью.
40. Проверьте посадочный узел, фиксатор, состояние щетки либо падодержателя.
41. Установите щетку или диск в соответствии с конструкцией штатного крепления.
42. При использовании пада выровняйте его на падодержателе и надежно закрепите центральным фиксатором.
43. Опустите щеточную головку и кратковременно проверьте вращение без посторонних шумов.
Подбор рабочего инструмента
	Инструмент
	Применение

	Мягкая щетка / белый пад
	Деликатная уборка и обработка чувствительного покрытия.

	Красный пад
	Повседневная очистка умеренных загрязнений.

	Черный пад
	Глубокая очистка стойких загрязнений на совместимых покрытиях.

	Щетка средней жесткости
	Регулярная уборка твердых износостойких полов.

	ОГРАНИЧЕНИЕ  Перед применением абразивного пада проверьте совместимость с покрытием на незаметном участке.



РАЗДЕЛ 10   •   СЕТЕВОЕ ПИТАНИЕ
Заполнение баков и моющий раствор
44. Убедитесь, что бак грязной воды пуст, слив закрыт, а поплавковый фильтр установлен.
45. Откройте заливную горловину бака чистой воды и заполните его чистой водой.
46. Добавьте низкопенное средство в дозировке, указанной изготовителем химии.
47. Закройте горловину и убедитесь в отсутствии протечек, перегибов шлангов и загрязнения фильтра.
48. Отрегулируйте подачу раствора так, чтобы поверхность увлажнялась без образования луж.
Раздельное назначение баков
	Бак
	Что находится внутри
	Что запрещено

	Чистой воды
	Вода и совместимое низкопенное средство.
	Растворители, горючие жидкости, чрезмерная концентрация химии.

	Грязной воды
	Собранный раствор, загрязнения и допустимый пеногаситель.
	Переполнение, отсутствие фильтра, работа с поврежденной крышкой.

	ПЕНООБРАЗОВАНИЕ  Если появляется пена, используйте совместимый пеногаситель в баке грязной воды. Не допускайте попадания пены во всасывающий мотор.





РАЗДЕЛ 11   •   СЕТЬ
Подключение к электрической сети
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Последовательность безопасного подключения сетевой поломоечной машины
49. Сверьте напряжение и частоту розетки со значениями на паспортной табличке машины.
50. Проверьте целостность вилки, оболочки кабеля, ввода в корпус и защитного заземления.
51. Убедитесь, что линия питания защищена и соответствует мощности машины; используйте УЗО по правилам объекта.
52. Разложите кабель по сухому маршруту, исключающему контакт с щеткой, колесами и водосборной балкой.
53. При выключенном аппарате вставьте вилку в исправную сухую розетку.
54. Включите основное питание и убедитесь, что органы управления работают без запаха нагрева и искрения.
	ПАСПОРТНАЯ ТАБЛИЧКА  Параметры сети нельзя определять по описанию другой модификации. Используйте только напряжение и частоту, указанные на корпусе конкретной машины.




РАЗДЕЛ 12   •   СЕТЬ
Кабель питания и рабочий маршрут
Перед началом уборки
55. Проверьте всю длину кабеля: изоляция должна быть целой, без порезов, скруток и следов перегрева.
56. Убедитесь, что вилка и розетка сухие, а защитный контакт заземления присутствует.
57. При использовании удлинителя полностью размотайте его и проверьте допустимую нагрузку.
58. Спланируйте уборку так, чтобы кабель постоянно оставался вне зоны вращения щетки и движения колес.
Во время работы
59. Держите кабель свободным, не допускайте натяжения, перекручивания и контакта с мокрыми участками.
60. Не вытягивайте вилку за провод и не перемещайте машину рывком за кабель.
61. При повреждении изоляции немедленно выключите машину и отсоедините вилку от сети.
62. Замену кабеля, вилки и внутренних соединений поручайте квалифицированному сервису.
	ОПАСНОСТЬ  Не прокладывайте кабель через лужи и не допускайте его попадания под вращающуюся щетку. Это может привести к поражению током.





РАЗДЕЛ 13   •   СЕТЕВОЕ ПИТАНИЕ
Подготовка к работе и запуск
63. Осмотрите машину, рабочую щетку, резиновые лезвия, шланги и колеса.
64. Проверьте кабель, розетку, заземление и соответствие сети паспортной табличке.
65. Убедитесь, что бак грязной воды пуст, фильтр чист, крышка закрывается герметично.
66. Заполните бак чистым раствором и установите умеренную подачу воды.
67. Опустите водосборную балку, затем приведите щеточную головку в рабочее положение.
68. Включите основной выключатель или поверните ключ в рабочее положение.
69. Включите щеточный двигатель и всасывание штатными переключателями.
70. Начните движение плавно и убедитесь, что раствор подается, а использованная вода полностью собирается.
	ПЕРВЫЙ ПРОХОД  Проверьте машину на небольшом участке. При постороннем шуме, сильной вибрации или плохом сборе воды остановите работу и устраните причину.



РАЗДЕЛ 14   •   СЕТЕВОЕ ПИТАНИЕ
Технология уборки
71. Двигайтесь ровными полосами с небольшим перекрытием соседних проходов.
72. Поддерживайте равномерную скорость и избегайте резких поворотов с опущенной балкой.
73. Уменьшайте подачу воды на гладких полах и увеличивайте ее только при необходимости.
74. Следите за наполнением бака грязной воды и остатком чистого раствора.
75. При появлении пены добавьте совместимый пеногаситель в бак грязной воды.
76. При стойких загрязнениях выполните двойную уборку: нанесите раствор, выдержите 3-5 минут, затем соберите его.
77. На уклонах и скользких участках двигайтесь медленно; исходные руководства рекомендуют уклон не более 5 %.
	КОНТРОЛЬ КАБЕЛЯ  В течение всего маршрута контролируйте положение кабеля. При переходе в другую зону сначала выключайте рабочие функции и переукладывайте провод.





РАЗДЕЛ 15   •   СЕТЕВОЕ ПИТАНИЕ
Опорожнение и промывка баков
78. Остановите машину на ровной поверхности в специально отведенной зоне слива.
79. Выключите щетку, всасывание и основное питание; отсоедините источник питания перед обслуживанием.
80. Слейте грязную воду через штатный сливной шланг или крышку, контролируя скорость потока.
81. Откройте крышку бака грязной воды, промойте стенки и извлеките загрязнения из фильтра.
82. Проверьте поплавок, уплотнение крышки и всасывающий шланг; при необходимости промойте их.
83. Слейте остаток чистого раствора, промойте бак чистой воды и фильтр подачи.
84. Оставьте баки просыхать с приоткрытыми крышками, если машина не используется.
	ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ  Для промывки используйте воду температурой менее 60 °C. Не направляйте струю воды на электрические узлы машины.



РАЗДЕЛ 16   •   СЕТЕВОЕ ПИТАНИЕ
Ежедневное обслуживание
	Узел
	Действие после смены

	Бак грязной воды
	Слить, промыть, очистить поплавковый фильтр.

	Бак чистой воды
	Слить остаток раствора, при необходимости промыть.

	Щетка или пад
	Очистить, проверить износ и надежность крепления.

	Водосборная балка
	Протереть резинки, удалить мусор, проверить положение колес.

	Всасывающий шланг
	Проверить засорение, трещины и плотность соединений.

	Корпус и колеса
	Протереть влажной салфеткой; удалить налипшие загрязнения.

	Сетевой кабель и вилка
	Осмотреть изоляцию, высушить и аккуратно уложить без перегибов.


В завершение
85. Поднимите щеточную головку и водосборную балку в транспортное положение.
86. Оставьте крышку бака грязной воды приоткрытой для просушки.
87. Осмотрите машину на наличие протечек и сообщите о неисправностях до следующей смены.
	ПЕРЕД ОБСЛУЖИВАНИЕМ  Всегда отключайте машину от ее источника питания: это снижает риск случайного включения и поражения током.





РАЗДЕЛ 17   •   СЕТЕВОЕ ПИТАНИЕ
Плановое техническое обслуживание
	Периодичность
	Перечень работ

	После каждой смены
	Баки, фильтры, щетка, резинки водосгона, шланги и внешняя очистка.

	Еженедельно
	Проверка соединений, сливов, подачи воды и равномерности прижима балки.

	Ежемесячно / около 80 часов
	Очистка фильтра чистой воды, проверка крепежа, шарниров, уплотнений и протечек.

	Ежеквартально
	Проверка привода, вакуумной системы, износа рабочих компонентов и электрических соединений.

	Около 250 часов
	Проверка угольных щеток двигателей сервисным специалистом; ориентир замены - длина около 10 мм.


Дополнительный контроль по версии
	Элемент
	Контроль

	Сетевой кабель
	Проверить изоляцию, ввод в корпус, отсутствие перегрева и перегибов.

	Вилка и заземление
	Проверить состояние контактов и непрерывность защитного проводника.

	Сетевая защита
	Проверить исправность защитной цепи и УЗО согласно регламенту объекта.

	СЕРВИС  Внутренний ремонт двигателя, платы, проводки и силовых компонентов должен выполнять квалифицированный персонал.



РАЗДЕЛ 18   •   СЕТЕВОЕ ПИТАНИЕ
Неисправности питания и приводов
	Проблема
	Возможная причина
	Действие

	Машина не включается
	Нет напряжения в розетке, поврежден кабель или вилка.
	Проверить источник питания, защиту линии, кабель и вилку.

	Срабатывает защита линии
	Перегрузка, повреждение кабеля, электрическая неисправность.
	Отключить машину от сети и вызвать электрика или сервис.

	Вилка или кабель нагреваются
	Слабый контакт, неподходящий удлинитель, перегрузка.
	Остановить работу; проверить соединения и соответствие удлинителя.

	Щетка не вращается
	Щетка поднята, засор, сработала защита двигателя.
	Опустить головку, устранить засор, проверить штатный выключатель.

	Всасывание не включается
	Балка поднята, неисправен выключатель или двигатель.
	Опустить балку, проверить органы управления и обратиться в сервис.

	Машина отключается в работе
	Повреждение кабеля, нестабильный контакт или перегрев.
	Отключить вилку, осмотреть линию питания и передать машину в сервис.

	БЕЗОПАСНОСТЬ  Не вскрывайте силовые цепи и не заменяйте внутренние защитные устройства без соответствующей квалификации.





РАЗДЕЛ 19   •   СЕТЕВОЕ ПИТАНИЕ
Неисправности уборки и сбора воды
	Проблема
	Причина
	Решение

	На полу остаются полосы
	Изношены или загрязнены резинки; нарушен прижим.
	Очистить, отрегулировать, перевернуть либо заменить лезвия.

	Вода собирается плохо
	Засорен шланг; повреждено уплотнение крышки.
	Прочистить шланг; проверить фильтр и уплотнение бака.

	Нет подачи раствора
	Пустой бак, закрыта подача или засорен фильтр.
	Заполнить бак, открыть подачу и очистить фильтр.

	На полу много воды
	Чрезмерная подача раствора или слабое всасывание.
	Снизить подачу и проверить вакуумную систему.

	Появляется пена
	Используется неподходящее средство либо высокая дозировка.
	Заменить средство; добавить совместимый пеногаситель в бак грязной воды.

	Щетка очищает неравномерно
	Износ, неверный тип щетки или неправильная установка.
	Проверить крепление и подобрать щетку по типу покрытия.

	Протечка под машиной
	Поврежден шланг, ослаб хомут, неисправен слив.
	Остановить машину, проверить соединения и устранить неисправность.

	ЕСЛИ ПРОБЛЕМА СОХРАНЯЕТСЯ  Прекратите эксплуатацию и сообщите сервису модель TOR JH-530, тип питания, серийный номер и описание симптомов.



РАЗДЕЛ 20   •   СЕТЕВОЕ ПИТАНИЕ
Хранение, транспортировка и сервис
88. Слейте воду из обоих баков, промойте шланги и оставьте машину просохнуть.
89. Поднимите щеточную головку и водосборную балку, защитите резиновые лезвия от деформации.
90. Храните машину в сухом помещении; не допускайте замерзания остаточной воды.
91. При перевозке используйте подходящий пандус, противооткатные упоры и надежные крепежные ремни.
92. Перед хранением аккуратно смотайте сухой сетевой кабель без натяжения, узлов и резких перегибов.
Паспортные данные владельца
	Поле
	Заполняется при вводе в эксплуатацию

	Бренд и модель
	TOR JH-530

	Исполнение
	Сетевая версия

	Серийный номер
	________________________________________________

	Дата приобретения
	________________________________________________

	Дата ввода в работу
	________________________________________________

	Поставщик / сервис
	________________________________________________

	Параметры по шильдику
	________________________________________________

	ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ  При обращении в сервис сообщайте бренд TOR, модель JH-530, тип питания, серийный номер и фактическую комплектацию машины.





РАЗДЕЛ 21   •   СЕТЕВОЕ ПИТАНИЕ
Каталог деталей и взрыв-схемы
Приложение содержит заводские сборочные чертежи TOR JH-530 и переведенную на русский язык спецификацию запасных частей. Номера на схемах соответствуют позициям в таблице каждого узла.
	Схема
	Сборочный узел
	Позиций

	01
	Блок управления
	23

	02
	Бак грязной воды
	24

	03
	Бак чистой воды
	34

	04
	Щеточный узел
	23

	05
	Рама и ходовая часть
	20

	06
	Кронштейн водосборной балки
	12

	07
	Водосборная балка
	13


Порядок подбора запасной части
93. Найдите нужный сборочный узел и номер позиции на соответствующей взрыв-схеме.
94. Откройте следующую страницу и сопоставьте позицию с артикулом поставщика, наименованием и количеством.
95. Сообщите сервису бренд TOR, модель JH-530, тип питания, серийный номер, узел и артикул детали.
96. Перед заказом электрооборудования отдельно проверьте напряжение, мощность, разъем и фактическое исполнение машины.
	РАЗНЫЕ ТИПЫ ПИТАНИЯ  Заводской каталог объединяет разные исполнения: позиции E010109 (вакуумный двигатель 24 В) и E010135 (разъем Anderson) относятся к аккумуляторной машине. Для сетевой версии их не заказывают без проверки совместимости.





РАЗДЕЛ П01   •   СЕТЕВОЕ ПИТАНИЕ
Взрыв-схема: Блок управления
Органы управления, выключатели и крепеж
[image: ]
Схема 1. Блок управления. Заводская нумерация позиций сохранена.
	ПОЗИЦИЯ 19  Разъем Anderson E010135 на общем заводском чертеже относится к аккумуляторному исполнению и не является обязательной деталью сетевой машины.





РАЗДЕЛ П01   •   СЕТЕВОЕ ПИТАНИЕ
Каталог деталей: Блок управления
Схема 1  •  23 позиций  •  Артикулы поставщика сохранены
	№
	Артикул
	Наименование детали
	Кол.

	1
	G010123
	Винт с полукруглой головкой M5 × 12, нержавеющий
	8

	2
	G010177
	Плоская шайба 8 × 16 × 1,5 мм, нержавеющая
	5

	3
	G010156
	Болт с шестигранной головкой M8 × 40
	2

	4
	B010184
	Пластиковая плоская шайба
	8

	5
	G010170
	Пружинная шайба M8, нержавеющая сталь
	9

	6
	G010134
	Винт с внутренним шестигранником M8 × 20, нержавеющий
	6

	7
	E010132
	Клавишный выключатель
	3

	8
	G010178
	Плоская шайба 8 × 24 × 2 мм, нержавеющая
	4

	9
	G010100
	Гайка M6, нержавеющая сталь
	1

	10
	G010106
	Самоконтрящаяся гайка M6, нержавеющая сталь
	1

	11
	G010131
	Винт с внутренним шестигранником M6 × 16, нержавеющий
	2

	12
	E010134
	Выключатель с ключом
	1

	13
	G010169
	Пружинная шайба M6, нержавеющая сталь
	2

	14
	C010121
	Медная втулка, 8 × 12 × 4 мм
	1

	15
	G010175
	Плоская шайба 6 × 12 × 1 мм, нержавеющая
	2

	16
	A010103
	Рычаг подъема водосборной балки
	1

	17
	G010151
	Болт с шестигранной головкой M6 × 25, нержавеющий
	2

	18
	B010193
	Бакелитовая рукоятка M8 × 40
	1

	19
	E010135
	Разъем Anderson - относится к исполнению АКБ
	1

	20
	G010152
	Болт с шестигранной головкой M8 × 20, нержавеющий
	1

	21
	B010103
	Корпус блока управления JH-530
	1

	22
	A010116
	Кронштейн рычага
	1

	23
	A010113
	Кронштейн бака чистой воды
	1


Позиция соответствует номеру на предыдущей схеме. Если артикул отсутствует, уточняйте его по номеру позиции и фотографии узла.


РАЗДЕЛ П02   •   СЕТЕВОЕ ПИТАНИЕ
Взрыв-схема: Бак грязной воды
Бак-утилизатор, вакуумная система и уплотнения
[image: ]
Схема 2. Бак грязной воды. Заводская нумерация позиций сохранена.
	ПОЗИЦИЯ 16  В исходной спецификации указан всасывающий двигатель E010109 на 24 В. Для сетевой машины двигатель подбирается отдельно по паспортной табличке.





РАЗДЕЛ П02   •   СЕТЕВОЕ ПИТАНИЕ
Каталог деталей: Бак грязной воды
Схема 2  •  24 позиций  •  Артикулы поставщика сохранены
	№
	Артикул
	Наименование детали
	Кол.

	1
	G010168
	Пружинная шайба M5, нержавеющая сталь
	9

	2
	G010182
	Плоская шайба 6 × 18 × 1,5 мм, нержавеющая
	3

	3
	G010131
	Винт с внутренним шестигранником M6 × 16, нержавеющий
	2

	4
	G010174
	Плоская шайба 5 × 15 × 1,5 мм, нержавеющая
	5

	5
	G010172
	Плоская шайба 5 × 10 × 1 мм, нержавеющая
	4

	6
	G010198
	Шланговый хомут 27-51 мм, нержавеющий
	1

	7
	G010178
	Плоская шайба 8 × 24 × 2 мм, нержавеющая
	2

	8
	B010182
	Полиуретановый стержень, 6 × 16 × 65 мм
	3

	9
	B010102
	Крышка бака грязной воды JH-530
	1

	10
	G010123
	Винт с полукруглой головкой M5 × 12, нержавеющий
	5

	11
	B010141
	Сливной шланг, диаметр 38 × 780 мм
	1

	12
	не указан
	Винт с внутренним шестигранником M5 × 20
	4

	13
	G010169
	Пружинная шайба M6, нержавеющая сталь
	5

	14
	B010153
	Сетчатый фильтр всасывающего патрубка
	1

	15
	A010115
	Крепление крышки бака грязной воды
	2

	16
	E010109
	Вакуумный двигатель 24 В / 500 Вт - НЕ для сетевой
	1

	17
	B010142
	Всасывающий шланг грязной воды
	1

	18
	B010178
	Уплотнитель бака грязной воды
	1

	19
	B010175
	Уплотнение вакуумного двигателя, 145 × 90 × 11 мм
	1

	20
	A010114
	Крышка всасывающего двигателя
	1

	21
	B010152
	Уплотнительная прокладка всасывающего патрубка
	1

	22
	B010151
	Корпус всасывающего патрубка
	1

	23
	B010101
	Бак грязной воды JH-530
	1

	24
	B010176
	Шумоизоляция вакуумного двигателя, 650 × 100 мм
	1


Позиция соответствует номеру на предыдущей схеме. Если артикул отсутствует, уточняйте его по номеру позиции и фотографии узла.


РАЗДЕЛ П03   •   СЕТЕВОЕ ПИТАНИЕ
Взрыв-схема: Бак чистой воды
Бак раствора, подача воды и элементы крепления
[image: ]
Схема 3. Бак чистой воды. Заводская нумерация позиций сохранена.
	ПОЗИЦИЯ 29  Световой индикатор E010144 указан на 24 В. Применимость к сетевому исполнению необходимо сверить по электрической схеме конкретной машины.





РАЗДЕЛ П03   •   СЕТЕВОЕ ПИТАНИЕ
Каталог деталей: Бак чистой воды
Схема 3  •  34 позиций  •  Артикулы поставщика сохранены
	№
	Артикул
	Наименование детали
	Кол.

	1
	G010113
	Винт с потайной головкой M6 × 16, нержавеющий
	8

	2
	A010119
	Рычаг прижимного кронштейна
	1

	3
	B010183
	Уплотнение указателя уровня воды
	2

	4
	G010123
	Винт с полукруглой головкой M5 × 12, нержавеющий
	6

	5
	G010122
	Саморез с полукруглой головкой и крестообразным шлицем
	5

	6
	G010131
	Винт с внутренним шестигранником M6 × 16, нержавеющий
	3

	7
	B010181
	Пластиковая петля, 65 × 65 мм
	2

	8
	G010169
	Пружинная шайба M6, нержавеющая сталь
	2

	9
	G010170
	Пружинная шайба M8, нержавеющая сталь
	2

	10
	G010106
	Самоконтрящаяся гайка M6, нержавеющая сталь
	1

	11
	A010118
	Тяга прижимного кронштейна
	2

	12
	G010134
	Винт с внутренним шестигранником M8 × 20, нержавеющий
	2

	13
	B010193
	Бакелитовая рукоятка M8 × 40
	1

	14
	C010120
	Медная втулка, 6 × 10 × 6 мм
	1

	15
	C010124
	Медная втулка
	1

	16
	G010107
	Самоконтрящаяся гайка M8, нержавеющая сталь
	1

	17
	A010121
	Крючок сливного шланга
	1

	18
	B010100
	Бак чистой воды JH-530
	1

	19
	не указан
	Трубка указателя уровня воды, 12 × 300 мм
	1

	20
	G010172
	Плоская шайба 5 × 10 × 1 мм, нержавеющая
	3

	21
	A010120
	Металлическая панель заливной горловины
	1

	22
	A010207
	Кронштейн бака; вариант с двумя щетками - проверить
	1

	23
	B010191
	Пластиковый угловой соединитель
	2

	24
	G010177
	Плоская шайба 8 × 16 × 1,5 мм, нержавеющая
	3

	25
	G010175
	Плоская шайба 6 × 12 × 1 мм, нержавеющая
	2

	26
	C010129
	Трос бака, 350 мм
	1

	27
	A010117
	Прижимной кронштейн
	1

	28
	B010149
	Резиновая крышка заливной горловины
	1

	29
	E010144
	Световой индикатор 24 В - проверить совместимость
	1

	30
	B010150
	Малая крышка заливной горловины
	1

	31
	C010140
	Пружина сжатия, 2 × 17 × 22 мм
	1

	32
	C010139
	Пружина растяжения, 3 × 25 × 170 × 115 мм
	1

	33
	G010150
	Болт с шестигранной головкой M6 × 12, нержавеющий
	2

	34
	B010104
	Кожух двигателя JH-530
	1


Позиция соответствует номеру на предыдущей схеме. Если артикул отсутствует, уточняйте его по номеру позиции и фотографии узла.


РАЗДЕЛ П04   •   СЕТЕВОЕ ПИТАНИЕ
Взрыв-схема: Щеточный узел
Щеточная головка, двигатель и диск
[image: ]
Схема 4. Щеточный узел. Заводская нумерация позиций сохранена.
	ПОЗИЦИЯ 15  В каталоге указан двигатель E010100: 220 В / 550 Вт; в исходном руководстве сетевой версии встречается 650 Вт. Перед заказом проверьте маркировку установленного двигателя.





РАЗДЕЛ П04   •   СЕТЕВОЕ ПИТАНИЕ
Каталог деталей: Щеточный узел
Схема 4  •  23 позиций  •  Артикулы поставщика сохранены
	№
	Артикул
	Наименование детали
	Кол.

	1
	G010131
	Винт с внутренним шестигранником M6 × 16, нержавеющий
	4

	2
	G010169
	Пружинная шайба M6, нержавеющая сталь
	4

	3
	G010170
	Пружинная шайба M8, нержавеющая сталь
	5

	4
	G010177
	Плоская шайба 8 × 16 × 1,5 мм, нержавеющая
	6

	5
	G010192
	Подшипник 6001 ZZ
	2

	6
	C010122
	Медная втулка, 8 × 12 × 9 мм
	3

	7
	G010107
	Самоконтрящаяся гайка M8, нержавеющая сталь
	1

	8
	G010175
	Плоская шайба 6 × 12 × 1 мм, нержавеющая
	4

	9
	G010113
	Винт с потайной головкой M6 × 16, нержавеющий
	6

	10
	A010109
	Кронштейн щеточного узла
	1

	11
	B010196
	Защитный ролик, диаметр 80 × 25 мм
	1

	12
	A010110
	Кронштейн щеточного узла
	1

	13
	G010178
	Плоская шайба 8 × 24 × 2 мм, нержавеющая
	3

	14
	G010152
	Болт с шестигранной головкой M8 × 20, нержавеющий
	1

	15
	E010100
	Двигатель щетки 220 В / 550 Вт - сверить исполнение
	1

	16
	C010123
	Медная втулка, 8 × 12 × 17 мм
	1

	17
	B010125
	Щеточный диск
	1

	18
	C010146
	Литой алюминиевый кожух щеточного диска
	1

	19
	G010156
	Болт с шестигранной головкой M8 × 40
	1

	20
	G010154
	Болт с шестигранной головкой M8 × 30, нержавеющий
	4

	21
	G010155
	Болт с шестигранной головкой M8 × 35, нержавеющий
	1

	22
	C010134
	Фиксирующий палец щеточного диска
	1

	23
	A010104
	Магнитный держатель щеточного диска
	1


Позиция соответствует номеру на предыдущей схеме. Если артикул отсутствует, уточняйте его по номеру позиции и фотографии узла.


РАЗДЕЛ П05   •   СЕТЕВОЕ ПИТАНИЕ
Взрыв-схема: Рама и ходовая часть
Основание машины, колеса и опорные элементы
[image: ]
Схема 5. Рама и ходовая часть. Заводская нумерация позиций сохранена.
	КАК ЧИТАТЬ ЧЕРТЕЖ  Цифры в кружках соответствуют позициям следующей страницы каталога. Конструкция отдельных компонентов может отличаться в зависимости от комплектации.





РАЗДЕЛ П05   •   СЕТЕВОЕ ПИТАНИЕ
Каталог деталей: Рама и ходовая часть
Схема 5  •  20 позиций  •  Артикулы поставщика сохранены
	№
	Артикул
	Наименование детали
	Кол.

	1
	G010152
	Болт с шестигранной головкой M8 × 20, нержавеющий
	18

	2
	G010177
	Плоская шайба 8 × 16 × 1,5 мм, нержавеющая
	22

	3
	G010109
	Самоконтрящаяся гайка M12, нержавеющая сталь
	2

	4
	G010170
	Пружинная шайба M8, нержавеющая сталь
	10

	5
	G010154
	Болт с шестигранной головкой M8 × 30, нержавеющий
	3

	6
	G010106
	Самоконтрящаяся гайка M6, нержавеющая сталь
	2

	7
	G010107
	Самоконтрящаяся гайка M8, нержавеющая сталь
	13

	8
	A010111
	Кронштейн педали
	1

	9
	C010123
	Медная втулка, 8 × 12 × 17 мм
	2

	10
	B010161
	Поворотное колесо, 3 дюйма
	2

	11
	G010113
	Винт с потайной головкой M6 × 16, нержавеющий
	2

	12
	B010155
	Колесо с подшипником, диаметр 200 × 50 мм
	2

	13
	G010155
	Болт с шестигранной головкой M8 × 35, нержавеющий
	2

	14
	G010178
	Плоская шайба 8 × 24 × 2 мм, нержавеющая
	6

	15
	A010108
	Кронштейн подъема щеточного узла
	1

	16
	A010123
	Ограничительная пластина колесной оси
	2

	17
	A010122
	Фиксирующая пластина колесной оси
	2

	18
	C010100
	Соединительная ось поворотного колеса
	1

	19
	A010105
	Рама основания JH-530
	1

	20
	A010112
	Кронштейн фильтра
	1


Позиция соответствует номеру на предыдущей схеме. Если артикул отсутствует, уточняйте его по номеру позиции и фотографии узла.


РАЗДЕЛ П06   •   СЕТЕВОЕ ПИТАНИЕ
Взрыв-схема: Кронштейн водосборной балки
Механизм подвески и подъема водосборной балки
[image: ]
Схема 6. Кронштейн водосборной балки. Заводская нумерация позиций сохранена.
	КАК ЧИТАТЬ ЧЕРТЕЖ  Цифры в кружках соответствуют позициям следующей страницы каталога. Конструкция отдельных компонентов может отличаться в зависимости от комплектации.





РАЗДЕЛ П06   •   СЕТЕВОЕ ПИТАНИЕ
Каталог деталей: Кронштейн водосборной балки
Схема 6  •  12 позиций  •  Артикулы поставщика сохранены
	№
	Артикул
	Наименование детали
	Кол.

	1
	A010101
	Верхний кронштейн водосборной балки
	1

	2
	C010128
	Трос водосборной балки, 490 мм
	1

	3
	G010167
	Наружное стопорное кольцо, диаметр 9 мм
	2

	4
	C010101
	Соединительная ось водосборной балки
	1

	5
	C010138
	Пружина растяжения, 2,8 × 20 × 109 мм
	1

	6
	C010122
	Медная втулка, 8 × 12 × 9 мм
	2

	7
	B010206
	Нейлоновая шайба, 12 × 24 × 2 мм
	4

	8
	G010178
	Плоская шайба 8 × 24 × 2 мм, нержавеющая
	2

	9
	G010154
	Болт с шестигранной головкой M8 × 30, нержавеющий
	2

	10
	G010107
	Самоконтрящаяся гайка M8, нержавеющая сталь
	2

	11
	A010102
	Нижний кронштейн водосборной балки
	1

	12
	G010101
	Гайка M8, нержавеющая сталь
	1


Позиция соответствует номеру на предыдущей схеме. Если артикул отсутствует, уточняйте его по номеру позиции и фотографии узла.


РАЗДЕЛ П07   •   СЕТЕВОЕ ПИТАНИЕ
Взрыв-схема: Водосборная балка
Корпус балки, ролики, крепеж и резиновые лезвия
[image: ]
Схема 7. Водосборная балка. Заводская нумерация позиций сохранена.
	РАЗМЕР БАЛКИ  На заводской взрыв-схеме присутствуют детали балки 800 мм, тогда как в исходном сетевом руководстве указано 770 мм. Подбирайте лезвия по фактической длине.





РАЗДЕЛ П07   •   СЕТЕВОЕ ПИТАНИЕ
Каталог деталей: Водосборная балка
Схема 7  •  13 позиций  •  Артикулы поставщика сохранены
	№
	Артикул
	Наименование детали
	Кол.

	1
	G010107
	Самоконтрящаяся гайка M8, нержавеющая сталь
	3

	2
	C010149
	Корпус водосборной балки, 800 мм
	1

	3
	B010195
	Бакелитовая крестообразная рукоятка M10
	2

	4
	B010196
	Защитный ролик, диаметр 80 × 25 мм
	2

	5
	A010214
	Стальная планка водосборной балки, 800 мм
	1

	6
	B010194
	Бакелитовая крестообразная рукоятка M8
	2

	7
	B010222
	Прижимная пластина резинового лезвия, 800 мм
	1

	8
	B010220
	Поворотный ролик 2 дюйма, шпилька M10 × 40
	2

	9
	не указан
	Болт M8 × 65 с неполной резьбой, нержавеющий
	1

	10
	B010185
	Переднее резиновое лезвие, 52 × 844 мм
	1

	11
	A010215
	Кронштейн поворотного ролика балки
	2

	12
	B010186
	Заднее резиновое лезвие, 51 × 895 мм
	1

	13
	G010154
	Болт с шестигранной головкой M8 × 30, нержавеющий
	2


Позиция соответствует номеру на предыдущей схеме. Если артикул отсутствует, уточняйте его по номеру позиции и фотографии узла.
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