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ПОЛОМОЕЧНАЯ МАШИНА
TOR JH-800
Аккумуляторная машина с местом оператора
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Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте руководство


РАЗДЕЛ 01
Быстрый старт
	НАЗНАЧЕНИЕ  Машина предназначена для влажной уборки твердых полов внутри помещений. К работе допускаются только обученные операторы.
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Логика полного рабочего цикла
Перед первым запуском
1. Полностью зарядите аккумуляторную батарею штатным зарядным устройством.
2. Проверьте щеточный узел, водосборную балку, шланги, фильтры и уровень чистой воды.
3. Убедитесь, что аварийные и защитные элементы исправны, а на маршруте нет людей и препятствий.
4. Отрегулируйте положение сиденья и ознакомьтесь с органами управления.
	КЛЮЧЕВОЕ ПРАВИЛО  Сначала включайте необходимые рабочие функции, затем начинайте движение. Перед остановкой выключите подачу воды и щетки, соберите остаток воды, после чего поднимите скребок.



РАЗДЕЛ 02
Безопасность
	ОПАСНОСТЬ  Нарушение требований может привести к травме, пожару, поражению электрическим током или повреждению оборудования.



Запрещается
5. работать во взрывоопасной, легковоспламеняющейся или агрессивной среде;
6. использовать машину на открытом воздухе под дождем и мыть корпус прямой струей воды;
7. собирать горючие жидкости, растворители, кислоты, горячие или тлеющие предметы;
8. работать на уклоне более 3 % и перевозить пассажиров;
9. эксплуатировать машину с поврежденными кабелями, разъемами, щетками или защитными кожухами.
Обязательные меры
10. Перед обслуживанием остановите машину, выньте ключ и отключите батарею.
11. При работе с батареями используйте защитные перчатки и очки; не допускайте искр и открытого огня.
12. Держите руки, одежду и кабели вдали от щеток, колес и других подвижных частей.
13. Работайте при температуре от 0 до +40 °C и обеспечьте достаточное освещение зоны уборки.
	УКЛОНЫ  В технических данных указан предельный уклон без нагрузки менее 8 %. Для фактической уборки соблюдайте более строгий предел: не более 3 %.



РАЗДЕЛ 03
Технические характеристики
	Параметр
	Значение

	Рабочее напряжение
	24 В

	Аккумуляторная батарея
	4 × 6 В / 200 А·ч

	Ширина уборки
	800 мм

	Ширина водосборной балки
	1200 мм

	Теоретическая производительность
	до 7000 м²/ч

	Двигатели щеток
	2 × 450 Вт

	Двигатель всасывания
	550 Вт

	Количество дисковых щеток
	2

	Давление щеток
	39 кг

	Бак чистой / грязной воды
	120 / 130 л

	Время работы
	около 6 ч

	Время зарядки
	6–8 ч

	Уровень шума
	65 дБ

	Габариты Д × Ш × В
	1550 × 1050 × 1360 мм

	Масса с батареями
	245 кг

	Предельный уклон без нагрузки
	менее 8 %

	ПРИМЕЧАНИЕ  Рабочая производительность зависит от состояния пола, выбранной скорости, расхода воды и количества поворотов.





РАЗДЕЛ 04
Устройство машины
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Основные элементы TOR JH-800
	№
	Элемент
	№
	Элемент

	1
	Рулевое колесо и панель управления
	6
	Передний бампер и защитные ролики

	2
	Сиденье / сервисная крышка
	7
	Площадка и педальные органы управления

	3
	Бак чистой воды и указатель уровня
	8
	Бак грязной воды и сигнальный маяк

	4
	Ведущее колесо
	9
	Передняя консоль с маркировкой TOR

	5
	Щеточный узел
	
	

	ПЕРЕД РАБОТОЙ  Осмотрите машину по кругу: утечки, повреждения колес, щеток, скребка, шлангов и кабелей недопустимы.





РАЗДЕЛ 05
Панель управления
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Органы управления JH-800
	№
	Назначение

	1
	Переключатель направления движения

	2
	Выключатель щеточного узла

	3
	Выключатель освещения

	4
	Регулятор подачи воды / раствора

	5
	Выключатель всасывания

	6
	Индикатор батареи и счетчик моточасов

	7
	Замок зажигания

	8
	Звуковой сигнал

	ПОРЯДОК ВКЛЮЧЕНИЯ  Поверните ключ только после того, как оператор занял место, направление движения выбрано осознанно, а педаль хода отпущена.





РАЗДЕЛ 06
Подготовка к работе
Контрольный осмотр
14. Убедитесь, что батарея заряжена, клеммы чистые и разъем зарядки отключен.
15. Проверьте износ и крепление дисковых щеток, скребка и защитных колес.
16. Очистите фильтр чистой воды, поплавковый фильтр и всасывающий шланг.
17. Убедитесь, что сливные пробки и крышки баков плотно закрыты.
18. Проверьте отсутствие утечек и свободный ход педалей и рулевого управления.
Заполнение бака чистой воды
19. Остановите машину на ровной поверхности и выключите питание.
20. Откройте заливную горловину и заполните бак чистой водой температурой не выше 40 °C.
21. Добавьте малопенящееся средство в дозировке его производителя. Не допускайте переполнения.
22. Закройте крышку и убедитесь, что сливной кран закрыт.
	МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО  Не используйте сильно пенящиеся бытовые составы, растворители, кислоты и вещества, затвердевающие после высыхания.





РАЗДЕЛ 07
Щеточный узел
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Двухщеточный узел под корпусом машины
Работа узла
Две дисковые щетки приводятся отдельными двигателями. При опускании и включении узла вода подается в рабочую зону. При подъеме щеток подачу воды выключают.
Очистка и снятие
23. Остановите машину, выньте ключ и отключите батарею.
24. Поднимите щеточный узел и удалите намотавшуюся проволоку, нити и волосы.
25. Проверьте щетину, крепления, защитный обод и свободное вращение дисков.
26. При снятии щетки поддерживайте ее снизу; после установки убедитесь в надежной фиксации.
	ИЗНОС  Заменяйте щетки комплектом, если щетина деформирована или рабочая поверхность очищается неравномерно.





РАЗДЕЛ 08
Водосборная балка
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Задняя часть и водосборный узел
	№
	Элемент

	1
	Крышка бака грязной воды

	2
	Бак грязной воды

	3
	Сливной и всасывающий шланги

	4
	Поплавковый фильтр / тракт всасывания

	5
	Водосборная балка

	6
	Опорные колеса и регулировка прижима


Регулировка
27. Опустите балку на ровный пол и включите всасывание.
28. Отрегулируйте опорные колеса так, чтобы задняя кромка равномерно касалась пола по всей ширине.
29. Если остаются полосы, очистите кромку, устраните засор шланга или поверните лезвие на неиспользованную грань.


РАЗДЕЛ 09
Система подачи воды
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Путь раствора от бака к щеткам
Настройка расхода
30. Перед началом движения откройте подачу воды минимально необходимым расходом.
31. На пористом или сильно загрязненном полу расход увеличивают; на гладком полу — уменьшают.
32. Не оставляйте включенную подачу воды на неподвижной машине.
Если вода не подается
Проверьте уровень в баке, положение крана, чистоту сетчатого фильтра и форсунок, затем состояние электромагнитного клапана и проводки.
	ПОСЛЕ РАБОТЫ  Перекройте воду, слейте остатки раствора, промойте бак и сетчатый фильтр чистой водой.





РАЗДЕЛ 10
Порядок работы
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Рабочая компоновка машины
33. Займите место оператора, отпустите педаль хода и поверните ключ.
34. Выберите направление движения. Опустите водосборную балку и включите всасывание.
35. Опустите и включите щетки, затем установите необходимую подачу воды.
36. Плавно нажмите педаль хода. Рекомендуемая рабочая скорость — 55–65 м/мин.
37. Ведите машину прямыми параллельными проходами с небольшим перекрытием. На поворотах снижайте скорость.
38. Не допускайте длительной работы щеток на одном месте — это может повредить покрытие.
	КОНТРОЛЬ  Следите за индикатором батареи, уровнем воды, качеством подбора раствора и необычным шумом. При отклонении остановите машину и устраните причину.





РАЗДЕЛ 11
Остановка и очистка после работы
Правильная остановка
39. Перекройте подачу воды и выключите щетки, затем поднимите щеточный узел.
40. Продолжайте движение с включенным всасыванием, пока остатки воды не будут собраны.
41. Выключите всасывание, поднимите водосборную балку, остановитесь на ровной поверхности и выньте ключ.
Опорожнение и промывка
42. Слейте грязную воду через сливной шланг в разрешенное место. Не направляйте струю на людей и электрооборудование.
43. Промойте бак грязной воды, крышку, поплавковый фильтр и датчик переполнения.
44. Слейте остатки чистого раствора, снимите прозрачную крышку фильтра и промойте сетку.
45. Очистите щетки, водосборные лезвия и всасывающий шланг. Оставьте крышки баков приоткрытыми для просушки.
	КАЖДЫЙ ЦИКЛ  Бак грязной воды опорожняют после каждого рабочего цикла и обязательно перед повторным заполнением бака чистой воды.





РАЗДЕЛ 12
Зарядка аккумуляторов
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Штатное зарядное устройство JH-800
	ПОЖАРООПАСНОСТЬ  Заряжайте только в хорошо проветриваемом помещении. Не курите, не используйте открытый огонь и не создавайте искр рядом с батареями.



46. Остановите машину на ровной поверхности, выключите питание и откройте батарейный отсек для вентиляции.
47. Сначала подключите разъем постоянного тока зарядного устройства к машине.
48. Затем подключите сетевой кабель к исправной заземленной розетке. Зарядное устройство работает автоматически.
49. После завершения зарядки сначала отключите сетевой кабель, затем разъем от машины.
	ВРЕМЯ  Обычная продолжительность зарядки — 6–8 часов. После работы заряжайте батарею без задержки и не допускайте глубокого разряда.





РАЗДЕЛ 13
Уход за батареями
На машине установлены четыре последовательно соединенные необслуживаемые свинцово-кислотные батареи по 6 В; суммарное напряжение системы — 24 В.
Индикация разряда
	Состояние
	Действие

	Индикатор приблизился ко второй ячейке слева
	Завершите работу и зарядите батарею

	Последняя ячейка мигает, около 20,4 В
	Немедленно прекратите уборку

	Напряжение около 20 В
	Привод блокируется для защиты батареи


Регулярный уход
50. Содержите верхние поверхности батарей и клеммы сухими и чистыми.
51. Проверяйте разъемы на нагрев, окисление, ослабление и повреждение изоляции.
52. Коррозию удаляйте щеткой и слабым раствором пищевой соды, не допуская попадания раствора внутрь батареи.
53. Используйте только зарядное устройство, соответствующее напряжению и типу батареи.
54. При длительном хранении полностью зарядите батарею и выполняйте поддерживающую зарядку по регламенту производителя батарей.
	ЗАЩИТА  Работайте в перчатках и защитных очках. Металлический инструмент не должен замыкать клеммы батареи.





РАЗДЕЛ 14
Плановое обслуживание
	Периодичность
	Работы

	Каждые 4 ч / после смены
	Зарядить батарею; промыть баки; очистить щетки; проверить скребок, шланги, воду и всасывание

	Каждые 20 ч
	Очистить фильтр чистой воды; проверить износ водосборных лезвий

	Каждые 50 ч
	Проверить износ щеток; осмотреть всасывающий и сливной шланги

	Каждые 500 ч
	Проверить угольные щетки двигателей, панель управления, контакторы и выключатели


Ежедневная проверка
	Узел
	Проверить

	Батарея
	заряд, клеммы, разъем

	Щетки
	износ, крепление, намотанный мусор

	Скребок
	чистота кромок, равномерный прижим

	Баки
	чистота, крышки, сливные пробки

	Фильтры
	чистая вода и поплавковый фильтр

	Машина
	утечки, колеса, свет, сигнал, управление

	СЕРВИС  Работы с электрической системой, приводом и двигателями поручайте квалифицированному специалисту. Используйте оригинальные запасные части.





РАЗДЕЛ 15
Неисправности и решения
	Симптом
	Возможная причина
	Действие

	Нет подачи воды
	Пустой бак; закрыт кран; засорены фильтр, шланг или форсунка
	Заполнить бак; открыть кран; промыть тракт; проверить клапан

	Щетки не вращаются
	Перегрузка; мусор намотан; неисправен выключатель, контактор или проводка
	Выключить машину; очистить щетки; проверить защиту и цепь

	Нет всасывания
	Бак заполнен; сработал поплавок; засорен шланг; неисправен двигатель
	Слить бак; очистить фильтр и шланг; проверить цепь всасывания

	Остаются полосы
	Грязь на лезвии; износ; неверный прижим
	Очистить/повернуть лезвие; отрегулировать колеса и наклон

	Слабый сбор воды
	Крышка или слив закрыты неплотно; повреждено уплотнение; засорен шланг
	Герметично закрыть; заменить уплотнение; очистить тракт

	Машина не движется
	Низкий заряд; окислены клеммы; разъем или регулятор хода неисправен
	Зарядить; очистить клеммы; проверить привод и соединения

	Нет заднего хода
	Нет сигнала переключателя направления
	Проверить переключатель, разъем и проводку

	Не включается
	Ключ, батарейный разъем или цепь питания
	Проверить последовательность запуска и питание

	СТОП  Если неисправность повторяется, ощущается запах перегрева или видны поврежденные кабели — прекратите работу, отключите батарею и обратитесь в сервис.





РАЗДЕЛ 16
Сигналы индикатора
	Индикация
	Значение
	Действие

	1-я ячейка мигает
	Низкий заряд батареи
	Немедленно зарядить

	2-я ячейка
	Обрыв цепи/двигателя привода
	Проверить двигатель и разъемы

	3-я ячейка
	Перегрузка или короткое замыкание привода
	Остановить; проверить кабели и двигатель

	4-я ячейка
	Бак грязной воды заполнен
	Опорожнить бак и очистить поплавок

	5-я ячейка
	Перегрузка двигателя движения
	Остановить; уменьшить нагрузку

	6-я ячейка
	Неверно подключен зарядный разъем
	Проверить правильность соединения

	7-я ячейка
	Педаль хода вне нулевого положения или плохой контакт
	Отпустить педаль; выключить/включить ключ; проверить разъем

	8-я ячейка
	Ошибка контроллера
	Диагностика контроллера в сервисе

	10-я ячейка
	Неверное напряжение батареи
	Установить батарейный комплект 24 В

	СБРОС  После устранения причины отпустите педаль хода, выключите ключ, подождите несколько секунд и снова включите машину.





РАЗДЕЛ 17
Хранение, транспортировка и сервис
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TOR JH-800 после очистки и подготовки к хранению
Хранение
55. Полностью очистите и высушите машину; оставьте крышки баков приоткрытыми.
56. Поднимите щетки и водосборную балку, чтобы не деформировать рабочие кромки.
57. Храните в сухом помещении при температуре от 0 до +40 °C, вдали от огня и прямого солнца.
58. Зарядите батарею и отключите батарейный разъем при длительном хранении.
Транспортировка
Слейте воду из обоих баков. Используйте рассчитанную на массу 245 кг погрузочную технику и надежно закрепляйте машину за элементы рамы. Не фиксируйте ее за баки, руль, скребок или пластиковые панели.
Сервисная отметка
	Поле
	Заполнение

	Серийный номер
	____________________________________________

	Дата ввода в эксплуатацию
	____________________________________________

	Сервисная организация
	____________________________________________

	Телефон
	____________________________________________

	СОХРАНИТЕ РУКОВОДСТВО  Передавайте руководство вместе с машиной при смене владельца или оператора.
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