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ПОДМЕТАЛЬНАЯ МАШИНА
JH-960T
Ручная машина для сухой уборки поверхностей
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Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте руководство
      


РАЗДЕЛ 01
Перед началом работы
	ВАЖНО  Сохраните данное руководство и держите его доступным для всех пользователей машины.



Назначение машины
Подметальная машина JH-960T разработана для сухой уборки грязи, пыли и мусора с различных поверхностей. Используйте машину только по назначению.
Машина предназначена только для бытового использования.
Ответственность владельца и пользователя
1. До начала работы изучите правила эксплуатации и предупреждения по безопасности.
2. Владелец обязан убедиться, что оператор понимает содержание руководства.
3. Если оператор не владеет языком руководства, инструкции и предупреждения производителя должны быть прочитаны и обсуждены с ним на понятном ему языке.
4. Сохраните инструкции производителя для дальнейшего использования.
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РАЗДЕЛ 02
Важные инструкции по безопасности
	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  Нарушение правил безопасности может привести к травме, повреждению машины или имущества.



Запрещается
5. использовать или хранить машину во взрывоопасных зонах;
6. собирать опасные вещества, жидкости и влажный мусор;
7. собирать горящие или тлеющие предметы, включая сигареты и спички;
8. собирать взрывоопасные жидкости, горючие вещества, кислоты и растворители, включая бензин, спирты, мазут и ацетон;
9. использовать неисправную машину или машину, находящуюся в небезопасном состоянии.
Во время работы
10. Перед использованием проверьте исправность машины и убедитесь, что она находится в надлежащем рабочем состоянии.
11. Работайте только по назначению, учитывайте условия на месте и следите за людьми поблизости, особенно за детьми.
12. При извлечении стекла, металла и других острых предметов из контейнера надевайте защитные перчатки.
13. Не допускайте контакта машины с веществами, способными повредить ее материалы.
Пользователи и дети
Машина не предназначена для использования лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями, а также лицами без необходимого опыта и знаний, если они не находятся под наблюдением ответственного лица и не получили инструкции по безопасной работе.
	ВАЖНО  Не разрешайте детям играть с машиной. Не оставляйте работающую машину без присмотра.





РАЗДЕЛ 03
Технические данные
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Подметальная машина JH-960T
	Параметр
	Значение

	Максимальная ширина уборки
	980 мм

	Производительность
	3680 м²/ч

	Емкость контейнера
	55 л

	Масса
	20 кг

	Габариты в рабочем положении
	1300 × 790 × 1035 мм

	Габариты в сложенном виде
	890 × 790 × 385 мм

	Ширина основной щетки
	480 мм

	ХРАНЕНИЕ  Рукоятку можно сложить для компактного размещения. Не храните машину во взрывоопасной зоне.





РАЗДЕЛ 04
Устройство машины и запасные части
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Основные элементы JH-960T
	№
	Наименование
	№
	Наименование

	1
	Мягкие накладки на рукоятку
	11
	Крышка

	2
	Уплотнитель
	12
	Ременный привод

	3
	Заглушка-губка
	13
	Губчатый фильтр

	4
	Не указано в исходной инструкции
	14
	Винт ST4.8 × 3

	5
	Винт
	15
	Основная щетка в комплекте

	6
	Винт ST4.8 × 16
	16
	Винт ST4.8 × 22

	7
	Рукоятка
	17
	Фронтальная щетка

	8
	Винт M8 × 25
	18
	Ручка регулировки

	9
	Пластина
	19
	Комплект регулировки

	10
	Заглушка колеса
	
	




РАЗДЕЛ 05
Сборка машины
	ОСТОРОЖНО  Во время сборки держите руки вдали от ремней, щеток и подвижных деталей.



Установка рукоятки
14. Установите рукоятку в крепления корпуса и надежно зафиксируйте ее крепежом.
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Правильно установленная рукоятка
Установка боковых щеток
15. Установите щетку на приводной узел.
16. Затяните каждую переднюю щетку тремя винтами.
[image: ]
Установка и крепление боковой щетки
Проверка после сборки
17. Убедитесь, что рукоятка и щетки закреплены, а вращению щеток ничего не мешает.


РАЗДЕЛ 06
Эксплуатация
Регулировка рукоятки
Рукоятка регулируется по углу наклона и фиксируется в трех положениях. Перед началом движения убедитесь, что она надежно зафиксирована.
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Три положения рукоятки
Работа на неровной поверхности
18. При движении назад убедитесь, что высота ступеньки не превышает 19 см.
19. Разница в высоте убираемой поверхности не должна превышать 2,5 см.
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Допустимые перепады поверхности
	ПЕРЕД РАБОТОЙ  Проверьте, что контейнер установлен, щетки свободно вращаются, а на пути нет людей и посторонних предметов.





РАЗДЕЛ 07
Регулировка щеток и удаление мусора
Настройка высоты щеток
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Регуляторы передней и основной щеток
20. Для опускания передней щетки поверните ручку в сторону «+». Для подъема поверните ручку в сторону «−».
21. Для изменения высоты основной щетки перемещайте рычаг в направлении опускания или подъема, указанном на корпусе.
Опорожнение контейнера
22. Возьмитесь за рукоятку контейнера, потяните за крышку и извлеките контейнер с мусором.
23. Аккуратно выгрузите мусор в подходящий контейнер и установите емкость обратно.
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Извлечение контейнера и аккуратная выгрузка мусора
	ЗАЩИТА РУК  При извлечении стекла, металла или других острых предметов используйте защитные перчатки.





РАЗДЕЛ 08
Основная щетка
	ВАЖНО  Основная щетка состоит из двух частей; каждая часть закреплена тремя винтами.



Снятие и установка
24. Остановите машину и убедитесь, что щетки не вращаются.
25. Отверните крепеж и снимите части основной щетки.
26. После очистки установите части щетки обратно и равномерно затяните крепеж.
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Снятие, установка и очистка основной щетки
Очистка
Регулярно очищайте выходные отверстия с помощью губки.


РАЗДЕЛ 09
Обслуживание, хранение и гарантия
	БЕЗОПАСНОСТЬ  Все операции выполняйте только после внимательного изучения инструкции. Сложные работы проводите с участием квалифицированного специалиста.



Пылезащитная пластина и удаление мусора
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Крепление пластины и удаление мусора
Регулярный уход
27. После работы опорожняйте контейнер и удаляйте мусор из зоны щеток.
28. Проверяйте надежность крепежа, состояние щеток и свободное вращение подвижных частей.
29. Используйте только оригинальные запасные части и аксессуары.
30. За информацией о запасных частях обращайтесь к официальному представителю производителя.
Хранение
Храните машину в безопасном месте вне взрывоопасных зон. Для экономии места сложите рукоятку. Не допускайте доступа детей к машине.
Гарантийные ограничения
	ГАРАНТИЯ  Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие вследствие ненадлежащего использования или обслуживания машины.
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