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Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте руководство



РАЗДЕЛ 01
Перед началом работы
	ВАЖНО  Сохраните руководство и держите его доступным для всех операторов машины.



Назначение
TOR SJ1000 предназначена для сухой уборки ровных твердых поверхностей. Машина сочетает механическое подметание, всасывание пыли и систему орошения для снижения пылеобразования.
Используйте оборудование только по назначению и в пределах указанных технических характеристик.
Ответственность оператора
1. До начала работы изучите органы управления, правила эксплуатации и предупреждения по безопасности.
2. Передавайте управление только обученному персоналу.
3. При необычном шуме, запахе или вибрации немедленно остановите машину и выполните проверку.
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РАЗДЕЛ 02
Важные инструкции по безопасности
	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  Нарушение правил безопасности может привести к травме, повреждению машины или имущества.



Перед осмотром и обслуживанием
4. Поверните ключ в положение «0», извлеките его и отсоедините кабель аккумуляторного блока.
5. Дождитесь полной остановки основной и боковых щеток.
6. Работы с электрическими и механическими узлами выполняйте только при отключенном питании.
Запрещается
7. Эксплуатировать машину в присутствии легковоспламеняющихся или взрывоопасных веществ, пыли, жидкостей и газов.
8. Собирать горящие, тлеющие или нагретые предметы.
9. Подметать шнуры, кабели, ленты и другие предметы, способные намотаться на щетку.
10. Использовать поврежденную или неисправную машину.
11. Прикасаться к движущимся частям во время работы.
12. Допускать к управлению детей, необученных лиц или операторов в состоянии опьянения.
Аккумулятор
13. Заряжайте аккумуляторный блок только в хорошо проветриваемом помещении.
14. Храните батареи вдали от открытого огня, искр и легковоспламеняющихся материалов.
15. Используйте только исправные соединительные кабели и рекомендованные запасные части.
	ОПЕРАТОР  Во время движения оставляйте достаточное расстояние до стен, оборудования и выступающих предметов.





РАЗДЕЛ 03
Технические данные
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Аккумуляторная подметальная машина TOR SJ1000
	Параметр
	Значение

	Габариты без учета рукоятки
	1000 × 900 × 900 мм

	Масса
	70 кг

	Рабочая ширина
	1000 мм

	Ширина основной щетки
	500 мм

	Контейнер для мусора
	40 л

	Площадь фильтрации
	2 м²

	Аккумуляторный блок
	4 × 12 В, 20 А·ч

	Общее напряжение
	48 В

	Мощность основной щетки
	500 Вт

	Частота вращения основной щетки
	1200 об/мин

	Продолжительность работы
	4–5 ч

	Уровень шума
	< 70 дБ

	ПРИМЕЧАНИЕ  Фактическое время работы зависит от состояния аккумуляторов, давления щеток и условий уборки.





РАЗДЕЛ 04
Устройство машины
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Основные элементы TOR SJ1000
Основные узлы
16. Две боковые щетки направляют мусор к центральной зоне уборки.
17. Основная щетка подает мусор в съемный контейнер, а система фильтрации удерживает пыль.
18. Система орошения снижает пылеобразование при работе на сухих поверхностях.
19. Регулировка высоты позволяет компенсировать естественный износ щеток.
	ПЕРЕД ЗАПУСКОМ  Убедитесь, что контейнер установлен, щетки свободно вращаются, а на корпусе нет посторонних предметов.





РАЗДЕЛ 05
Органы управления
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Задняя часть машины и элементы управления
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Назначение элементов панели управления
	КЛЮЧ  После завершения работы поверните ключ в положение «0» и извлеките его. Не оставляйте ключ в машине без присмотра.





РАЗДЕЛ 06
Порядок работы
	ПЕРЕД РАБОТОЙ  Проверьте общее состояние машины, заряд аккумуляторов, крепления и свободное вращение щеток.
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Последовательность запуска и уборки
Запуск и уборка
20. Осмотрите машину и удалите из зоны уборки кабели, ветошь и другие предметы, способные намотаться на щетки.
21. Проверьте аккумуляторный блок и надежность электрических соединений.
22. Вставьте ключ и поверните его по часовой стрелке в положение «I».
23. Опустите щетки, включите основную и боковые щетки; при необходимости включите орошение.
24. После контакта щеток с поверхностью равномерно перемещайте машину вперед.
После работы
25. Выключите основную и боковые щетки, затем поднимите их над поверхностью.
26. Поверните ключ против часовой стрелки в положение «0» и извлеките его.
27. Опорожните контейнер и очистите щетки от намотавшегося мусора.


РАЗДЕЛ 07
Регулировка и ежедневный уход
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Регулировка щетки, очистка фильтра и контейнера
Регулировка основной щетки
28. Выключите питание и дождитесь остановки всех щеток.
29. Ослабьте гайку-бабочку на направляющей.
30. Отрегулируйте высоту: новую щетку устанавливайте выше; по мере износа постепенно опускайте.
31. Установите такое давление, при котором щетка уверенно касается поверхности без чрезмерной нагрузки, затем затяните гайку.
Фильтр, контейнер и система орошения
32. Каждые 30 минут работы включайте встряхивание фильтра примерно на 1 минуту.
33. После каждой смены опорожняйте контейнер и очищайте зону основной щетки.
34. При использовании орошения заполняйте бак чистой водой через заливную горловину.
35. Не используйте агрессивные химические составы, способные повредить бак и уплотнения.
	БЕЗОПАСНОСТЬ  Перед извлечением контейнера выключите машину и используйте защитные перчатки при наличии стекла или острых предметов.





РАЗДЕЛ 08
Техническое обслуживание
	ВАЖНО  Обслуживание выполняйте при выключенном питании, извлеченном ключе и отсоединенном аккумуляторе.



Регламентные проверки
	Операция
	8 ч
	40 ч
	150 ч
	500 ч
	1500 ч

	Проверить приводной ремень
	
	●
	
	
	

	Удалить шнуры и мусор с основной щетки
	
	
	●
	
	

	Проверить загрязнение фильтра
	●
	
	
	
	

	Заменить фильтр
	
	
	
	
	●

	Проверить износ основной и боковых щеток
	
	●
	
	
	

	Проверить электролит аккумуляторов*
	●
	
	
	
	

	Проверить щетки электродвигателей
	
	
	●
	
	


* Только для обслуживаемых свинцово-кислотных аккумуляторов.
Общие требования
36. Регулярно проверяйте крепеж, кабели, состояние щеток, ремня, фильтра и резиновых уплотнений.
37. Каждые 6 месяцев рекомендуется проводить расширенное техническое обслуживание.
38. Не реже одного раза в 3 года выполняйте капитальную проверку в специализированном сервисном центре.
39. Используйте оригинальные запасные части TOR или детали, одобренные поставщиком.
40. Ведите журнал технического обслуживания и выполненных ремонтов.
Хранение
Храните машину в сухом проветриваемом помещении, вдали от источников огня. Перед длительным хранением опорожните контейнер и водяной бак, очистите щетки и отключите аккумуляторный блок.


РАЗДЕЛ 09
Устранение неисправностей
	ОСТОРОЖНО  Если причина неисправности неочевидна или требуется работа с электрическими узлами, обратитесь в авторизованный сервисный центр.



	Неисправность
	Возможная причина
	Что сделать

	Машина не собирает крупный мусор или оставляет его позади
	Недостаточное давление; износ или спутывание щеток
	Отрегулировать давление; опустить или заменить щетки; удалить мусор

	Пыль выходит сбоку
	Фильтр засорен; резиновый скребок изношен
	Очистить фильтр; заменить скребок

	Пыль выходит через вентилятор
	Фильтр поврежден
	Заменить фильтр

	Мусор плохо убирается в центральной части
	Основная щетка повреждена или изношена
	Заменить основную щетку

	Щетка изнашивается слишком быстро
	Слишком сильное давление на поверхность
	Уменьшить давление щетки

	Основная щетка работает с сильным шумом
	В щетке запутался мусор
	Выключить машину и очистить щетку

	Основная щетка не вращается
	Поврежден приводной ремень
	Заменить приводной ремень

	Машина работает нестабильно или двигатель перегружен
	Щетка заблокирована; подшипник неисправен; чрезмерное давление; неисправность двигателя
	Очистить щетку; проверить подшипники и давление; передать двигатель в сервис

	Слишком короткое время работы
	Недостаточная зарядка; контакты окислены или ослаблены; аккумуляторы изношены
	Полностью зарядить; очистить и затянуть контакты; проверить аккумуляторы

	СЕРВИС  После ремонта обязательно выполните пробный запуск на свободной площадке и проверьте работу всех органов управления.



[image: ]   TOR • профессиональная уборочная техника
TOR  •  SJ1000  •  стр. 1
image3.png
Koneca °]

KoHTeWHep e]

OcCHOBHa#fA wWeTKa o]

OCHOBHbIE 3/1eMEeHTbI aKKyMyJ‘IﬂTOpHOIZ noaMeTasibHON MaLUWHBbI




image4.png
MaHenb ynpasaeHus

Knioy

MoabeM neBon LLLETKKN

MoabeM NpaBoM LLLETKKN

3awenka KoHTelHepa KoHTelHep ansa mycopa

3a4HAA YacTb MallWHbl N OpraHbl @)XXeAHeBHOro yrpasJsieHns




image5.png
MaHens ynpasneHus Sj1000

BCTPAXUBAHUE 3APAL AKB OCHOBHAS LLLETKA BOKOBbDIE LWETKH OPOLUEHUE KJo4

TR

s B @ 8 1

Oyunctka punbTpa OcTaTo4HbIV 3apsag LLleTKa 1 BeHTUASTOP BoKkoBble LWeTKN MbinenonasneHne Obuiee NuTaHne

I1epep, OSCJ’Iy)KIIIBaHIIIeM noBepHUTe KJIloY B NnoJioXkeHue «0» U U3BJIeKUTE ero




image6.png
1. OCMOTP 2. AKKYMVJIATOP 3. KJIlOY

MNMpoBepbTe MalUUHY MNMpoBepbTe 3apan, MoBepHUTe KoY
W 30HY y60OpKM W coeAMHEeHUusn B nonoxeuue «I»

4. LLLETKUN 5. YBOPKA

OnycTuTe U BKJlOYUTE PaBHOMepHO ABUrauTe
OCHOBHYIO U 6GOKOBbLIE LLEeTKH MallUHY Bnepepn




image7.png
PerynmpoBKa OCHOBHOWM LLLeTKH PUNLTP U KOHTelHep

B bILLIE T —

'HI/I)KE 30 MUH paboThbl
- 1 MuH BCTPAXUBaHUA \ /

—

. . U3BNneKUTe KOHTEAHEp U ONOPOXKHUTE
OcnabbTe raiky, oTperysmpyiTe BbICOTY U 3aTAHUTE




image8.png




image1.png




image2.png





 


 


 


АККУМУЛЯТОРНАЯ


 


ПОДМЕТАЛЬНАЯ МАШИНА


 


SJ


1000


 


Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию


 


 


Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте руководство


 


 


 


 




      АККУМУЛЯТОРНАЯ   ПОДМЕТАЛЬНАЯ МАШИНА   SJ 1000   Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию     Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте руководство        

