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АККУМУЛЯТОРНАЯ
ПОДМЕТАЛЬНАЯ МАШИНА
JH-1250
Руководство по эксплуатации, обслуживанию и подбору запасных частей
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Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте руководство



РАЗДЕЛ 01
Как пользоваться руководством
	ВАЖНО  Взрыв-схема встроена в разделы обслуживания. Буква группы и позиционный код позволяют быстро найти узел, проверить состав и правильно оформить заказ запасной части.



Пример: обозначение JH-C005 означает фильтрующий элемент в группе C «Фильтр, всасывание и орошение». При заказе дополнительно укажите модель JH-1250 и серийный номер машины.
	Раздел
	Страница

	Безопасность
	3

	Назначение и внешний вид
	4

	Технические характеристики
	5

	Органы управления
	6

	Запуск и работа
	7

	Ежедневный уход
	9

	Зарядка аккумуляторов
	10

	Техническое обслуживание
	11

	Щетки и узлы B/E
	12-14

	Фильтр и узел C
	15-16

	Рулевое колесо и узел A
	17

	Шасси, контейнер и узел D
	18-20

	Корпус, управление и узел F
	21

	Неисправности и заказ деталей
	22


Обозначения групп: A — переднее колесо; B — боковые щетки; C — фильтр и орошение; D — шасси и аккумуляторы; E — основная щетка; F — верхний корпус и рулевое управление.


РАЗДЕЛ 02
Меры безопасности
	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  Нарушение требований может привести к травме, опрокидыванию машины, пожару аккумулятора или повреждению оборудования.



Перед началом работы
1. К управлению допускается только обученный оператор.
2. Проверьте тормоз, рулевое управление, колеса, щетки, контейнер и заряд аккумуляторов.
3. Удалите из зоны уборки кабели, ленты, длинные волокна и крупные предметы, способные намотаться на щетки.
4. Убедитесь, что защитные кожухи закрыты, а контейнер установлен и зафиксирован.
Запрещается
5. Работать под дождем, на мокрых токопроводящих поверхностях или рядом с горючими жидкостями и газами.
6. Подметать горячие, тлеющие, взрывоопасные или химически агрессивные материалы.
7. Перевозить пассажиров, резко поворачивать на скорости или оставлять машину на уклоне.
8. Обслуживать электрические и вращающиеся узлы при включенном питании.
9. Использовать неисправное зарядное устройство или зарядное устройство с неподходящим типом аккумулятора.
	ПЕРЕД ОБСЛУЖИВАНИЕМ  Установите селектор направления в N, остановите машину, выключите питание, извлеките ключ/отключите главный выключатель и отсоедините аккумуляторный разъем.





РАЗДЕЛ 03
Назначение и устройство машины
TOR JH-1250 предназначена для механизированной сухой уборки ровных твердых покрытий. Боковые щетки направляют мусор к основной щетке, вентилятор удерживает пыль в фильтровальной системе, а орошение снижает пылеобразование.
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Основные элементы TOR JH-1250
Области применения
10. склады и производственные помещения
11. парковки и логистические терминалы
12. территории предприятий, улицы и тротуары
13. торговые и общественные здания
	МОДИФИКАЦИЯ  Внешний вид, панель и тип аккумуляторов могут отличаться. Перед заказом деталей сверяйте позиционный код со схемой и серийный номер машины.





РАЗДЕЛ 04
Технические характеристики
	Параметр
	Значение

	Максимальная ширина подметания
	1250 мм

	Максимальная производительность
	8750 м²/ч

	Преодолеваемый уклон
	15 %

	Номинальное напряжение питания
	48 В

	Время непрерывной работы
	3-4 ч

	Объем контейнера для мусора
	50 л

	Длина основной щетки
	495 мм

	Диаметр боковой щетки
	300 мм

	Мощность привода движения
	1,2 кВт

	Мощность системы подметания
	700 + 400 + 90×2 Вт

	Максимальная рабочая скорость
	4 км/ч

	Максимальная транспортная скорость
	8 км/ч

	Площадь фильтрации
	1,5 м²

	Масса нетто
	430 кг

	Радиус разворота
	0 мм

	Габаритные размеры
	1400 × 1250 × 1350 мм

	ПРИМЕЧАНИЕ  Фактическая производительность и время работы зависят от состояния покрытия, скорости, давления щеток, емкости и состояния аккумуляторов.





РАЗДЕЛ 05
Органы управления
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Панель и педали на поставленной модификации
	№
	Элемент
	Назначение

	1
	Селектор D / N / R
	D — вперед; N — нейтраль; R — назад

	2
	Главный выключатель
	Включение и отключение питания машины

	3
	Звуковой сигнал
	Предупреждение людей перед началом движения

	4
	Система подметания
	Включение основной щетки, боковых щеток и всасывания по маркировке

	5
	Вспомогательная функция
	Орошение/освещение — ориентируйтесь на пиктограмму конкретной модификации

	6
	Рулевое колесо
	Плавное изменение направления движения

	7
	Педаль крупного мусора
	Кратковременно поднимает передний клапан

	8
	Педаль тормоза
	Остановка и удержание машины

	9
	Педаль акселератора
	Регулирование скорости движения




РАЗДЕЛ 06
Запуск и начало уборки
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Безопасная последовательность запуска
14. Осмотрите машину и удалите из зоны уборки предметы, которые могут намотаться на щетки.
15. Проверьте заряд аккумуляторов, электрические соединения, уровень воды и фиксацию контейнера.
16. Сядьте в кресло, установите селектор направления в N и включите питание.
17. Включите необходимую систему подметания; при пыльной поверхности используйте орошение.
18. Выберите D или R, убедитесь в безопасности маневра и плавно нажмите педаль акселератора.
Во время уборки
19. Поддерживайте равномерную скорость не более 4 км/ч.
20. Поднимайте передний клапан педалью только для прохождения крупного легкого мусора.
21. Не допускайте длительной работы щеток на одном месте.
22. При ухудшении сбора остановитесь и проверьте контейнер, фильтр и щетки.


РАЗДЕЛ 07
Движение, остановка и парковка
Управление движением
23. Перед сменой D/R полностью остановите машину и установите селектор в N.
24. На поворотах заранее снижайте скорость; избегайте резких движений рулем.
25. На уклоне двигайтесь только прямо вверх или вниз и не превышайте уклон 15 %.
26. Держите безопасное расстояние до стен, стеллажей, оборудования и людей.
Остановка после смены
1. Отпустите педаль акселератора, нажмите тормоз и установите селектор в N.
2. Выключите щетки, всасывание и орошение; поднимите рабочие органы.
3. Выключите питание и заберите ключ/отключите главный выключатель.
4. Опорожните контейнер, очистите фильтр и осмотрите щетки.
5. Поставьте машину на зарядку в сухом проветриваемом месте.
	ПАРКОВКА  Выбирайте ровную площадку. Не оставляйте машину с включенным питанием, опущенными щетками или полностью разряженным аккумулятором.





РАЗДЕЛ 08
Контейнер, фильтр и ежедневный уход
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TOR JH-1250 — доступ к рабочей зоне оператора
После каждой смены
27. Установите N, выключите питание и дождитесь полной остановки щеток.
28. Освободите фиксатор, извлеките контейнер JH-D016 по направляющим и опорожните его без ударов.
29. Проверьте колеса контейнера JH-D017 и состояние резиновых шторок JH-D010-D012 и JH-D019-D020.
30. Очистите фильтр JH-C005 штатным механизмом встряхивания; при сильном загрязнении снимите и очистите согласно регламенту.
31. Удалите нити и проволоку с боковых щеток JH-B005 и основной щетки JH-E005.
32. Проверьте форсунки и при необходимости заполните бак JH-F003 чистой водой.
	НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ  Сжатый воздух в закрытом помещении, растворители, агрессивные моющие составы или струю высокого давления для электрических узлов.





РАЗДЕЛ 09
Зарядка аккумуляторов
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Штатное зарядное устройство, представленное на фотографии
	СОВМЕСТИМОСТЬ  Номинальное напряжение машины — 48 В. На представленном зарядном устройстве указано 58,4 В / 8 А и применение с литиевой батареей. Используйте только зарядное устройство, соответствующее фактически установленному типу аккумуляторов.



33. Поставьте машину на ровную сухую площадку, установите N и выключите питание.
34. Осмотрите кабели, разъемы и корпус зарядного устройства.
35. Подключите зарядный разъем к машине, затем вилку к электрической сети.
36. Дождитесь индикации полного заряда. Обычно полный цикл занимает 6-8 часов.
37. Сначала отключите зарядное устройство от сети, затем от машины.
38. Не допускайте глубокого разряда; при напряжении ниже 41,5 В немедленно зарядите аккумуляторы.
39. Не изменяйте тип батареи на зарядном устройстве без подтверждения совместимости.
40. Не заряжайте поврежденную, нагретую, вздутую или протекающую батарею.


РАЗДЕЛ 10
Регламентное техническое обслуживание
	Интервал
	Операция
	Схема

	Каждая смена
	Опорожнить контейнер; очистить фильтр и рабочую зону
	C005, D016

	Каждая смена
	Удалить намотавшийся мусор с щеток
	B005, E005

	Каждые 50 ч
	Проверить износ основной и боковых щеток, давление на поверхность
	B, E

	Каждые 50 ч
	Проверить шторки, контейнер и колеса
	A, D

	Каждые 100 ч
	Проверить крепеж, рулевое управление, тормоз и электрические соединения
	A, D, F

	Каждые 200 ч
	Очистить фильтровальную камеру; проверить вентилятор и встряхиватель
	C

	Каждые 500 ч
	Заменить изношенные щетки и поврежденные резиновые шторки
	B, D, E

	6 месяцев
	Расширенное техническое обслуживание в сервисном центре
	Все группы


Общие правила
41. Периодичность сокращайте при работе с абразивной пылью, на неровном покрытии или при высокой температуре.
42. После обслуживания выполните пробный запуск на свободной площадке.
43. Используйте оригинальные запасные части TOR или детали, письменно одобренные поставщиком.
44. Ведите журнал обслуживания: дата, моточасы, выполненная операция, замененные позиции.
	СЕРВИС  Разборку тормозной системы, электропривода, контроллера и аккумуляторного блока выполняет квалифицированный персонал.





РАЗДЕЛ 11
Боковые щетки — схема B
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Схема B — привод и крепление боковых щеток
Замена боковой щетки JH-B005
45. Остановите машину, поднимите щетки и отключите питание.
46. Ослабьте крепеж фланца JH-B004 и снимите защитный фланец.
47. Отверните четыре гайки/винта JH-B006, удерживая щетку.
48. Установите новую щетку, равномерно затяните крепеж крест-накрест.
49. Проверьте свободное вращение и равномерный контакт щетки с поверхностью.
	НАПРАВЛЕНИЕ  Правая и левая стороны определяются по ходу движения машины вперед. Двигатели JH-B001 и JH-B002 не взаимозаменяйте без подтверждения.





РАЗДЕЛ 11A
Детали схемы B и подготовка основной щетки
	Позиция
	Наименование детали
	Кол-во

	JH-B001
	Электродвигатель правой боковой щетки
	1

	JH-B002
	Электродвигатель левой боковой щетки
	1

	JH-B003
	Сварной кронштейн боковых щеток
	1

	JH-B004
	Фланец электродвигателя боковой щетки
	2

	JH-B005
	Боковая щетка
	2

	JH-B006
	Гайка крепления боковой щетки
	8


Переход к основной щетке
Основная щетка относится к группе E. Перед снятием откройте сервисную дверцу, очистите рабочую зону и сфотографируйте положение рычагов JH-E002/JH-E003 и осей JH-E004/JH-E006.
50. Отключите питание и надежно зафиксируйте машину от движения.
51. Открутите крепеж соединительной пластины и бокового кожуха.
52. Снимите кожух, освободите съемный рычаг JH-E002 и извлеките щетку JH-E005.
53. Очистите посадочные места, проверьте подшипники JH-E001/JH-E007 и синхронизирующий вал JH-E008.
	УСТАНОВКА  После установки щетка должна свободно вращаться и равномерно касаться поверхности без чрезмерного давления.





РАЗДЕЛ 12
Основная щетка — схема E
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Схема E — основная щетка, оси и рычаги
	Позиция
	Наименование детали
	Кол-во

	JH-E001
	Подшипник 6204
	2

	JH-E002
	Съемный рычаг основной щетки
	1

	JH-E003
	Неподвижный рычаг основной щетки
	1

	JH-E004
	Квадратная ось 1
	1

	JH-E005
	Основная цилиндрическая щетка
	1

	JH-E006
	Квадратная ось 2
	1

	JH-E007
	Подшипник 6204
	2

	JH-E008
	Синхронизирующий вал основной щетки
	1

	JH-E009
	Рычаг подъема основной щетки
	1

	ПРОВЕРКА  После сборки вручную проверните щетку, затем выполните краткий пробный запуск. При шуме, биении или нагреве немедленно остановите машину.





РАЗДЕЛ 13
Фильтр, всасывание и орошение — схема C
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Схема C — фильтр, вентилятор, встряхиватель и водяной насос
Обслуживание
54. Встряхивайте фильтр JH-C005 после смены и при снижении всасывания.
55. Перед снятием фильтра отключите питание и наденьте респиратор и защитные очки.
56. Очищайте фильтр сухим способом; поврежденный или влажный элемент заменяйте.
57. Проверяйте крепление вентилятора JH-C002, кожуха JH-C011 и двигателя встряхивания JH-C010.
58. При отсутствии орошения очистите бак и форсунки, затем проверьте насос JH-C001 и проводку.
	ПЫЛЬ  Не запускайте вентилятор без установленного фильтра. Не мойте бумажный фильтр, если его маркировка прямо не допускает влажную очистку.





РАЗДЕЛ 13A
Детали схемы C
	Позиция
	Наименование детали
	Кол-во

	JH-C001
	Водяной насос системы орошения
	1

	JH-C002
	Вентилятор всасывания пыли
	1

	JH-C003
	Патрубок отвода воздуха вентилятора
	1

	JH-C004
	Корпус фильтровальной камеры
	1

	JH-C005
	Пылевой фильтрующий элемент
	1

	JH-C006
	Фланец фильтрующего элемента
	1

	JH-C007
	Нижняя пластина фильтра
	1

	JH-C008
	Опора подшипника фильтра
	1

	JH-C009
	Подшипник 6905
	1

	JH-C010
	Электродвигатель встряхивания фильтра
	1

	JH-C011
	Кожух вентилятора
	1

	JH-C012
	Кожух двигателя встряхивания фильтра
	1


Диагностическая последовательность
	Симптом
	Проверять по порядку

	Пыль выходит наружу
	C005 → C006/C007 → уплотнения C004

	Слабое всасывание
	C005 → C002 → C003/C011

	Нет встряхивания
	C010 → C008/C009 → проводка

	Нет орошения
	F003 → форсунки → C001

	ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ  Перед проверкой двигателя или проводки отсоедините аккумуляторный разъем.





РАЗДЕЛ 14
Переднее колесо и рулевой узел — схема A
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Схема A — передняя вилка, колесо, шпиндель и подшипники
	Позиция
	Наименование детали
	Кол-во

	JH-A001
	Передняя вилка
	1

	JH-A002
	Переднее колесо
	1

	JH-A003
	Подшипник 6204
	4

	JH-A004
	Поворотный шпиндель
	1

	JH-A005
	Дистанционная втулка переднего колеса
	2

	JH-A006
	Подшипник 6006
	1

	JH-A007
	Подшипник 3207
	1

	JH-A008
	Армированный сальник
	1

	СЕРВИС  Люфт, закусывание, повреждение сальника или нагрев подшипников требуют остановки машины. Снятие рулевого узла выполняйте с надежной опорой корпуса.





РАЗДЕЛ 15
Шасси, педали, контейнер и аккумуляторы — схема D
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Схема D — шасси и основные внутренние узлы
59. Перед сменой проверьте тормозной бачок JH-D002, педали JH-D004-D006 и свободный ход рулевой колонки JH-D001.
60. Контейнер JH-D016 должен свободно двигаться на колесах JH-D017 и надежно фиксироваться.
61. Резиновые шторки JH-D010-D012 и JH-D019-D020 должны касаться поверхности без разрывов и сильной деформации.
62. Аккумуляторы JH-D013 должны быть закреплены кронштейнами JH-D014; кабели не должны касаться острых кромок.
	АККУМУЛЯТОРЫ  Схема показывает конфигурацию из четырех аккумуляторов. В поставленной модификации может быть установлен единый литиевый блок — сверяйте шильдик и зарядное устройство.





РАЗДЕЛ 15A
Детали схемы D — управление и шторки
	Позиция
	Наименование детали
	Кол-во

	JH-D001
	Рулевая колонка
	1

	JH-D002
	Бачок тормозной жидкости
	1

	JH-D003
	Рифленая алюминиевая площадка
	1

	JH-D004
	Педаль подъема переднего клапана крупного мусора
	1

	JH-D005
	Педаль акселератора
	1

	JH-D006
	Педаль тормоза
	1

	JH-D007
	Тяга переднего клапана
	1

	JH-D008
	Планка передней резиновой шторки
	1

	JH-D009
	Прижимная планка передней шторки
	1

	JH-D010
	Передняя резиновая шторка
	1

	JH-D011
	Боковая резиновая шторка
	2

	JH-D012
	Прижимная планка боковой шторки
	2

	РЕГУЛИРОВКА  После замены резиновых шторок убедитесь, что они не загибаются под корпус и не препятствуют вращению основной щетки.





РАЗДЕЛ 15B
Детали схемы D — аккумуляторы, контейнер и колеса
	Позиция
	Наименование детали
	Кол-во

	JH-D013
	Аккумулятор
	4

	JH-D014
	Кронштейн аккумулятора
	2

	JH-D015
	Основная несущая платформа (рама)
	1

	JH-D016
	Контейнер для мусора
	1

	JH-D017
	Колесо контейнера
	2

	JH-D018
	Электрический толкатель
	1

	JH-D019
	Прижимная планка задней шторки
	1

	JH-D020
	Задняя резиновая шторка
	1

	JH-D021
	Заднее колесо
	2

	JH-D022
	Нижняя защитная пластина
	2


Контроль после сборки
	Узел
	Критерий

	Контейнер
	Входит по направляющим, фиксатор закрывается, колеса вращаются

	Аккумуляторы
	Крепления затянуты, полярность и разъемы проверены

	Задние колеса
	Нет люфта, постороннего шума и повреждений шин

	Шторки
	Ровный контакт с поверхностью по всему периметру

	ПРОБНЫЙ ЗАПУСК  Проводите на свободной площадке, начиная с минимальной скорости.





РАЗДЕЛ 16
Верхний корпус и рулевое управление — схема F
[image: ]
Схема F — бак, корпус, сиденье и рулевая консоль
	Позиция
	Наименование детали
	Кол-во

	JH-F001
	Крышка заливной горловины
	1

	JH-F002
	Проблесковый маяк
	1

	JH-F003
	Водяной бак
	1

	JH-F004
	Верхний металлический корпус
	1

	JH-F005
	Сиденье оператора
	1

	JH-F006
	Рулевое колесо
	1

	JH-F007
	Гофрированный кожух рулевой колонки
	1

	JH-F008
	Передний кожух рулевой консоли
	1

	ВОДЯНОЙ БАК  Заполняйте JH-F003 только чистой водой. Перед длительным хранением опорожните бак и систему орошения.





РАЗДЕЛ 17
Неисправности и заказ запасных частей
	Неисправность
	Возможная причина
	Что делать

	Машина не движется
	Аккумулятор, соединения, контроллер
	Проверить заряд и разъемы; далее сервис

	Машина не подметает
	Щетки, приводы B/E, контактор
	Удалить мусор; проверить переключатель и привод

	Не работает орошение
	Бак F003, форсунки, насос C001
	Заполнить/очистить; проверить насос

	Нет встряхивания
	Двигатель C010, подшипник C009
	Проверить проводку и механизм

	Аккумулятор не заряжается
	Разъем, несовместимое/неисправное ЗУ
	Проверить тип батареи, кабели и зарядное устройство

	Утечка пыли
	Фильтр C005, корпус C004, шторки D
	Очистить/заменить фильтр и уплотнения

	Щетка шумит или бьет
	Мусор, износ, подшипники E001/E007
	Остановить, очистить и проверить детали


Как заказать деталь
1. Укажите модель TOR JH-1250 и серийный номер машины.
2. Назовите буквенную группу и позиционный код, например JH-C005.
3. Приложите фотографию узла и шильдика машины.
4. Укажите требуемое количество и кратко опишите неисправность.
	ВАЖНО  Позиционные коды в этом руководстве служат для идентификации деталей на схеме. Окончательный артикул и совместимость подтверждаются поставщиком по серийному номеру.
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