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	РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ  •  BT‑2900V
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АППАРАТ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ
BT‑2900V
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РАЗДЕЛ 1 • ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Назначение и содержание
	


TOR BT‑2900V — мобильный бензиновый аппарат высокого давления для очистки техники, твёрдых покрытий, фасадных элементов и оборудования холодной водой.
	Раздел
	Содержание

	1–3
	Назначение, комплект поставки, характеристики

	4
	Безопасность

	5–7
	Устройство, подготовка и эксплуатация

	8–10
	Моющие средства, остановка, обслуживание и хранение

	11
	Диагностика

	12–13
	Заводские взрыв‑схемы и каталоги деталей

	ВАЖНО  Перед первым запуском полностью прочитайте руководство двигателя и настоящее руководство. Аппарат предназначен только для работы на открытом воздухе.
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Общий вид BT‑2900V
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Вид со стороны двигателя и насоса




РАЗДЕЛ 2 • КОМПЛЕКТАЦИЯ
Комплект поставки
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Фактический комплект поставки
	№
	Компонент

	1
	Аппарат на колёсной раме с бензиновым двигателем и насосом

	2
	Пистолет высокого давления

	3
	Копьё и удлинитель

	4
	Шланг высокого давления

	5
	Всасывающий шланг с фильтром

	6
	Четыре форсунки: 0°, 15°, 25° и для моющего средства

	7
	Фильтр воды и переходники

	8
	Воронка и комплект крепежа

	ПРОВЕРКА  До сборки проверьте комплектность и отсутствие транспортных повреждений. Не запускайте аппарат с повреждённым шлангом или фитингом.




РАЗДЕЛ 3 • ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ
Технические характеристики
	

	Параметр
	Значение

	Модель
	TOR BT‑2900V

	Тип привода
	Бензиновый, четырёхтактный

	Мощность двигателя
	7,5 л. с.

	Номинальная частота вращения
	3400 об/мин

	Рабочее давление
	до 200 бар

	Расход воды
	12 л/мин

	Температура воды на входе
	не выше 60 °C

	Система защиты насоса
	автоматический тепловой сброс при 60–62 °C

	Форсунки
	0° / 15° / 25° / низкое давление для химии

	Топливо
	неэтилированный бензин; требования — по руководству двигателя

	ПРИМЕЧАНИЕ  Для устойчивой работы источник воды должен обеспечивать расход не ниже рабочего расхода аппарата с запасом; рекомендуется не менее 15 л/мин.
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Фронтальный вид и цветовая маркировка форсунок


РАЗДЕЛ 4 • БЕЗОПАСНОСТЬ
Основные правила безопасности
	

	ОПАСНО: УГАРНЫЙ ГАЗ  Двигатель выделяет бесцветный и не имеющий запаха угарный газ. Запрещена работа в помещении, гараже, контейнере или иной замкнутой зоне.


Не направляйте струю на людей, животных, электрические устройства и сам аппарат.
Не допускайте детей и необученных лиц к работе.
Всегда используйте защитные очки, закрытую обувь и перчатки.
Не распыляйте бензин, растворители и легковоспламеняющиеся жидкости.
Не прикасайтесь к глушителю и двигателю во время работы и сразу после остановки.
Не изменяйте настройки регулятора оборотов двигателя и предохранительных клапанов.
Не оставляйте работающий аппарат без присмотра.
	ТРАВМА ОТ СТРУИ  Струя высокого давления может проникнуть под кожу. Такое повреждение требует немедленной медицинской помощи.




РАЗДЕЛ 4 • БЕЗОПАСНОСТЬ
Топливо, горячие поверхности и рабочая зона
	

	Опасность
	Обязательное действие

	Бензин и пары
	Заправляйте только остановленный и остывший двигатель на открытом воздухе. Исключите огонь, искры и курение.

	Горячий глушитель
	Сохраняйте дистанцию от горючих материалов; не касайтесь защитного кожуха.

	Отдача пистолета
	Держите пистолет двумя руками и устойчиво стойте на поверхности.

	Скользкий участок
	Организуйте дренаж, удалите препятствия и не стойте на шланге.

	Шланг высокого давления
	Проверяйте перед каждым пуском; не ремонтируйте повреждённый шланг — заменяйте.
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Двигатель и насос
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Регулятор давления и манометр




РАЗДЕЛ 5 • ОСНОВНЫЕ УЗЛЫ
Устройство аппарата
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	Узел
	Назначение

	Бензиновый двигатель
	Привод трёхплунжерного насоса

	Насос высокого давления
	Создаёт рабочее давление воды

	Манометр
	Показывает давление на выходе

	Регулятор давления
	Позволяет снизить рабочее давление в допустимом диапазоне

	Входной фильтр
	Защищает насос от загрязнений

	Пистолет и копьё
	Управляют подачей и формой струи

	Держатель форсунок
	Хранение сменных цветных форсунок

	Колёсная рама
	Перемещение и защита основных узлов




РАЗДЕЛ 6 • ПОДГОТОВКА
Распаковка и сборка
	

	1
	Извлеките аппарат и принадлежности; сопоставьте комплект с перечнем.

	2
	Установите рукоятку и держатели, затяните крепёж вручную, затем ключом без перетяжки.

	3
	Снимите транспортировочную заглушку насоса, если она установлена, и поставьте рабочую сапунную пробку.

	4
	Проверьте уровень масла двигателя и насоса по соответствующим указателям.

	5
	Подсоедините шланг высокого давления к насосу и пистолету.

	6
	Подсоедините входной фильтр и шланг подачи воды.

	ЗАПРЕЩЕНО  Запуск двигателя без подключённой и открытой подачи воды повреждает насос и не относится к гарантийному случаю.
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Принадлежности перед сборкой


РАЗДЕЛ 6 • ВОДОСНАБЖЕНИЕ
Подключение воды и шлангов
	


Используйте чистую холодную воду температурой не выше 60 °C.
Минимальный рекомендуемый расход источника — 15 л/мин.
Перед подключением промойте подающий шланг до выхода чистой воды.
Проверьте входной фильтр и уплотнения быстросъёмных соединений.
Не применяйте слишком мягкий, пережатый или повреждённый входной шланг.
Полностью откройте кран подачи воды.
	1
	Подключите входной шланг к фильтру насоса.

	2
	Подключите шланг высокого давления к выходу насоса и пистолету.

	3
	Откройте воду.

	4
	При остановленном двигателе нажмите курок до получения устойчивой струи без воздуха.

	5
	Установите выбранную форсунку при включённом предохранителе курка.

	ДАВЛЕНИЕ В СИСТЕМЕ  Никогда не отсоединяйте шланги до остановки двигателя, перекрытия воды и полного сброса давления курком.




РАЗДЕЛ 6 • КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ
Проверка перед запуском
	

	Проверка
	Критерий допуска

	Масло двигателя
	Уровень соответствует руководству двигателя

	Топливо
	Достаточно, нет течи и запаха бензина

	Масло насоса
	Уровень виден в смотровом окне / соответствует отметке

	Входной фильтр
	Чистый, без трещин

	Шланг ВД
	Нет порезов, вздутий, течи и повреждений муфт

	Пистолет
	Курок возвращается, предохранитель блокирует нажатие

	Форсунка
	Чистая и надёжно зафиксирована

	Подача воды
	Кран открыт, воздух из системы удалён

	Рабочая зона
	Открытый воздух, устойчивое основание, дренаж

	ПУСК РАЗРЕШЁН  Только после положительного результата всех проверок.




РАЗДЕЛ 7 • ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Запуск двигателя
	

	1
	Установите аппарат на ровной устойчивой поверхности на открытом воздухе.

	2
	Подключите шланги, откройте воду и удалите воздух из системы.

	3
	Включите предохранитель курка.

	4
	Откройте топливный кран и установите выключатель двигателя в положение ON.

	5
	Для холодного двигателя закройте воздушную заслонку; регулятор газа установите в положение FAST.

	6
	Медленно вытяните стартер до сопротивления, затем резко потяните.

	7
	После запуска постепенно откройте воздушную заслонку.

	8
	Снимите предохранитель, направьте копьё в безопасную сторону и нажмите курок.

	НЕ ДЕРЖИТЕ НАСОС В БАЙПАСЕ  При отпущенном курке не оставляйте двигатель работающим более 2–3 минут. Термоклапан — аварийная защита, а не рабочий режим.




РАЗДЕЛ 7 • РАБОЧИЕ РЕЖИМЫ
Форсунки и регулировка струи
	

	Цвет / угол
	Применение

	Красная, 0°
	Максимально концентрированная струя. Только для стойких поверхностей, с большой дистанции.

	Жёлтая, 15°
	Интенсивная очистка твёрдых поверхностей.

	Зелёная, 25°
	Основная универсальная мойка.

	Белая / чёрная, низкое давление
	Подача моющего средства или щадящее ополаскивание — в зависимости от комплекта.
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Форсунки размещены в держателе на рукоятке
Меняйте форсунку только при остановленном двигателе и сброшенном давлении.
Начинайте с расстояния 60 см и уменьшайте его после проверки поверхности.
Не приближайте струю к шинам ближе 20 см.
Сначала проверьте действие струи на малозаметном участке.


РАЗДЕЛ 8 • ХИМИЯ
Использование моющего средства
	

	1
	Используйте только средство, предназначенное для аппаратов высокого давления.

	2
	Приготовьте раствор по инструкции изготовителя.

	3
	Подсоедините шланг химии и опустите фильтр в ёмкость.

	4
	Установите форсунку низкого давления.

	5
	Наносите раствор снизу вверх на сухую поверхность.

	6
	Выдержите 3–5 минут, не допуская высыхания.

	7
	Переключитесь на воду высокого давления и смывайте сверху вниз.

	8
	После работы промойте тракт химии чистой водой 1–2 минуты.

	ЗАПРЕЩЕНО  Не применяйте кислоты, растворители, бензин, хлорсодержащие концентраты и средства, не предназначенные для насосов высокого давления.




РАЗДЕЛ 9 • ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ
Остановка и сброс давления
	

	1
	Отпустите курок и установите его на предохранитель.

	2
	Переведите регулятор газа в минимальное положение и выключите двигатель.

	3
	Закройте топливный кран.

	4
	Перекройте подачу воды.

	5
	Снимите предохранитель и удерживайте курок до полного прекращения выхода воды.

	6
	Отсоедините шланги и слейте из них воду.

	7
	Промойте тракт химии, если он использовался.

	8
	Очистите аппарат и проверьте его состояние.

	ОСТАТОЧНОЕ ДАВЛЕНИЕ  Выключение двигателя само по себе не снимает давление. Обязательно нажмите курок перед разборкой соединений.




РАЗДЕЛ 10 • УХОД
Ежедневное обслуживание
	

	Периодичность
	Работы

	Перед каждым пуском
	Проверить масло, топливо, фильтр воды, шланги, пистолет, форсунку, крепёж и утечки.

	После каждой работы
	Промыть химический тракт, сбросить давление, слить воду, очистить аппарат.

	Каждые 25 ч
	Очистить воздушный фильтр двигателя; проверить крепёж и свечу.

	Каждые 50 ч
	Проверить масло насоса; заменить при загрязнении или эмульсии.

	Каждые 100 ч / сезон
	Заменить масло насоса и выполнить обслуживание двигателя по его руководству.

	Перед хранением
	Удалить воду, защитить насос от замерзания, стабилизировать или слить топливо.
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Насос: фильтр воды, регулятор давления и манометр
	СЕРВИС  Перед обслуживанием остудите двигатель, снимите провод со свечи зажигания и сбросьте давление.




РАЗДЕЛ 10 • ОБСЛУЖИВАНИЕ
Насос, фильтры и форсунки
	


Промывайте входной фильтр чистой водой; повреждённую сетку заменяйте.
Не очищайте форсунку при работающем двигателе. Используйте штатную иглу и промывайте сопло обратным потоком.
Проверяйте смотровое окно масла насоса. Молочный цвет указывает на попадание воды — требуется сервис.
Не превышайте рабочее давление 200 бар регулировкой клапана.
Не разбирайте регулятор и насос без соответствующей квалификации.
	Признак
	Действие

	Пульсация струи
	Проверить подачу воды, фильтр и форсунку

	Подтекание масла
	Остановить аппарат; обратиться в сервис

	Вода из термоклапана
	Нажать курок и охладить насос; не оставлять в байпасе

	Нестабильный манометр
	Удалить воздух, проверить форсунку и подачу воды

	Снижение давления
	Очистить фильтр/форсунку; проверить шланги и уплотнения




РАЗДЕЛ 10 • ХРАНЕНИЕ
Хранение и защита от замерзания
	

	1
	Полностью остановите аппарат и сбросьте давление.

	2
	Отсоедините все шланги и слейте воду.

	3
	Потяните стартер 5–6 раз при снятом проводе свечи, чтобы удалить воду из насоса.

	4
	Для отрицательных температур прокачайте через насос предназначенный для АВД консервант/антифриз без спирта.

	5
	Подготовьте двигатель к хранению по отдельному руководству.

	6
	Храните аппарат вертикально, в сухом проветриваемом помещении, вдали от огня.

	МОРОЗ  Замерзание воды разрушает насос, шланги и арматуру. Повреждение от замерзания не является производственным дефектом.
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Перед хранением очистите аппарат
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Не закрывайте неостывший двигатель




РАЗДЕЛ 11 • ДИАГНОСТИКА
Устранение неисправностей
	

	Неисправность
	Возможная причина
	Устранение

	Нет / мало давления
	Форсунка низкого давления; засор фильтра/форсунки; мало воды; воздух; течь
	Поставить рабочую форсунку; очистить; обеспечить ≥15 л/мин; удалить воздух; устранить течь

	Пульсация
	Воздух, пережат входной шланг, загрязнение
	Проверить шланг, фильтр и источник; выпустить воздух

	Нет подачи химии
	Высокое давление; засор фильтра; негерметичный шланг
	Поставить форсунку химии; очистить фильтр; проверить соединение

	Двигатель не запускается
	Нет топлива; закрыт кран; мало масла; свеча/фильтр
	Заправить; открыть кран; проверить масло; обслужить двигатель

	Двигатель глохнет под нагрузкой
	Недостаточная подача воды; загрязнение; низкие обороты
	Открыть воду; очистить тракт; установить FAST

	Перегрев насоса
	Длительный байпас; горячая вода
	Нажать курок; остановить и охладить; подать воду ≤60 °C

	ОСТАНОВИТЕ АППАРАТ  При утечке топлива, масла, повреждении шланга ВД, сильной вибрации или металлическом шуме эксплуатация запрещена.




РАЗДЕЛ 12 • КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ
Заводская взрыв‑схема аппарата
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Оригинальная заводская схема BT‑2900V. Геометрия и нумерация сохранены.
Русские наименования и артикулы приведены в следующих таблицах. Для заказа указывайте модель, позицию и артикул.


РАЗДЕЛ 12 • КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ
Каталог деталей аппарата — часть 1
	

	Поз.
	Артикул
	Наименование
	Кол.

	BT-2900V-01
	590418300
	Пистолет с копьем 350
	1

	BT-2900V-02
	500014016
	G1/8 400BAR манометр
	1

	BT-2900V-03
	590403030
	19MM шланг подвода воды
	3

	BT-2900V-04
	590408090
	Шланг ВД с двойной оплеткой
	1

	/ BT-2900V-05
	590407090
	Белая форсунка 030-40°
	1

	/ BT-2900V-05
	590407250
	Красная форсунка 030-0°
	1

	/ BT-2900V-05
	590407430
	Желтая форсунка 030-15°
	1

	/ BT-2900V-05
	590407610
	Зеленая форсунка 030-25°
	1

	BT-2900V-06
	101000022
	Табличка для заправки топлива
	1

	BT-2900V-06
	101063032
	Табличка опасности
	1

	07-1
	590405031
	10-дюймовый жесткие колеса
	2

	07-2
	590708031
	Ось / 55*15
	2

	08-1
	590404020
	Фильтр
	1

	08-1
	590501010
	Пластиковый коннектор типа елочка G3/4-19
	1

	08-2
	590502027
	Коннектор G3/8-G1/2
	1

	BT-2900V-09
	101010030
	Инструкция по эксплуатации
	1

	BT-2900V-10
	101769430
	Пластиковая воронка
	1

	BT-2900V-11
	817414010
	Помпа высокого давления
	1

	BT-2900V-11
	502403401
	VC коннектор
	1

	BT-2900V-12
	
	Цепь
	2




РАЗДЕЛ 12 • КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ
Каталог деталей аппарата — часть 2
	

	Поз.
	Артикул
	Наименование
	Кол.

	13-1
	
	Рукоятка
	1

	13-2
	
	Рукоятка
	1

	13-3
	101707010
	Крюк для пистолета
	2

	13-4
	590409130
	Подушка амортизатора двигателя
	4

	13-5
	590409040
	Антивибрационная прокладка
	2

	13-6
	
	Рамка шланга высокого давления
	1

	13-6
	590203201
	Гайка-барашек
	2

	13-7
	
	Передняя панель стойки
	1

	13-8
	
	Шальдик
	1

	13-9
	590710023
	BT2900V стойка
	1

	13-10
	590204005
	Плоский уплотнитель 8*20*1.5
	4

	13-11
	590203003
	Шестигранная гайка M8
	4

	13-12
	590204005
	Плоский уплотнитель 8*20*1.5
	4

	13-12
	590202005
	M8*45 внешний шестигранный винт
	4

	13-13
	590204005
	8*20*1.5 плоский уплотнитель
	8

	13-14
	590203403
	M8 Стопорная гайка из нержавеющей стали
	4

	13-15
	
	Стояка для пистолета
	1

	13-16
	590201001
	M8*80 винт с круглой головкой и внутренним шестигранником
	4

	13-17
	590202007
	M10*35 внешний шестигранный винт
	4

	BT-2900V-14
	590662050
	Coma 7.5HP бензиновый двигатель
	1




РАЗДЕЛ 12 • КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ
Каталог деталей аппарата — часть 3
	

	Поз.
	Артикул
	Наименование
	Кол.

	BT-2900V-15
	590415010
	Двухслойный фильтр
	1

	16-2
	590101021
	14.2*1.9 уплотнение
	1

	16-1
	590101071
	3.63*2.62/NBR90 уплотнение
	1

	BT-2900V-17
	590501004
	G1/2 -19 Винт
	1

	BT-2900V-18
	502403030
	VC выходной клапан
	1

	BT-2900V-18
	502403040
	VC выходной пружинный клапан
	1




РАЗДЕЛ 13 • НАСОС
Взрыв‑схема насоса
	


[image: ]
Оригинальная заводская схема насоса. Геометрия, линии и позиции сохранены.
Не разбирайте насос под давлением. Ремонт гидравлической части должен выполнять квалифицированный специалист.


РАЗДЕЛ 13 • НАСОС
Каталог деталей насоса — часть 1
	

	Поз.
	Артикул
	Наименование
	Кол.

	1
	590201151
	Винт с шестигранной головкой
	7

	2
	500010001
	Заглушка
	1

	3
	590101021
	Уплотнение
	2

	4
	507402040
	KL задняя крышка
	1

	5
	590101117
	Уплотнение
	1

	6
	507402130
	BM20 шатун
	3

	7
	507402140
	Палец плунжера
	3

	8
	507402020
	Шток плунжера
	3

	9
	507402030
	Картер
	1

	10
	507402011
	Коленчатый вал
	1

	11
	590302006
	Подшипник
	1

	12
	590206004
	Стопорное кольцо для отверстия
	1

	13
	590108025
	TC сальник
	3

	14
	590107015
	TC4 масляный сальник
	3

	15
	507402150
	Опорная рама
	3

	16
	590105046
	Водяное уплотнение
	3

	17
	507401050
	Заднее направляющее кольцо
	3

	18
	590101121
	Уплотнение
	3

	19
	590104083
	Основной гидрозатвор, комплект из 3-х частей
	3

	20
	507401080
	Клапан
	6

	21
	590101113
	Уплотнение
	7

	22
	500010049
	Заглушка
	1

	23
	500010049
	KL12 головная часть помпы
	1

	24
	590201084
	Винт с шестигранной головкой
	4




РАЗДЕЛ 13 • НАСОС
Каталог деталей насоса — часть 2
	

	Поз.
	Артикул
	Наименование
	Кол.

	25
	590201083
	Винт с шестигранной головкой
	4

	26
	507401010
	KL крышка клапана
	2

	27
	590101004
	Уплотнение
	3

	28
	507401011
	Винт обратного клапана
	1

	29
	500010021
	Клапан регулировки температуры
	1

	30
	502403233
	Уплотнительная прокладка
	1

	31
	303012410
	VC регулятор давления в сборе
	1

	32
	502403363
	VC-B маховик регулятора давления
	1

	33
	502403410
	VC пружина поглощения жидкости
	8

	34
	502403420
	VC стальной шарик
	1

	35
	590101080
	Употнение
	1

	36
	502403430
	VC всасывающий коннектор
	1

	37
	590302003
	Подшипник с глубоким желобом
	1

	38
	59020600
	Стопорное кольцо коленвала
	1

	39
	301217401
	KL смотровое окно уровня масла в сборе
	1

	40
	101702010
	Масляная пробка
	1

	41
	301150101
	Щуп уровня масла
	1




РАЗДЕЛ 13 • СЕРВИС
Ремкомплекты и сервисная информация
	

	Описание
	Состав / номера деталей

	Комплект водяных уплотнений
	Основное водяное уплотнение #590104083 + Дополнительное водяное уплотнение #590105046

	Комплект клапанов
	Клапан #507401080 + Уплотнение #590101113

	Ремкомплект регулятора давления
	Уплотнительная прокладка #502403230

	Ремкомплект регулятора давления
	Пружина регулятора давления #502403280

	Ремкомплект регулятора давления
	Конусный клапан #502403450

	ЗАКАЗ ЗАПЧАСТЕЙ  Сообщите сервисному центру модель TOR BT‑2900V, серийный номер, позицию на схеме, артикул и требуемое количество.


Гарантийное обслуживание выполняется авторизованным сервисным центром при наличии документа о покупке. Гарантия не распространяется на обычный износ, работу насоса без воды, замерзание, неправильное топливо, нештатные изменения и повреждения вследствие нарушения настоящей инструкции.
Сохраните руководство вместе с документами на аппарат.

	TOR • БЕНЗИНОВЫЙ АППАРАТ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ
	СТР. 2
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