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АППАРАТ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ
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РАЗДЕЛ 1 • ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Назначение и содержание
	


TOR BT-240V — мобильный бензиновый аппарат высокого давления для профессиональной очистки техники, твёрдых покрытий, строительного и промышленного оборудования.
	Раздел
	Содержание

	1–3
	Назначение, комплект поставки и характеристики

	4
	Безопасность

	5–8
	Устройство, подготовка и эксплуатация

	9–10
	Обслуживание, хранение и диагностика

	11–13
	Три заводские схемы и каталоги деталей

	ВАЖНО  До первого запуска полностью прочитайте настоящее руководство и отдельное руководство бензинового двигателя. Аппарат разрешено эксплуатировать только на открытом воздухе.
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Общий вид TOR BT-240V


РАЗДЕЛ 2 • КОМПЛЕКТАЦИЯ
Комплект поставки
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Фактический комплект поставки
	№
	Компонент

	1
	Аппарат на колёсной раме с двигателем, насосом и аккумулятором электростартера

	2
	Пистолет высокого давления

	3
	Копьё и удлинитель

	4
	Шланг высокого давления

	5
	Всасывающий шланг

	6
	Форсунки 0°, 15°, 25°, 40° и низкого давления

	7
	Входной фильтр и сетчатый фильтр

	8
	Держатели пистолета/шланга и крепёж

	ПРОВЕРКА  До сборки проверьте комплектность и отсутствие транспортных повреждений. Не запускайте аппарат с повреждённым шлангом или фитингом.





РАЗДЕЛ 3 • ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ
Технические характеристики
	

	Параметр
	Значение

	Модель
	TOR BT-240V

	Тип привода
	Бензиновый, четырёхтактный, с электростартером

	Мощность двигателя
	13 л. с.

	Рабочий объём двигателя
	389 см³

	Номинальная частота вращения
	3600 об/мин

	Рабочее давление
	до 250 бар

	Расход воды
	15 л/мин

	Температура воды на входе
	не выше 60 °C

	Форсунки
	0° / 15° / 25° / 40° / низкое давление

	Аккумулятор электростартера
	12 В / 20 А·ч

	ВОДОСНАБЖЕНИЕ  Источник должен устойчиво обеспечивать не менее 20 л/мин. Недостаточный расход вызывает кавитацию и повреждение насоса.
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Фронтальный вид двигателя и панели форсунок


РАЗДЕЛ 4 • БЕЗОПАСНОСТЬ
Основные правила безопасности
	

	ОПАСНО: УГАРНЫЙ ГАЗ  Запрещена работа в помещении, гараже, контейнере и иной замкнутой зоне — даже при открытых дверях.



1. Не направляйте струю на людей, животных, электрические устройства и сам аппарат.
2. Не допускайте детей и необученных лиц к работе.
3. Используйте защитные очки, закрытую обувь, перчатки и при необходимости защиту слуха.
4. Не распыляйте бензин, растворители и легковоспламеняющиеся жидкости.
5. Не прикасайтесь к глушителю и двигателю во время работы и сразу после остановки.
6. Не изменяйте настройки оборотов двигателя и предохранительных клапанов.
7. Не оставляйте работающий аппарат без присмотра.
	ТРАВМА ОТ СТРУИ  Струя высокого давления может проникнуть под кожу. При такой травме требуется немедленная медицинская помощь.



РАЗДЕЛ 4 • БЕЗОПАСНОСТЬ
Топливо, горячие поверхности и рабочая зона
	

	Опасность
	Обязательное действие

	Бензин и пары
	Заправлять только остановленный и остывший двигатель на открытом воздухе; исключить огонь, искры и курение.

	Горячий глушитель
	Сохранять дистанцию от горючих материалов; не касаться защитного кожуха.

	Отдача пистолета
	Держать пистолет двумя руками и устойчиво стоять.

	Скользкая зона
	Организовать дренаж, убрать препятствия и не стоять на шланге.

	Шланг ВД
	Проверять перед каждым пуском; повреждённый шланг не ремонтировать, а заменять.

	Аккумулятор
	Исключить короткое замыкание, искры и обратную полярность.
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Насос, двигатель и защитная рама


РАЗДЕЛ 5 • ОСНОВНЫЕ УЗЛЫ
Устройство аппарата
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Общий вид аппарата
	Узел
	Назначение

	Бензиновый двигатель
	Привод насоса высокого давления

	Электростартер и аккумулятор
	Пуск двигателя ключом

	Трёхплунжерный насос
	Создание рабочего давления

	Манометр
	Контроль давления на выходе

	Регулятор давления
	Установка давления в допустимом диапазоне

	Входной фильтр
	Защита насоса от загрязнений

	Пистолет и копьё
	Управление подачей и формой струи

	Колёсная рама
	Перемещение и защита узлов




РАЗДЕЛ 6 • ПОДГОТОВКА
Распаковка и сборка
	


8. Извлеките аппарат и принадлежности; сопоставьте комплект с перечнем.
9. Установите рукоятку и держатели; равномерно затяните крепёж.
10. Снимите транспортировочную заглушку насоса, если она установлена, и поставьте рабочую сапунную пробку.
11. Проверьте уровень масла двигателя и насоса.
12. Подключите аккумулятор, соблюдая полярность.
13. Подсоедините шланг высокого давления к насосу и пистолету.
14. Установите входной фильтр и подключите подачу воды.
	ЗАПРЕЩЕНО  Запуск двигателя без подключённой и открытой подачи воды повреждает насос и не относится к гарантийному случаю.
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Принадлежности перед сборкой


РАЗДЕЛ 6 • ВОДОСНАБЖЕНИЕ
Подключение воды и шлангов
	


15. Используйте чистую холодную воду температурой не выше 60 °C.
16. Источник должен обеспечивать не менее 20 л/мин.
17. Перед подключением промойте подающий шланг до выхода чистой воды.
18. Проверьте входной фильтр и уплотнения соединений.
19. Полностью откройте кран подачи воды.
20. Подключите входной шланг к фильтру насоса.
21. Подключите шланг высокого давления к насосу и пистолету.
22. Откройте воду.
23. При остановленном двигателе нажмите курок до получения устойчивой струи без воздуха.
24. Установите выбранную форсунку при включённом предохранителе курка.
	ДАВЛЕНИЕ В СИСТЕМЕ  Не отсоединяйте шланги до остановки двигателя, перекрытия воды и полного сброса давления курком.



РАЗДЕЛ 6 • КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ
Проверка перед запуском
	

	Проверка
	Критерий допуска

	Масло двигателя
	Уровень соответствует руководству двигателя

	Топливо
	Достаточно, нет течи и запаха бензина

	Масло насоса
	Уровень соответствует отметке

	Аккумулятор
	Клеммы затянуты, полярность верна

	Входной фильтр
	Чистый, без трещин

	Шланг ВД
	Нет порезов, вздутий, течи и повреждений муфт

	Пистолет
	Курок возвращается; предохранитель блокирует нажатие

	Подача воды
	Кран открыт; воздух удалён

	Рабочая зона
	Открытый воздух, устойчивое основание, дренаж

	ПУСК РАЗРЕШЁН  Только после положительного результата всех проверок.





РАЗДЕЛ 7 • ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Запуск двигателя
	


25. Установите аппарат на ровной поверхности на открытом воздухе.
26. Подключите шланги, откройте воду и удалите воздух из системы.
27. Включите предохранитель курка.
28. Откройте топливный кран.
29. Для холодного двигателя закройте воздушную заслонку; газ установите в FAST.
30. Поверните ключ в положение START и отпустите после запуска; не удерживайте стартер более 5 секунд.
31. После запуска постепенно откройте воздушную заслонку.
32. Снимите предохранитель, направьте копьё безопасно и нажмите курок.
	БАЙПАС  При отпущенном курке не оставляйте двигатель работающим более 2–3 минут. Термоклапан — аварийная защита, а не штатный режим.



РАЗДЕЛ 7 • РАБОЧИЕ РЕЖИМЫ
Форсунки и рабочее давление
	

	Цвет / угол
	Применение

	Красная, 0°
	Максимально концентрированная струя; только для стойких поверхностей с большой дистанции.

	Жёлтая, 15°
	Интенсивная очистка твёрдых поверхностей.

	Зелёная, 25°
	Основная универсальная мойка.

	Белая, 40°
	Щадящее ополаскивание и большие поверхности.

	Чёрная, низкое давление
	Подача моющего средства.
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Цветовая маркировка форсунок
33. Меняйте форсунку только при остановленном двигателе и сброшенном давлении.
34. Начинайте с расстояния 60 см и уменьшайте его после проверки поверхности.
35. Не приближайте струю к шинам ближе 20 см.
36. Не превышайте 250 бар регулировкой клапана.
РАЗДЕЛ 8 • ХИМИЯ
Использование моющего средства
	


37. Используйте только средство для аппаратов высокого давления.
38. Приготовьте раствор по инструкции изготовителя.
39. Подсоедините шланг химии и опустите фильтр в ёмкость.
40. Установите чёрную форсунку низкого давления.
41. Наносите раствор снизу вверх.
42. Выдержите 3–5 минут, не допуская высыхания.
43. Переключитесь на воду высокого давления и смывайте сверху вниз.
44. Промойте тракт химии чистой водой 1–2 минуты.
	ЗАПРЕЩЕНО  Не применяйте кислоты, растворители, бензин, хлорсодержащие концентраты и средства, не предназначенные для насосов высокого давления.



РАЗДЕЛ 8 • ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ
Остановка и сброс давления
	


45. Отпустите курок и включите предохранитель.
46. Переведите газ в минимум и выключите двигатель ключом.
47. Закройте топливный кран.
48. Перекройте подачу воды.
49. Снимите предохранитель и удерживайте курок до прекращения выхода воды.
50. Отсоедините шланги и слейте воду.
51. Промойте тракт химии, если он использовался.
52. Очистите аппарат и проверьте его состояние.
	ОСТАТОЧНОЕ ДАВЛЕНИЕ  Выключение двигателя не снимает давление. Обязательно нажмите курок перед разборкой соединений.





РАЗДЕЛ 9 • УХОД
Ежедневное обслуживание
	

	Периодичность
	Работы

	Перед каждым пуском
	Проверить масла, топливо, аккумулятор, фильтр воды, шланги, пистолет, форсунку и утечки.

	После каждой работы
	Промыть химический тракт, сбросить давление, слить воду, очистить аппарат.

	Каждые 25 ч
	Очистить воздушный фильтр; проверить крепёж, ремни и свечу.

	Каждые 50 ч
	Проверить масло насоса; заменить при загрязнении или эмульсии.

	Каждые 100 ч / сезон
	Заменить масло насоса и обслужить двигатель по его руководству.

	Перед хранением
	Удалить воду, защитить насос от замерзания, стабилизировать или слить топливо.
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Насос, манометр и силовая установка
	СЕРВИС  Перед обслуживанием остудите двигатель, снимите провод со свечи, отключите минусовую клемму аккумулятора и сбросьте давление.





РАЗДЕЛ 9 • ОБСЛУЖИВАНИЕ
Насос, фильтры и аккумулятор
	


53. Промывайте входной фильтр чистой водой; повреждённую сетку заменяйте.
54. Не очищайте форсунку при работающем двигателе. Используйте штатную иглу и обратную промывку.
55. Проверяйте масло насоса. Молочный цвет указывает на попадание воды — требуется сервис.
56. Не разбирайте регулятор и насос без квалификации.
57. Содержите клеммы аккумулятора чистыми и сухими; зарядка выполняется совместимым зарядным устройством 12 В.
58. Перед длительным хранением зарядите аккумулятор и отключите минусовую клемму.
	Признак
	Действие

	Пульсация струи
	Проверить подачу воды, фильтр и форсунку

	Подтекание масла
	Остановить аппарат; обратиться в сервис

	Вода из термоклапана
	Нажать курок и охладить насос

	Слабый стартер
	Зарядить аккумулятор; проверить клеммы

	Нестабильный манометр
	Удалить воздух; проверить форсунку и воду


РАЗДЕЛ 9 • ХРАНЕНИЕ
Хранение и защита от замерзания
	


59. Остановите аппарат и сбросьте давление.
60. Отсоедините шланги и слейте воду.
61. Прокрутите двигатель 5–6 раз при отключённом зажигании, чтобы удалить воду из насоса.
62. При морозе прокачайте через насос консервант/антифриз для АВД без спирта.
63. Подготовьте двигатель к хранению по его руководству.
64. Зарядите аккумулятор и отключите минусовую клемму.
65. Храните аппарат вертикально в сухом помещении вдали от огня.
	МОРОЗ  Замерзание воды разрушает насос, шланги и арматуру и не является производственным дефектом.
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Очистите и остудите аппарат перед хранением
РАЗДЕЛ 10 • ДИАГНОСТИКА
Устранение неисправностей
	

	Неисправность
	Возможная причина
	Устранение

	Нет / мало давления
	Неверная форсунка; засор; мало воды; воздух; течь
	Поставить форсунку; очистить; обеспечить ≥20 л/мин; удалить воздух

	Пульсация
	Воздух, пережат шланг, загрязнение
	Проверить шланг, фильтр и источник

	Нет подачи химии
	Высокое давление; засор фильтра
	Поставить чёрную форсунку; очистить фильтр

	Двигатель не запускается ключом
	Разряжен АКБ; клеммы; предохранитель
	Зарядить; затянуть; проверить цепь стартера

	Двигатель глохнет
	Мало воды; загрязнение; низкие обороты
	Открыть воду; очистить; установить FAST

	Перегрев насоса
	Длительный байпас; горячая вода
	Нажать курок; остановить и охладить

	ОСТАНОВИТЕ АППАРАТ  При утечке топлива, масла, повреждении шланга ВД, сильной вибрации или металлическом шуме эксплуатация запрещена.





РАЗДЕЛ 11 • КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ
Заводская взрыв-схема аппарата
	


[image: ]
Оригинальная заводская схема BT-240V; геометрия и нумерация сохранены
Русские наименования и артикулы приведены в следующих таблицах. Для заказа указывайте модель, позицию и артикул.


РАЗДЕЛ 11 • КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ
Каталог деталей аппарата — часть 1
	

	Поз.
	Артикул
	Наименование
	Кол.

	BT-240V-01
	590418300
	Пистолет с копьем 350, 18*1.5
	1

	BT-240V-02
	500014007
	Манометр 600bar, резьба 1/4
	1

	BT-240V-03
	590403030
	Шланг подвода воды 19mm
	3

	BT-240V-04
	590408720
	Шланг ВД с двойной оплеткой 8mm/10m/M22*1.5
	1

	/  / BT-240V-05
	590407120
	Белая форсунка 035-40 град.
	1

	/  / BT-240V-05
	590407280
	Красная форсунка 035-0 град.
	1

	/  / BT-240V-05
	590407460
	Желтая форсунка 035-15 град
	1

	/  / BT-240V-05
	590407640
	Зеленая форсунка 035-25 град.
	1

	/  / BT-240V-05
	590407970
	Черная форсунка
	1

	/ BT-240V-06
	101063032
	54.5*34/3
	1

	/ BT-240V-06
	101000020
	Инструкция к топливу
	1

	BT-240V-07
	101010030
	Инструкция по эксплуатации
	1

	BT-240V-08
	101769430
	Пластиковая воронка
	1

	BT-240V-09
	810107020
	Помпа высокого давления BMV1825-C25.4
	1

	/ 10-1
	502403030
	VC регулятор давления
	1

	/ 10-1
	502403040
	VC пружина регулятора давления
	1

	/ 10-1
	306252405
	VC выходной коннектор 22*1.5
	1

	10-3
	590101071
	Уплотнительное кольцо 3.63*2.62/NBR90
	1

	10-4
	590101021
	Уплотнительное кольцо 14.2*1.9
	1




РАЗДЕЛ 11 • КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ
Каталог деталей аппарата — часть 2
	

	Поз.
	Артикул
	Наименование
	Кол.

	10-2
	832401080
	Возвратный клапан VC
	1

	BT-240V-11
	101270180
	АКБ 12V/20A
	1

	12-1
	590404020
	Фильтр V
	1

	12-1
	590501010
	Пластиковый коннектор G3/4-19
	1

	12-2
	590502022
	Коннектор G1/2G3/4/SUS304
	1

	13-1
	590405031
	10-дюймовый колеса
	2

	13-2
	590708031
	Ось /55*15
	2

	BT-240V-15
	
	Крючок для пистолета
	1

	16-1
	
	Рукоятка
	1

	16-2
	590707010
	Рама
	1

	16-3
	590409130
	Подушка амортизатора двигателя 18*30
	4

	16-4
	590409040
	Антивибрационная прокладка 10*50*30
	2

	16-5
	590204005
	Плоская прокладка 8*20*1.5
	12

	16-6
	590202007
	Винт с шестигранной головкой M10*35
	4

	16-7
	590203003
	Шестигранная гайка M8
	4

	16-8
	
	Цепт
	2

	BT-240V-17
	590415020
	Фильтр
	1

	BT-240V-14
	590663020
	Двигатель Loncin 13HP
	1




РАЗДЕЛ 12 • НАСОС
Взрыв-схема насоса
	


[image: ]
Оригинальная заводская схема насоса; линии и позиции сохранены
Ремонт гидравлической части должен выполнять квалифицированный специалист.


РАЗДЕЛ 12 • НАСОС
Каталог деталей насоса — часть 1
	

	Поз.
	Артикул
	Наименование
	Кол.

	1
	590201014
	Винт с шестигранной головкой
	6

	2
	301030101
	Задняя часть крышки BM
	1

	3
	590101011
	Кольцевое уплотнение
	1

	4
	500102200
	BM шатун
	3

	5
	500102240
	BM штифт плунжера
	3

	6
	500102100
	BM20 шатун плунжера
	3

	7
	500102030
	BM20 картер
	1

	8
	500102530
	BM8.5-C25.4 коленвал
	1

	9
	590301002
	Игольчатый подшипник
	1

	10
	590205005
	Стопорные кольца
	2

	11
	590108006
	TC сальник с арматурой
	1

	12
	590101019
	Кольцевое уплотнение
	4

	13
	500010001
	Заглушка
	3

	14
	590107003
	TC4 арматурное масляное уплотнение
	3

	15
	500102050
	BM20 опорная рама
	3

	16
	500102150
	BM водяной затвор
	3

	17
	500102110
	BM18 керамический пистон
	3

	18
	500102210
	BM уплотнительная прокладка
	3

	19
	590101105
	Кольцевое уплотнение
	3

	20
	500102220
	BM винт плунжера
	3

	21
	590101063
	Кольцевое уплотнение
	3

	22
	500101050
	BM18 задняя шайба направляющей плунжера
	3




РАЗДЕЛ 12 • НАСОС
Каталог деталей насоса — часть 2
	

	Поз.
	Артикул
	Наименование
	Кол.

	23
	590105002
	18 водяные уплотнения
	3

	24
	500101080
	BM18 опорное кольцо
	3

	25
	590104008
	Основные водяные уплотнения (комплект 3 шт.)
	3

	26
	590101035
	Кольцевое уплотнение
	1

	27
	500010002
	заглушка
	1

	28
	590101023
	Кольцевое уплотнение
	6

	29
	500101150
	BM клапан тип A
	6

	30
	590101042
	Кольцевое уплотнение
	6

	31
	500101100
	BM Винт клапана
	5

	32
	590201007
	Винт с шестигранной головкой
	8

	33
	590204102
	Двусторонняя зубчатая шайба
	8

	34
	500101020
	BM18 головная часть
	1

	35
	500101100
	BM винт с внутренним отверстием
	1

	36
	590302004
	Подшипник
	1

	37
	301210101
	BM смотровое окошко
	1

	38
	590206003
	Стопорное кольцо вала
	1

	39
	500102230
	BM планка
	1

	40
	590201016
	Винт с шестигранной головкой
	4

	41
	101702010
	BM масляный щуп
	1

	42
	301150101
	BM стандартное масло
	1

	43F
	500012005
	F4 фланец
	1




РАЗДЕЛ 13 • РЕГУЛЯТОР
Взрыв-схема регулятора давления
	


[image: ]
Оригинальная заводская схема регулятора давления
	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  Не разбирайте регулятор под давлением и не изменяйте заводскую настройку предохранительных элементов.





РАЗДЕЛ 13 • РЕГУЛЯТОР
Каталог деталей регулятора — часть 1
	

	Поз.
	Артикул
	Наименование
	Размер
	Кол.

	#01
	502403360
	VC рукоятка регулятора
	
	1

	#02
	502403340
	VC втулка регулятора давления
	
	1

	#03
	590207001
	Стопорный винт с коническим шестигранным углублением
	M3*4
	1

	#04
	502403270
	VC стопорная гайка
	
	1

	#05
	502403350
	VC мягкая пружина <180 Bar
	
	1

	#05A
	502403280
	VC жесткая пружина ≥180 Bar
	
	1

	#06
	502403140
	VC опора пружины
	
	1

	#07
	502403290
	VC шток клапана регулирования давления
	
	1

	#08
	590101105
	Кольцевое уплотнение
	7.65*1.78
	1

	#09
	590102006
	Стопорное кольцо
	8.31*11.01*1.24
	1

	#10
	502403310
	VC седло клапана регулировки давления
	
	1

	#11
	590101029
	Кольцевое уплотнение
	15.6*1.78
	1

	#12
	590101015
	Кольцевое уплотнение
	12.5*2
	1

	#13
	590101100
	Кольцевое уплотнение
	6.07*1.78
	1

	#14
	502403220
	VC уплотнительная направляющая прокладка
	
	1

	#15
	590102005
	Стопорное кольцо
	6.73*9.43*1.24NBR90
	1

	#16
	502403450
	VC клапан
	
	1

	#17
	502403230
	VC уплотнительная подушка
	
	1




РАЗДЕЛ 13 • РЕГУЛЯТОР
Каталог деталей регулятора — часть 2
	

	Поз.
	Артикул
	Наименование
	Размер
	Кол.

	#18
	590101113
	Кольцевое уплотнение
	9*1.8
	1

	#19
	590101047
	Кольцевое уплотнение
	19*3
	1

	#20
	502403160
	VC корпус регулятора давления
	
	1

	#21
	590101010
	Кольцевое уплотнение
	11.8*2.4
	1

	#22
	502403020
	VC3/8 сливной болт
	
	1

	#23
	590101071
	Кольцевое уплотнение
	3.63*2.62NBR90
	1

	#24
	502403030
	VC выпускной клапан
	
	1

	#25
	502403040
	VC пружина выпускного клапана
	
	1

	#26
	590101021
	Кольцевое уплотнение 14*1.8
	14.2*1.9
	1

	#27
	502403100
	VC выходной коннектор
	G3/8
	1

	#28
	502403250
	VC внутренняя обратная трубка
	
	1

	#29
	590101059
	Кольцевое уплотнение
	22*3
	1

	#30
	502403170
	VC корпус обратного клапана из алюминия
	
	1

	#31
	590101035
	Кольцевое уплотнение
	17*2
	1

	#32
	502403010
	VC1/2 болт обратного хода
	
	1




РАЗДЕЛ 14 • СЕРВИС
Сервисная информация
	

	ЗАКАЗ ЗАПЧАСТЕЙ  Сообщите сервисному центру модель TOR BT-240V, серийный номер, позицию на схеме, артикул и количество.



Гарантийное обслуживание выполняется авторизованным сервисным центром при наличии документа о покупке. Гарантия не распространяется на обычный износ, работу насоса без воды, замерзание, неправильное топливо, обратную полярность аккумулятора, нештатные изменения и повреждения из-за нарушения инструкции.
Сохраните руководство вместе с документами на аппарат.
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