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АППАРАТЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ
С НАГРЕВОМ ВОДЫ
KPC-H6 1809  •  KPC-H6 2515
KPC-H6 2815
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РАЗДЕЛ 1
Модели и назначение
Профессиональные аппараты TORNADO KPC-H6 предназначены для мойки холодной и горячей водой. Дизельная горелка нагревает воду после насоса; электродвигатель приводит насос высокого давления. Модель выбирают по требуемому давлению, расходу и доступной электросети.
	Модель
	Артикул
	Давление
	Подача
	Мощность
	Питание

	KPC-H6 1809
	8.604.0009
	180 бар
	540 л/ч
	3,0 кВт
	220 В

	KPC-H6 2515
	8.604.0010
	250 бар
	960 л/ч
	7,5 кВт
	380 В

	KPC-H6 2815
	8.604.0011
	280 бар
	960 л/ч
	8,8 кВт
	380 В

	ОБЩИЕ ФУНКЦИИ  Частота вращения 1450 об/мин, система Total Stop, нагрев воды дизельной горелкой. Паспортные значения конкретного аппарата проверяйте по шильдику.
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Фронтальный вид серии KPC-H6


РАЗДЕЛ 2
KPC-H6 1809
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KPC-H6 1809: общий и боковой вид
	Параметр
	Значение

	Артикул
	8.604.0009

	Рабочее давление
	до 180 бар

	Производительность
	540 л/ч (9 л/мин)

	Электродвигатель
	3,0 кВт; 220–240 В; 50 Гц

	Насос
	8,8 л/мин; 1450 об/мин

	Система остановки
	Total Stop




РАЗДЕЛ 3
KPC-H6 2515
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KPC-H6 2515: общий и боковой вид
	Параметр
	Значение

	Артикул
	8.604.0010

	Рабочее давление
	до 250 бар

	Производительность
	960 л/ч (16 л/мин)

	Электродвигатель
	7,5 кВт; 380–400 В; 50 Гц

	Насос
	15 л/мин; 1450 об/мин

	Система остановки
	Total Stop




РАЗДЕЛ 4
KPC-H6 2815
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KPC-H6 2815: общий и задний вид
	Параметр
	Значение

	Артикул
	8.604.0011

	Рабочее давление
	до 280 бар

	Производительность
	960 л/ч (16 л/мин)

	Электродвигатель
	8,8 кВт; 380–400 В; 50 Гц

	Система остановки
	Total Stop

	Нагрев воды
	Дизельная горелка


РАЗДЕЛ 5
Комплект поставки и аксессуары
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Комплект аксессуаров серии KPC-H6
	Элемент
	Назначение

	Шланг высокого давления 10 м
	Соединение аппарата и пистолета

	Профессиональный пистолет
	Управление струёй

	Металлическое копьё 550 мм
	Рабочая дистанция и установка форсунки

	Комплект цветных форсунок
	Выбор угла распыления

	Держатели
	Хранение кабеля и принадлежностей

	Соединительные элементы
	Подключение водяного тракта


РАЗДЕЛ 6
Устройство и панель управления
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Панель управления, регулятор и манометр
	Узел
	Назначение

	Главный переключатель
	Выключено / холодная вода / горячая вода

	Регулятор температуры
	Установка температуры нагрева

	Манометр
	Контроль давления

	Индикаторы
	Состояние питания и защиты

	Дизельный бак и фильтр
	Питание горелки

	Котёл и дымоход
	Нагрев воды и отвод газов



РАЗДЕЛ 7
Требования безопасности
	ОПАСНО: ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ И ГОРЯЧАЯ ВОДА  Не направляйте струю на людей, животных, электрическое оборудование или сам аппарат. Горячая вода и пар вызывают тяжёлые ожоги.



1. Используйте очки, защитную обувь, перчатки и средства защиты слуха.
2. Держите пистолет двумя руками; учитывайте реактивную силу.
3. Не допускайте детей и необученных лиц.
4. Не мойте шины ближе 30 см.
5. Перед обслуживанием отключите питание, дайте аппарату остыть и сбросьте давление.
РАЗДЕЛ 8
Электро- и пожарная безопасность
6. KPC-H6 1809 подключайте к исправной сети 220–240 В; модели 2515 и 2815 — к 380–400 В.
7. Необходимы защитное заземление, автомат и УЗО; трёхфазное подключение выполняет электрик.
8. Не используйте аппарат под дождём или на затопленной площадке.
9. Заправляйте дизельный бак только при выключенном и остывшем аппарате.
10. Не используйте бензин и растворители вместо дизельного топлива.
11. Обеспечьте вентиляцию и безопасный отвод продуктов сгорания.
	ВЫХЛОПНЫЕ ГАЗЫ  Не используйте горелку в закрытом непроветриваемом помещении. Дымоход и кожух остаются горячими после остановки.



РАЗДЕЛ 9
Подключение воды и принадлежностей
12. Очистите входной фильтр.
13. Подключите чистую воду температурой не выше 40 °C.
14. Минимальная подача должна быть не ниже расхода аппарата; давление на входе — не выше 6 бар.
15. Подсоедините шланг высокого давления к аппарату и пистолету.
16. Установите копьё и нужную форсунку.
17. Откройте воду и удерживайте курок до выхода устойчивой струи без воздуха.
	СУХОЙ ХОД  Не запускайте насос без воды. Недостаток подачи вызывает кавитацию и повреждение насоса.



РАЗДЕЛ 10
Запуск и работа холодной водой
18. Установите аппарат на ровной поверхности и включите стояночную фиксацию.
19. Проверьте воду, топливо, масло, шланг и кабель.
20. Откройте воду и удалите воздух.
21. Подключите питание.
22. Переведите главный переключатель в режим холодной воды.
23. Нажмите курок и проверьте давление по манометру.
24. Начинайте мойку с безопасного расстояния.
	TOTAL STOP  При отпускании курка насос останавливается. Не оставляйте аппарат включённым без оператора и не используйте Total Stop как замену полному выключению.



РАЗДЕЛ 11
Работа с нагревом воды
25. Сначала запустите аппарат в режиме холодной воды.
26. Убедитесь в устойчивой подаче воды и нормальном давлении.
27. Переведите переключатель в режим горячей воды.
28. Установите требуемую температуру регулятором.
29. Контролируйте горение, выхлоп и отсутствие запаха несгоревшего топлива.
30. Перед остановкой выключите нагрев и дайте аппарату поработать холодной водой для охлаждения.
	МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА  Не превышайте 98 °C. При парообразовании, вибрации или срабатывании защиты немедленно выключите нагрев.



РАЗДЕЛ 12
Регулировка давления и форсунки
	Цвет
	Режим
	Применение

	Красный
	0°
	Точечная мощная струя; только особо стойкие поверхности

	Жёлтый
	15°
	Интенсивная очистка

	Зелёный
	25°
	Основная мойка

	Белый
	40°
	Мягкое ополаскивание

	Чёрный
	Низкое давление
	Подача моющего средства, если предусмотрена


Рабочее давление устанавливается регулятором: по часовой стрелке — увеличение, против часовой — уменьшение. Не изменяйте заводскую настройку предохранительного клапана.
	ЗАМЕНА ФОРСУНКИ  Выключите аппарат и нажмите курок до полного сброса давления. После установки потяните форсунку и убедитесь в надёжной фиксации.



РАЗДЕЛ 13
Остановка и сброс давления
31. Отключите нагрев и пропустите холодную воду для охлаждения.
32. Переведите главный переключатель в положение 0.
33. Отключите питание.
34. Перекройте воду.
35. Нажмите курок до полного сброса давления.
36. Заблокируйте курок и только затем отсоединяйте шланги.
	ОСТАТОЧНОЕ ДАВЛЕНИЕ  Не ослабляйте соединения до полного сброса давления и остывания аппарата.



РАЗДЕЛ 14
Техническое обслуживание
	Периодичность
	Работа

	Перед каждым запуском
	Проверить воду, топливо, кабель, шланги, масло и утечки

	После каждой работы
	Промыть химический тракт, очистить фильтр, сбросить давление

	Еженедельно
	Проверить форсунку, крепёж, колёса и держатели

	Каждые 50 часов
	Проверить масло насоса, фильтр дизеля и электроды горелки

	Каждые 100 часов
	Заменить масло насоса по требованиям производителя

	Ежегодно
	Проверка давления, горелки и защит квалифицированным сервисом




РАЗДЕЛ 15
Неисправности и устранение
	Неисправность
	Причина
	Действие

	Аппарат не запускается
	Нет питания; сработала защита
	Проверить сеть, автомат и подключение

	Нет давления
	Воздух; засорён фильтр/форсунка; мало воды
	Удалить воздух, очистить, проверить подачу

	Давление пульсирует
	Подсос воздуха или кавитация
	Проверить герметичность входа

	Вода не нагревается
	Нет топлива; загрязнён фильтр; защита горелки
	Проверить топливо; обратиться в сервис

	Дым или копоть
	Неправильное горение
	Выключить нагрев и обратиться в сервис

	Утечка воды/масла
	Износ уплотнения или соединения
	Остановить, сбросить давление, обратиться в сервис


РАЗДЕЛ 16
Хранение и транспортировка
37. Полностью охладите аппарат, слейте воду и сбросьте давление.
38. Храните вертикально в сухом проветриваемом помещении.
39. Не допускайте перегибов кабеля и шланга.
40. При отрицательной температуре удалите воду и законсервируйте насос.
41. Зафиксируйте аппарат при перевозке с учётом его массы.
42. Держите топливо вдали от источников тепла и искр.


РАЗДЕЛ A
Заводская деталировка KPC-H6 1809
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Общая взрыв-схема KPC-H6 1809, артикул 8.604.0009
Номера на схеме соответствуют позициям каталога далее. Для заказа указывайте модель, артикул аппарата, код детали и серийный номер.


РАЗДЕЛ A
Каталог деталей KPC-H6 1809 — позиции 1–26
	Поз.
	Код
	Наименование

	1
	4.607.0052
	Защита дымохода для KPC-H6 INOX

	41
	6.003.0057
	Комплект запасных частей — соединение насадки 1.35

	2
	4.608.0014
	Пластиковая ручка для KPC-H5

	42
	6.003.0057
	Комплект запасных частей — соединение насадки 1.35

	3
	4.613.0024
	Оранжевая крышка для KPC-H6 021C без окна

	43
	4.607.0009
	Крышка котла INOX 410

	4
	3.100.0079
	Дизельный фильтр 8 мм

	44
	4.607.0034
	Конусный дефлектор дымохода для KPC-H3/5

	5
	4.608.0045
	Красная ручка переключателя для KPC-H5 (PANT.185C)

	45
	4.007.0062
	Пружина

	6
	5.009.0213
	Переключатель с защитой 12(10)

	46
	4.607.0010
	Ремень котла KPC-H5 ZNT

	7
	3.100.0118
	Потенциометр 1 kОм

	47
	5.613.0033
	Крышка с дымоходом для KPC-H9

	8
	3.100.0151
	Манометр d 4.0 1/4 0–400

	48
	3.302.0031
	Медный двигатель 145h150 220V 50Hz L=500 3300W

	9
	4.618.0051
	Манометрическая трубка L=360

	49
	3.702.0018
	Вал насосной муфты D.24 8.8L 1450 RPM S.5

	10
	4.608.0008
	Верхний электрический кожух для KPC-H5

	50
	4.606.0028
	Латунный штуцер манометра 1/4G 1/8G для KPC-H5

	11
	4.012.0114
	Кабель выключателя KPC-H5

	51
	5.009.0120
	Кабель прессостата L=750 25 bar 1/8G

	12
	3.100.0067
	Дизельный насос 230V 50Hz VSC-63AS-2 KPC-H5

	52
	5.009.0257
	Клапан безопасности для KPC-H5

	53
	4.606.0044
	Латунное соединение предохранительного клапана 3/8-3/8 для KPC-H5 ZNT

	14
	3.100.0069
	Трансформатор высокого напряжения KPC-H5




РАЗДЕЛ A
Каталог деталей KPC-H6 1809 — позиции 27–52
	Поз.
	Код
	Наименование

	54
	5.009.0250
	Моечное соединение с O-ring, шариком и пружиной 1/8

	15
	3.100.0070
	Высоковольтные кабели L=650 KPC-H5 с защитой

	55
	4.606.0041
	Латунное выходное соединение с всасыванием KPC-H5 3/8 Ø2

	16
	3.100.0092
	Реле 4.5 kW 230V 16A (в оригинале — 7.5 kW 380/400V → встречаются варианты, оставляю как в файле)

	56
	4.605.0018
	Штуцер входа 3/8-1/2G

	17
	3.100.0029
	Термозащита J51DsP-25 12-18A

	57
	6.003.0058
	Комплект запасных частей — входное/выходное соединение

	58
	6.003.0058
	Комплект запасных частей — входное/выходное соединение

	19
	4.608.0007
	Нижний электрический кожух для KPC-H5

	59
	6.003.0058
	Комплект запасных частей — входное/выходное соединение

	20
	3.403.0015
	Контроллер SET KK-H5 с платой PCB

	60
	5.613.0034
	Рама для KPC-H6

	21
	3.403.0017
	LED-плата KPC-H5

	61
	6.003.0058
	Комплект запасных частей — входное/выходное соединение

	22
	3.100.0095
	Защёлка колеса Ø20

	62
	4.606.0017
	Металлический термостатический узел

	23
	5.009.0137
	Профессиональное колесо 237×70

	63
	5.009.0134
	Датчик температуры PT100 для KPC-H5

	64
	3.100.0065
	Плавающий дизельный модуль KPC-H5 L=800

	25
	4.607.0013
	Кронштейн крепления электрического кожуха KPC-H5

	65
	4.618.0011
	РВД высокого давления L=620

	26
	4.612.0002
	Кабель выключателя двигателя KP-3.5T L=550 4G×1.5 H05VV-F

	66
	4.618.0012
	РВД высокого давления L=650

	27
	4.612.0011
	Силовой кабель L=6200 4G×1.5 H05VV-F

	67
	4.608.0037
	Топливный бак (дизель) KPC-H6

	28
	4.608.0035
	Пластиковый блок KPC-H6 PA6 30%GF




РАЗДЕЛ A
Каталог деталей KPC-H6 1809 — позиции 53–67
	Поз.
	Код
	Наименование

	29
	5.613.0006
	Спиральная трубка 2515 2.2 мм

	31
	4.607.0008
	Внутренний стальной ремень H250

	71
	3.100.0209
	Входной CU-коннектор

	32
	4.607.0055
	Внутренний стальной ремень H70

	72
	3.103.0037
	Комплект форсунок 1.15

	33
	4.003.0001
	Изоляционная плита для KPC-H5

	73
	3.701.0008
	Металлическое копьё L=550

	34
	4.607.0006
	Внутренний корпус котла KPC-H5

	74
	4.618.0031
	РВД M22×14 L=10000

	35
	4.607.0007
	Внешний корпус котла KPC-H5

	75
	3.700.0011
	Пистолет 250 bar M22-14 / M22-14 чёрный

	36
	5.009.0073
	Вентилятор двигателя 230/50, кабель 1 м

	38
	6.003.0057
	Комплект запасных частей — соединение насадки 1.35

	39
	6.003.0057
	Комплект запасных частей — соединение насадки 1.35

	40
	6.003.0057
	Комплект запасных частей — соединение насадки 1.35




РАЗДЕЛ A
Заводская деталировка KPC-H6 2515
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Общая взрыв-схема KPC-H6 2515, артикул 8.604.0010
Номера на схеме соответствуют позициям каталога далее. Для заказа указывайте модель, артикул аппарата, код детали и серийный номер.


РАЗДЕЛ A
Каталог деталей KPC-H6 2515 — позиции 1–26
	Поз.
	Код
	Наименование

	1
	4.607.0052
	Защита дымохода для KPC-H6 INOX

	41
	6.003.0057
	Комплект запасных частей — соединение насадки 1.35

	2
	4.608.0014
	Пластиковая ручка для KPC-H5

	42
	6.003.0057
	Комплект запасных частей — соединение насадки 1.35

	3
	4.613.0024
	Оранжевая крышка для KPC-H6 021C без окна

	43
	4.607.0009
	Котёл из нержавеющей стали INOX 410

	4
	3.100.0079
	Дизельный фильтр 8 мм

	44
	4.607.0034
	Дымоотводный конус для KPC-H3 / H5

	5
	4.608.0045
	Красная ручка переключателя для KPC-H5 (PANT.185C)

	45
	4.007.0062
	Пружина

	6
	5.009.0213
	Переключатель с защитой 12(10)

	46
	4.607.0010
	Ремень котла KPC-H5 ZNT

	7
	3.100.0118
	Потенциометр 1 kОм

	47
	5.613.0033
	Крышка с дымоходом для KPC-H9

	8
	3.100.0151
	Манометр d 4.0 1/4 0–400

	48
	3.302.0032
	Медный двигатель 7.5 HP вал D.28

	9
	4.618.0051
	Манометрическая трубка L = 360

	49
	3.702.0027
	Вал помпы D.28 15L 1450 RPM

	10
	4.608.0008
	Верхний электрический кожух для KPC-H5

	50
	4.606.0028
	Латунный штуцер манометра 1/4G 1/8G для KPC-H5

	11
	4.012.0114
	Кабель выключателя KPC-H5

	51
	5.009.0120
	Кабель реле давления L=750 25 BAR 1/8G

	12
	3.100.0067
	Дизельный насос 230V 50Hz VSC-63AS-2 KPC-H5

	52
	5.009.0257
	Предохранительный клапан для KPC-H5

	53
	4.606.0044
	Металлический предохранительный клапан 3/8–3/8 KPC-H5 2NT

	14
	3.100.0069
	Трансформатор высокого напряжения KPC-H5




РАЗДЕЛ A
Каталог деталей KPC-H6 2515 — позиции 27–52
	Поз.
	Код
	Наименование

	54
	5.009.0250
	Впуск моющего средства с О-кольцом, шариком, пружиной 1/8

	15
	3.100.0070
	Высоковольтные кабели L = 650 KPC-H5 с защитой

	55
	4.606.0041
	Латунное выходное соединение с всасыванием KPC-H5 3/8 Ø2

	16
	3.100.0028
	Реле 7.5 kW 380V / 400V 18A

	56
	4.605.0018
	Впускное соединение AL 3/8–1/2G

	17
	3.100.0029
	Тепловая защита J51DsP-25 12–18A

	57
	6.003.0058
	Комплект запасных частей — вход/выход соединения

	58
	6.003.0058
	Комплект запасных частей — вход/выход соединения

	19
	4.608.0007
	Нижний электрический кожух для KPC-H5

	59
	6.003.0058
	Комплект запасных частей — вход/выход соединения

	20
	3.403.0015
	Контроллер SET KK-H5 с платой PCB

	60
	5.613.0034
	Рама для KPC-H6

	21
	3.403.0017
	LED-плата KPC-H5

	61
	6.003.0058
	Комплект запасных частей — вход/выход соединения

	22
	3.100.0095
	Защелка колеса Ø20

	62
	4.606.0017
	Металлическое термостатическое соединение

	23
	5.009.0137
	Профессиональное колесо 237×70

	63
	5.009.0134
	Датчик температуры PT100 KPC-H5

	64
	3.100.0065
	Плавующий держатель дизеля KPC-H5 L=800

	25
	4.607.0013
	Кронштейн крепления электрического кожуха KPC-H5

	65
	4.618.0011
	Шланг высокого давления L=620

	26
	4.612.0002
	Кабель двигателя-переключателя KP-3.5T L=550 4G×1.5 H05VV-F

	66
	4.618.0012
	Шланг высокого давления L=650

	27
	4.612.0011
	Силовой кабель L=6200 4G×1.5 H05VV-F

	67
	4.608.0037
	Топливный бак дизеля KPC-H6

	28
	4.608.0035
	Пластиковый блок для KPC-H6 PA6 30%GF




РАЗДЕЛ A
Каталог деталей KPC-H6 2515 — позиции 53–67
	Поз.
	Код
	Наименование

	29
	5.613.0036
	Спиральная трубка 2515 2.2 мм

	31
	4.607.0008
	Внутренний стальной ремень H250

	71
	3.100.0209
	Входное медное соединение (INLET CU CONNECTOR)

	32
	4.607.0055
	Внутренний стальной ремень H70

	72
	3.103.0044
	Набор форсунок 1.23

	33
	4.003.0001
	Изоляционная плита для KPC-H5

	73
	3.701.0008
	Металлическое копьё L=550

	34
	4.607.0006
	Внутренний корпус котла KPC-H5

	74
	4.618.0016
	Шланг высокого давления M22×1.4 L=10000

	35
	4.607.0007
	Внешний корпус котла KPC-H5

	75
	3.700.0013
	Стальной пистолет 280 BAR M22-14 / M22-14, чёрный

	36
	5.009.0073
	Вентилятор двигателя 230/50, кабель 1 м

	38
	6.003.0057
	Комплект запасных частей — соединение насадки 1.35

	39
	6.003.0057
	Комплект запасных частей — соединение насадки 1.35

	40
	6.003.0057
	Комплект запасных частей — соединение насадки 1.35




РАЗДЕЛ B
Примечание по KPC-H6 2815
	ИСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  Для модели KPC-H6 2815 передана инструкция и фотографии, но отдельный файл заводской деталировки отсутствует. Детали 1809/2515 нельзя автоматически считать совместимыми с 2815.



[image: ]
Внешнее исполнение серии KPC-H6
При заказе запчастей для KPC-H6 2815 обязательно сообщайте артикул 8.604.0011 и серийный номер аппарата.
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