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КАНАЛОПРОМЫВОЧНАЯ МАШИНА
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РАЗДЕЛ 1 • ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Назначение и содержание
	


TOR BXS3015 — мобильная бензиновая каналопромывочная машина для гидродинамической очистки труб, канализационных линий и оборудования.
	Раздел
	Содержание

	1–3
	Назначение, комплект и характеристики

	4
	Безопасность

	5–8
	Устройство, подготовка и эксплуатация

	9–10
	Обслуживание, хранение и диагностика

	11–12
	Заводские схемы и каталоги деталей

	ВАЖНО  Эксплуатируйте бензиновый двигатель только на открытом воздухе. Перед запуском полностью прочитайте руководство и руководство двигателя.
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Общий вид TOR BXS3015


РАЗДЕЛ 2 • КОМПЛЕКТАЦИЯ
Комплект поставки
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Фактические принадлежности
	№
	Компонент

	1
	Машина на четырёхколёсной раме с двигателем, насосом и барабаном

	2
	Рукав высокого давления 30 м

	3
	Две форсунки M22 с внутренней резьбой

	4
	Заливная воронка и трубка

	5
	Входной фильтр и сетчатый фильтр

	6
	Всасывающий рукав и крепёж

	7
	Руководство по эксплуатации

	ПРОВЕРКА  До сборки проверьте комплектность, фитинги, рукав и отсутствие транспортных повреждений.





РАЗДЕЛ 3 • ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ
Технические характеристики
	

	Параметр
	Значение

	Модель
	TOR BXS3015

	Тип привода
	Бензиновый, четырёхтактный

	Мощность двигателя
	17 л. с.

	Частота вращения
	3400 об/мин

	Рабочее давление
	150 бар

	Расход воды
	1800 л/ч (30 л/мин)

	Рукав высокого давления
	30 м

	Форсунки
	M22, внутренняя резьба, 2 шт.

	Запуск
	Электрический / ручной

	Назначение
	Очистка труб и канализационных линий
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Фронтальный вид и фирменная маркировка


РАЗДЕЛ 4 • БЕЗОПАСНОСТЬ
Основные правила безопасности
	

	ОПАСНО: УГАРНЫЙ ГАЗ  Запрещена работа в помещении, гараже, колодце, тоннеле или иной замкнутой зоне — даже при открытых дверях.



1. Не направляйте форсунку на людей, животных, электрические устройства и сам аппарат.
2. Не допускайте детей и необученных лиц к работе.
3. Используйте защитные очки, перчатки, закрытую обувь и защиту слуха.
4. Заправляйте только остановленный и остывший двигатель вдали от огня и искр.
5. Не касайтесь двигателя и глушителя во время работы и сразу после остановки.
6. Не превышайте 150 бар и не изменяйте настройки предохранительных клапанов.
	ТРАВМА ОТ СТРУИ  Струя высокого давления может проникнуть под кожу. При травме немедленно обратитесь за медицинской помощью.



РАЗДЕЛ 5 • ОСНОВНЫЕ УЗЛЫ
Устройство машины
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Общий вид аппарата
	Узел
	Назначение

	Бензиновый двигатель
	Привод насоса высокого давления

	Насос
	Создание рабочего давления и расхода

	Регулятор давления
	Настройка давления в допустимом диапазоне

	Барабан
	Хранение и подача рукава 30 м

	Форсунка
	Гидродинамическая очистка труб

	Манометр
	Контроль давления

	Входной фильтр
	Защита насоса от загрязнений

	Четырёхколёсная рама
	Перемещение и защита узлов


РАЗДЕЛ 6 • ПОДГОТОВКА
Распаковка и сборка
	


7. Извлеките аппарат и принадлежности; сопоставьте комплект с перечнем.
8. Установите рукоятку, барабан и крепёж, равномерно затяните соединения.
9. Проверьте уровень масла двигателя и насоса.
10. Подключите аккумулятор электростартера, соблюдая полярность.
11. Подсоедините рукав высокого давления к барабану и насосу.
12. Установите входной фильтр и подключите подачу воды.
	ЗАПРЕЩЕНО  Запуск без подключённой и открытой подачи воды повреждает насос и не относится к гарантии.
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Двигатель, барабан и силовая рама


РАЗДЕЛ 6 • ВОДОСНАБЖЕНИЕ
Подключение воды и рукава
	


13. Используйте чистую холодную воду и устойчивый источник не менее 35 л/мин.
14. Промойте подающий рукав до выхода чистой воды.
15. Проверьте входной фильтр и уплотнения соединений.
16. Полностью откройте подачу воды.
17. При остановленном двигателе удалите воздух до получения устойчивой струи.
18. Выберите подходящую форсунку и надёжно закрепите её на рукаве.
	ДАВЛЕНИЕ В СИСТЕМЕ  Не отсоединяйте рукава до остановки двигателя, перекрытия воды и полного сброса давления.



РАЗДЕЛ 7 • ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Запуск и рабочий цикл
	


19. Установите аппарат на ровной поверхности на открытом воздухе.
20. Подключите воду, откройте кран и удалите воздух из системы.
21. Откройте топливный кран; для холодного двигателя включите воздушную заслонку.
22. Запустите двигатель электростартером или ручным стартером.
23. Постепенно установите рабочее давление, не превышая 150 бар.
24. Плавно подавайте рукав в трубу без перегибов и ударов.
25. Для извлечения рукава уменьшите давление и равномерно наматывайте его на барабан.
	БАЙПАС  Не оставляйте двигатель работающим без подачи через форсунку более 2–3 минут.
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Основные рабочие узлы


РАЗДЕЛ 7 • РАБОЧИЕ РЕЖИМЫ
Форсунки и очистка труб
	

	Операция
	Рекомендация

	Первичное прохождение
	Использовать проникающую форсунку; подавать рукав плавно

	Удаление отложений
	Использовать рабочую форсунку подходящего типа

	Повороты трубы
	Снизить скорость подачи, не проталкивать рукав силой

	Извлечение рукава
	Снизить давление и равномерно наматывать на барабан

	Сложный засор
	Остановить аппарат, сбросить давление и проверить форсунку
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Принадлежности и фильтры
26. Не запускайте аппарат с форсункой вне трубы без безопасного удержания.
27. Не допускайте перегибов, защемления и истирания рукава.
28. Не тяните аппарат за рукав высокого давления.
29. Перед сменой форсунки полностью сбросьте давление.


РАЗДЕЛ 8 • УХОД
Ежедневное обслуживание
	

	Периодичность
	Работы

	Перед каждым пуском
	Проверить масла, топливо, фильтры, рукав, форсунку, фитинги и утечки

	После каждой работы
	Сбросить давление, слить воду, очистить аппарат и барабан

	Каждые 25 ч
	Очистить воздушный фильтр; проверить крепёж и свечу

	Каждые 50 ч
	Проверить масло насоса; заменить при загрязнении или эмульсии

	Каждые 100 ч / сезон
	Заменить масло насоса и обслужить двигатель по его руководству

	Перед хранением
	Удалить воду, защитить насос от замерзания, зарядить аккумулятор
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Насос, двигатель и рама
	СЕРВИС  Перед обслуживанием остудите двигатель, снимите провод со свечи, отключите минусовую клемму и сбросьте давление.





РАЗДЕЛ 9 • ХРАНЕНИЕ
Хранение и диагностика
	


30. Остановите аппарат и полностью сбросьте давление.
31. Отсоедините рукава и удалите воду из насоса.
32. При морозе прокачайте через насос незамерзающий консервант для АВД без спирта.
33. Подготовьте двигатель к хранению по его руководству.
34. Зарядите аккумулятор и отключите минусовую клемму.
35. Храните аппарат вертикально в сухом проветриваемом помещении.
	Неисправность
	Возможная причина
	Устранение

	Нет давления
	Засор форсунки; мало воды; воздух
	Очистить; обеспечить подачу; удалить воздух

	Пульсация
	Воздух, перегиб рукава, загрязнение
	Проверить рукав, фильтр и источник

	Двигатель глохнет
	Недостаток воды; загрязнение; низкие обороты
	Открыть воду; очистить; установить рабочие обороты

	Перегрев насоса
	Длительный байпас; горячая вода
	Начать подачу; остановить и охладить

	Течь
	Повреждение уплотнения или фитинга
	Остановить аппарат; заменить уплотнение


РАЗДЕЛ 10 • НАСОС
Взрыв-схема насоса
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Оригинальная заводская схема насоса
Ремонт гидравлической части должен выполнять квалифицированный специалист.


РАЗДЕЛ 10 • НАСОС
Каталог деталей насоса — часть 1
	

	Поз.
	Артикул
	Наименование
	Кол.

	1
	500010001
	BM-G3/8 пробка
	2

	2
	590101019
	Кольцевое уплотнение
	3

	3
	590201390
	Винт с круглой головкой и внутренним шестигранником
	6

	4
	301030601
	BK задняя крышка в сборе
	1

	5
	590101172
	Кольцевое уплотнение
	1

	6
	500602100
	TK коленвал
	3

	7
	500602121
	TK шток плунжера
	3

	8
	500602380
	BK20 плунжер
	3

	9
	500602340
	BK картер
	1

	10
	500602400
	BK коленвал 14-N24
	1

	11
	590302014
	Шарикоподшипник с глубоким желобом
	2

	12
	590101097
	Кольцевое уплотнение
	2

	13
	500602411
	BK удлинительный фланец
	1

	14
	590108001
	TC масляное уплотнение
	1

	15
	590204103
	Двусторонняя зубчатая шайба
	16

	16
	590201386
	Винт с круглой головкой и внутренним шестигранником
	8

	17
	500011001
	Шпонка вала
	1

	18
	590107003
	TC4 масляное уплотнение
	3

	19
	500602291
	TK25 опорная рама (новая)
	3

	20
	500602090
	TK18 шайба плунжера
	3

	21
	500102110
	BM18 керамическая втулка
	3

	22
	500102210
	BM медная шайба
	3




РАЗДЕЛ 10 • НАСОС
Каталог деталей насоса — часть 2
	

	Поз.
	Артикул
	Наименование
	Кол.

	23
	590101270
	Кольцевое уплотнение
	3

	24
	500102225
	BM фиксирующий болт втулки плунжера
	3

	25
	590205013
	Стопорное кольцо
	3

	26
	500601080
	TK18 плоская прокладка
	3

	27
	500601230
	BK18 заднее направляющее кольцо
	3

	28
	590101073
	Кольцевое уплотнение
	3

	29
	590105002
	Вспомогательный гидрозатвор
	3

	30
	590104008
	Основной гидрозатвор, комплект из трех частей
	3

	31
	590101035
	Кольцевое уплотнение
	1

	32
	500010002
	BM-G1/2 пробка
	1

	33
	590101025
	Кольцевое уплотнение
	6

	34
	500201070
	KBM обратный клапан
	6

	35
	590101042
	Кольцевое уплотнение
	6

	36
	500601090
	TK22 крышка клапана
	5

	37
	590201385
	Винт с круглой головкой и внутренним шестигранником
	8

	38
	500601291
	BK18 головная часть помпы
	1

	39
	500201050
	KBM винт обратного клапана с отверстием
	1

	40
	500602350
	BK левая крышка
	1

	41
	301150101
	BM масляный щуп
	1

	42
	101702010
	Масляная крышка
	1


РАЗДЕЛ 11 • РЕГУЛЯТОР
Взрыв-схема регулятора давления
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Оригинальная заводская схема регулятора давления
	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  Не разбирайте регулятор под давлением и не изменяйте заводскую настройку предохранительных элементов.





РАЗДЕЛ 11 • РЕГУЛЯТОР
Каталог деталей регулятора — часть 1
	

	Поз.
	Артикул
	Наименование
	Размер
	Кол.

	1
	502503140
	VB350 ручка регулятора
	
	1

	2
	502503130
	VB350 гайка регулятора
	
	1

	3
	502503090
	VB350 пружина регулятора
	
	1

	4
	502503070
	VB350 запорная гайка
	
	1

	5
	590207002
	Стопорный винт с коническим шестигранным углублением
	M4*5
	1

	6
	502503040
	VB350 фиксатор пружины
	
	1

	7
	502503100
	VB350 шток регулятора
	
	1

	8
	590101004
	Кольцевое уплотнение
	10.82*1.78
	2

	9
	590103001
	Открытое стопорное кольцо
	11.4*14*1.3
	1

	10
	502503120
	VB350 седло клапана регулятора
	
	1

	11
	590101050
	Кольцевое уплотнение
	20*1.8
	1

	12
	590102007
	Стопорное кольцо
	9.91*14.27*1.35
	1

	13
	590101116
	Кольцевое уплотнение
	9.19*2.62
	1


РАЗДЕЛ 11 • РЕГУЛЯТОР
Каталог деталей регулятора — часть 2
	

	Поз.
	Артикул
	Наименование
	Размер
	Кол.

	14
	502503050
	VB350 уплотнительная прокладка
	
	1

	15
	590101034
	Кольцевое уплотнение
	17*1.8
	1

	16
	502503150
	VB350 конус
	
	1

	17
	502503060
	VB350 уплотнитель
	
	1

	18
	590101029
	Кольцевое уплотнение
	15.6*1.78
	1

	19
	502503110
	VB350 корпус регулятора
	
	1

	20
	590101099
	Кольцевое уплотнение
	6*3NBR90
	1

	21
	502503010
	VB350 выходной клапан
	
	1

	22
	502503020
	VB350 пружина выходного клапана
	
	1

	23
	590101032
	Кольцевое уплотнение
	16*1.8
	1

	24
	502503030
	VB350 выходной коннектор
	
	1

	25
	500010008
	Крышка
	TK-G1/4
	1




РАЗДЕЛ 12 • СЕРВИС
Сервисная информация
	

	ЗАКАЗ ЗАПЧАСТЕЙ  Сообщите сервисному центру модель TOR BXS3015, серийный номер, позицию на схеме, артикул и количество.



Гарантийное обслуживание выполняется авторизованным сервисным центром при наличии документа о покупке. Гарантия не распространяется на обычный износ, работу насоса без воды, замерзание, неправильное топливо, обратную полярность аккумулятора, нештатные изменения и нарушения инструкции.
Сохраните руководство вместе с документами на аппарат.
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