Пылесос для сухой и влажной уборки.
Предназначен для профессионального использования.

Инструкция по эксплуатации
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СЕРИЯ RLC168A
Модели: RLC168A-P1200-30, RLC168A-P1400-30
Произведено: Zhejiang Roly Technology Co., Ltd, Китай.
Торговая марка: Roly, TOR.
Назначение: пылесос для сухой и влажной уборки.

Дата производства: июнь 2020
ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ                                        

Данный агрегат соответствует обязательным правилам безопасности для электрического оборудования. Тем не менее, неправильное его использование может привести к травмам и повреждению имущества. 

• При использовании электрических приборов необходимо соблюдать основные меры предосторожности.

• Не допускайте иных областей применения и несанкционированных действий.

• Проверьте соответствие электрического напряжения перед использованием.
• Не направляйте выходящий воздух непосредственно на людей или животных при использовании данного агрегата.

• Производитель не несет ответственность за ущерб, вызванный неправильным использованием или неправильной эксплуатацией пылесоса.

• Не вдыхайте легковоспламеняющиеся токсичные жидкости, такие как бензин, масло, кислоты или другие летучие вещества, чтобы избежать вредного воздействия.

• Ремонтировать электрооборудование могут только авторизованные на эту работу специалисты. Неправильный ремонт представляет риск.

• Не храните агрегат непосредственно около источников тепла, таких как горячие печи или радиаторы.

• Не используйте чистящие или моющие средства, содержащее растворители.

• Данный агрегат не может быть использован детьми или людьми, не имеющими опыта использования данных агрегатов, если только они не контролируются специалистами или не проинструктированы как использовать оборудование, чтобы нести ответственность за их безопасность. Необходимо следить за детьми, чтобы они не использовали данное устройство как игрушку.

• Детали или аксессуары сторонних производителей могут быть опасны, и в случае их использования гарантийные условия становятся недействительными.

• Максимальная нагрузка на розетку: 2000 Вт.
• Всегда отключайте агрегат при его очистке или перемещении. Перед чисткой или обслуживанием агрегата выньте вилку из розетки.
• Всегда проверяйте, нормально ли функционирует поплавок.
• Если вы заметили, что жидкость вытекает из пылесоса, немедленно выключите его.

• Не используйте пылесос в помещениях с высокой влажностью.

• Необходимо следить за детьми, чтобы они не играли с пылесосом. Храните его в безопасном и сухом месте, вне доступа детей.
• Не всасывайте с помощью пылесоса горячий пепел или острые предметы.
• Не прикасайтесь к выходному отверстию во время выдувания. Во время работ по сдуву – применяйте защитные очки.
• Не допускается загибать сильно тянуть за шланг, иначе это может привести к его деформации или повреждению.
• Не допускайте попадания влаги на головную часть. Не мойте пылесос. Не допускайте попадания воды или влаги в его электронные компоненты. В случае попадания влаги аккуратно протрите поверхность тряпкой.
ВАЖНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Данный пылесос может использоваться детьми в возрасте от 8 лет и старше, а также лицами с ограниченными физическими или умственными способностями, или людьми с недостатком опыта и знаний, в случаях если им дали инструкции относительно безопасного использования данного агрегата и понимания ими потенциальных опасностей. Дети не должны использовать агрегат в качестве игрушки. Очистка и обслуживание не должны производиться детьми без присмотра

Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен производителем, его сервисным агентом или специалистом с аналогичной квалификацией, чтобы избежать опасности.
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Необходима правильная утилизация. Данная маркировка означает, что этот продукт не следует утилизировать вместе с другими бытовыми отходами на всей территории ЕС. Чтобы предотвратить возможный ущерб окружающей среде или здоровью людей от неконтролируемой утилизации отходов, утилизируйте их ответственно, чтобы способствовать повторному использованию материальных ресурсов. Чтобы вернуть использованное устройство, воспользуйтесь системами возврата и сбора или свяжитесь с продавцом, у которого был приобретен продукт. Они могут принять этот продукт для экологически безопасной переработки
Технические характеристики 

RLC168*-A****-**(*=A,****=1200,1400,1600;**=25,30,30PC)

RLC168*-B****-**(*=A,****=1200,1400,1600,1800;**=25,30,30PC)

RLC168*-D****-**(*=A,****=1200,1400,1600,1800;**=25,30,30PC)

220-240V~, 50/60Hz, Класс I, IPX4

**=25:25L,**=30,30PC:30L

****=1200:1200W,3200W С максимальной нагрузкой на розетку 

****=1400:1400W,3400W С максимальной нагрузкой на розетку 
****=1600:1600W,3600W С максимальной нагрузкой на розетку
****=1800:1800W,3800W С максимальной нагрузкой на розетку
Наименование деталей                                           
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Стандартные аксессуары в поставке                                            
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Подготовка к работе                                                   
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Внимание：при сборке пылесоса убедитесь, что он обесточен.
Установка пылесоса
1. Убедитесь, сетевой кабель отсоединен от розетки (рис. 1).
2. Откройте клипсы (рис. 2).
3. Отсоедините головную часть от бака (рис 3)

4. Достаньте фильтр в сборе из бака. (рис 4)

5. Достаньте аксессуары из бака (рис 5)

6. Проверьте, что все компоненты фильтра в наличии: циклон (1), циклон (2) фильтр-губка (3), воздушная заслонка (4), чтобы собрать агрегат правильно. (рис 6)

7. Вставьте собранный циклон в бак пылесоса. (рис 7)

8. Поместите головную часть на бак, в котором уже установлен фильтр, и зафиксируйте его с обеих сторон клипсами. (рис 8)

9. Вставьте штатив для шланга в соответствующее положение на головной части пылесоса. (рис 9)

10. Вставьте рукоятку в соответствующее положение на верхней части пылесоса. (рис 10)
11. Совместите коннектор шланга с всасывающим отверстием, вставьте его и поверните вправо. (рис 11)

12. Можно установить 2 трубки и шланг. Вставляйте трубки концами меньшего диаметра в трубки с большим диаметром (рис 12)

13. Если требуется, можно установить все трубки, щетку для пола и соединить конструкцию со шлангом через изогнутую трубку.. (Fig13)

Начало работы                                       
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Включение                                                       
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Нажмите  “    ”   для включения 
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Нажмите “     ”   для выключения                      

Нажмите  “   ” разъем управления питанием, включите выключатель пылесоса во второе положение, розетка внешнего питания начнет работать; Отключите оборудование внешнего источника питания, через 5-10 секунд пылесос автоматически перестанет работать. Прежде чем использовать пылесос, убедитесь, что внешнее оборудование с нагрузочной мощностью не превышает 200 Вт, после этого можете начинать работу..
Подключение дополнительного инструмента                                                     
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1. Откройте защитную крышку розетки（Рис 1）

2. Вставьте вилку штекера внешнего инструмента (Рис. 2).
3. Переведите выключатель в положение II。（Рис 3）

ВНИМАНИЕ. Перед подключением электроинструмента убедитесь, что он находится в исправном рабочем состоянии.

Работа по сбору пыли                                             
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1. Убедитесь, что шнур питания отсоединен от розетки. (Рис. 1)

2. Освободите зажимы. (Рис 2)

3. Отсоедините головную часть от пылесборника. (Рис 3)

4. Выньте фильтр в сборе из бака. (Рис 4)

5. Проверьте комплектность компонентов фильтра: пластиковую крышку фильтра (1), сердечник фильтра (2), губку воздуховода (3), Hepa-фильтр (4), затем соберите эти детали по порядку (Рис. 5)

6. Поместите собранный фильтр в сборе в бак-пылесборник. (Рисунок 6)

7. Поместите головную часть на бак, в котором уже установлен фильтр, и зафиксируйте его с обеих сторон зажимами. (Рис 7)

8. Совместите отверстие для шланга в сборе с всасывающим отверстием, затем поверните его вправо и зафиксируйте. (Рис 8)

9. Возьмите две трубки и соедините их между собой, вставив трубку меньшего диаметра в трубку с большим диаметром. (Рис 9).

10. Соедините щетку для полов с трубками. С другой стороны соедините трубки со шлангом. (Рис 10)

11. Подключите кабель к розетке. (Рис 11)

12. Включите пылесос. (Рис 12)

13. Начните работу. (Рис 13)
	ВНИМАНИЕ: ОБЯЗАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЕ И ПРИМЕНЯЙТЕ «ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ». НЕ РАБОТАЙТЕ В ЗОНАХ С ГОРЮЧИМИ ГАЗАМИ, ПАРАМИ ИЛИ ВЗРЫВООПАСНОЙ ПЫЛЬЮ В ВОЗДУХЕ. ГОРЮЧИЕ ГАЗЫ ИЛИ ПАРЫ: СПИРТЫ, ЭФИРЫ, РАСТВОРИТЕЛИ, МАСЛО-СОЕРЖАЩИЕ ЖИДКОСТИ, БЕНЗИН, АЭРОЗОЛЬНЫЕ ПАРЫ. ВЗРЫВООПАСНАЯ ПЫЛЬ: УГОЛЬНАЯ, МАГНИЕВАЯ, ЗЕРНО ИЛИ МУКА. ЧТОБЫ УМЕНЬШИТЬ РИСК ОПАСНОСТИ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ОТ ПАРОВ ИЛИ ПЫЛИ, НЕ ВСАСЫВАЙТЕ ТОКСИЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ.


Действия при заполненном баке                             

[image: image8.png]



1. Бак полностью заполен пылью. (Рис 1)

2. Отключите пылесос. (Рис 2)

3. Отключите шнур питания. (Рис3)

4. Откройте замки-клипсы (Рис 4)

5. Снимите головную часть пылесоса. (Рис 5)

6. Выньте фильтр в сборе из бака (Рис. 6).

7. Удалите мусор в из бака. (Рис 7)

8. Снимите пластиковую крышку фильтра (1), сердечник фильтра (2), губчатый фильтр (3), узел Hepa (4). (Рис. 8)

9. Удалите мелкие частицы из пластикового фильтра. (Рис. 9)
Работа по удалению влажного мусора                                             
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1. Убедитесь, что компоненты фильтра в сборе: пластиковая крышка фильтра (1), сердечник фильтра (2), губчатый фильтр (3), узел Hepa (4) - собраны верно. (Рис 1)

2. Установите фильтр в сборе в бак-пылесборник. (Рис 2)

3. Поместите головную часть на бак-пылесборник, в который был установлен уже фильтр в сборе, и зафиксируйте его с обеих сторон застежками-клипсами. (Рис 3)

4. Вставьте шнур питания. (Рис 4)

5. Включите пылесос. (Рис 5)

6. Когда бак пылесоса будет заполнен, агрегат остановится. (Рис 6)

7. Отключите питание. (Рис 7)

8. Отсоедините шнур питания от розетки. (Рис. 8)

9. Вылейте воду из пылесборника. (Рис. 9)
	ВНИМАНИЕ: ОБЯЗАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЕ И ПРИМЕНЯЙТЕ «ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ». НЕ РАБОТАЙТЕ В ЗОНАХ С ГОРЮЧИМИ ГАЗАМИ, ПАРАМИ ИЛИ ВЗРЫВООПАСНОЙ ПЫЛЬЮ В ВОЗДУХЕ. ГОРЮЧИЕ ГАЗЫ ИЛИ ПАРЫ: СПИРТЫ, ЭФИРЫ, РАСТВОРИТЕЛИ, МАСЛО-СОЕРЖАЩИЕ ЖИДКОСТИ, БЕНЗИН, АЭРОЗОЛЬНЫЕ ПАРЫ. ВЗРЫВООПАСНАЯ ПЫЛЬ: УГОЛЬНАЯ, МАГНИЕВАЯ, ЗЕРНО ИЛИ МУКА. ЧТОБЫ УМЕНЬШИТЬ РИСК ОПАСНОСТИ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ОТ ПАРОВ ИЛИ ПЫЛИ, НЕ ВСАСЫВАЙТЕ ТОКСИЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ.


Функция обдува                                                       
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	ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФУНКЦИИ ВЫДУВА НАДЕНЬТЕ ОЧКИ

	ВНИМАНИЕ: СЛЕДИТЕ В КАКУЮ СТОРОНУ ПОЛЕТИТ МУСОР.

	ВНИМАНИЕ: ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПЫЛЕЗАЩИТНУЮ МАСКУ ЕСЛИ ПЫЛЬ МЕЛКОЙ ФРАКЦИИ.


1. Убедитесь, что шнур питания отсоединен от розетки. (Рис 1)

2. Отвинтите вставленный шланг от всасывающего отверстия повернув его влево. (Рис 2)

3. Вставьте коннектор шланга в отверстие для выпуска воздуха сзади головной части и затяните ее, повернув вправо. (Рис 3)

4. Вставьте шнур питания. (Рис 4)

5. Включите пылесос (Рис 5)

6. Направьте шланг в направлении сдуваемого мусора (Рис 6)

Очистка фильтра                                                         
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1. Периодически проверяйте состояние чистящего фильтра для поддержания производительности пылесоса.

2. Если всасывается особо мелкая пыль, то может потребоваться более частая очистка фильтра.

3. Узел фильтра содержит четыре моющиеся части: пластиковую крышку фильтра (1), сердечник фильтра (2), губчатый фильтр (3), узел Hepa (4) (Рис. 1).

4. Промойте пластиковую крышку фильтра (1), сердечник фильтра (2), губчатый фильтр (3), узел Hepa (4) холодной или теплой водой без использования моющего средства. (Рис 2, рис 3, рис 4, рис 5)

5. Оставьте очищенные элементы для просушки, сушите не менее 24 часов.

Не помещайте фильтр в посудомоечную, стиральную, сушильную машину, духовку, микроволновую печь или на открытое пламя. (Рис 6)
Использование аксессуаров                                            
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Иснтрукции                                                   

① После окончания работы, проверьте фильтры и сопутствующие аксессуары на предмет их рабочего состояния. После каждого использования очищайте фильтр и никогда не используйте влажный фильтр.
② Проверьте штепсельную вилку на наличие повреждений. Не используйте поврежденную штепсельную вилку.
③ Проверьте, состояние воздухозаборника, если он забит, очистите его.

④ Храните агрегат бережно, не допускайте ударов.

⑤ Содержите агрегат в сухом виде.
⑥ Если фильтр забит пылью, промойте его холодной водой, при необходимости также можно использовать нейтральные моющие средства. Не используйте щелочные средства для его очистки. Не помещайте головную часть непосредственно в воду для очистки.
⑦ Не используйте агрегат безостановочно в течение длительного времени, Рабочий цикл должен составлять не более 2 часов, в противном случае срок службы будет сокращен.
⑧ После долговременной работы, фильтр может быть забит пылью и всасывание будет ослаблено. Поэтому, во избежание потерь мощности всасывания, всегда своевременно очищайте фильтр.
⑨ При возникновении ненормальной вибрации, шума или запаха необходимо немедленно прекратить работу и провести техническое обслуживание.

Возможные неисправности и их устранение                                               
	ВНИМАНИЕ! Для исключения риска поражения электрическим током – отсоедините кабель питания, прежде чем начинать работу по устранению неисправностей!

	Неисправность
	Возможные причины
	Устранение

	Пылесос не работает

	1) Пылесос не подключен.
	1) Проверьте кабель на предмет возможных повреждений.

	
	2) Поврежден сетевой кабель
	2) Отключите и проверьте сетевой кабель. В случае повреждения отремонтируйте его у профессионала.

	
	3) Бак полностью заполнен
	3) Опустошите бак.

	Пыль идет из моторного отсека
	1) Картридж-фильтр отсутствует или поврежден
	1) Установите или замените картридж- фильтр или фильтр-пакет.

	Снизилась эффективность работы. Шум или вибрация
	1) Засорилась насадка, или шланг, или входное отверстие бака. Или фильтр заблокирован мелкой пылью.
2) Бак заполнен/
3) Губчатый фильтр заблокирован пылью.
4) Заклинило выпускной клапан на сливном шланге.
5) Нет электрического питания.
	1) Проверьте насадку, шланг и входное отверстие бака. Очистите от засора. Снимите фильтр и прочистите его. Вставьте новый картридж-фильтр.
2) Освободите бак от мусора.
3) Прочистите губчатый фильтр.
4) Проверьте сливной клапан и устраните блокировку.
5) Проверьте соединение с сетью.

	Всасывание слишком сильное.
	1) Вода попала в головную часть.
	1) Прекратите работу и полностью просушите головную часть.

	Если вышеуказанные методы не помогли решить проблему, обратитесь в авторизованный сервисный центр.


