
[image: image1.emf]


Мобильный бойлер для аппаратов высокого давления
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BF-2815, BF-2821

ВНИМАНИЕ: перед использованием бойлера, обязательно изучите инструкцию!
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Введение
    Данный мобильный автономный бойлер используется в паре с очистителем высокого давления, что позволяет получать на выходе горячую воду высокого давления. Независимый бойлер изготовлен из нержавеющей стали, имеет КПД 90% и низкий расход топлива. Панель управления имеет питание 12 В. Агрегат снабжен регулируемым термостатом. Агрегат подходит для проведения работ по очистке и дезинфекции в животноводстве, используется для очистки масляных пятен сельхозтехники и оборудования, проведения клининговых работ на предприятиях военной промышленности, при высокотемпературной дезинфекции и чистке бассейнов, уборке всевозможных помещений и т. д. Агрегат имеет рабочее давление 150-250 бар и рабочее электропитание 220 В/50 Гц. Данный дизельный бойлер отличается высокой производительностью, низким расходом топлива, быстрым нагревом и низким выхлопом газов, соответствующим европейским стандартам. Каркас устройства изготовлен из нержавеющей и углеродистой стали с напылением, что обеспечивает прочность, долговечность и презентабельный внешний вид. Управление осуществляется безопасной и надежной электронной платой.
Диаграмма
Рис. 1：

Рис. 2：
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Рис. 3：
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Обзор:
1. Бойлер BF-2815.  2. Корпус агрегата.  3. Кабель питания.  4. Порт регулировки воздуха.  5. Входной фитинг для воды M22*1,5.  6. Выходной фитинг воды M22*1,5.  7. Выключатель питания.  8. Регулятор нагрева.  9. Индикатор нехватки топлива. 10. Индикатор работы.  11. Рукоятка. 12. Заливное отверстие для дизельного топлива.  13. Универсальное колесо.  14. Колесо с фиксатором.  15. Реле расхода. 16. Датчик температуры.  17. Реле уровня топлива.  18. Узел форсунки.  19. Верхняя крышка в сборе.  20. Внутренняя горловина бойлера.  21. Кожух.  22. Трансформатор зажигания.  23. Узел воздушной заслонки.  24. Улитка вентилятора.  25. Топливный насос.  26. Электромотор в сборе.  27. Топливопровод.  28. Вентилятор.  29. Змеевик.  30. Теплоизоляционная проставка.  31. Теплоизоляционная плита. 32. Внутреннее стопорное кольцо.  33. Узел нижнего основания.  34. Теплоизоляционный шнур 35. Шайба.  36. Гайка G1/2.
Предупреждающие символы и маркировка, указанная на оборудовании
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Предупреждение：осторожно!   [image: image6.jpg]—_— b o
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   Внимание：горячо
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Danger! electric shock
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Must wear opague eye protection




   Используйте очки
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Используйте перчатки      [image: image10.jpg]


  Обратитесь в сервис
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Агрегат не оснащен клапаном обратного потока и не подходит для подключения к источнику воды напрямую.
Электрические соединения и инструкции по безопасности.
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Предупреждение.
· Подключение агрегата должно осуществляться профессиональным лицензированным электриком. Строго запрещено прикасаться мокрыми руками к электрическим компонентам, таким как вилки и розетки. Используемый источник питания должен быть хорошо заземлен и иметь установленный безопасный и надежный выключатель защиты.
· Перед подключением к электросети, проверьте параметры питания на заводской табличке и убедитесь, что розетка оснащена автоматическим выключателем с чувствительностью 0,03 А ~ 30 мс.
· Рекомендуется использовать кабельную катушку, чтобы гарантировать, что внешний основной кабель будет располагаться на высоте 60 мм над землей.
· Если требуется удлинение кабеля, используйте водонепроницаемые вилки и розетки. Характеристики кабеля должны соответствовать национальным стандартам.

· Убедитесь, что все кабели цепи, не повреждены, не пережаты и не состарены.  Избегайте воздействия высоких температур на кабели и их контакта с химикатами (масло, кислоты, щелочи) и острыми предметами.
· Данное оборудование категорически запрещено обслуживать неподготовленным людям и несовершеннолетним.

· Категорически запрещается направлять воду из пистолетов высокого давления на людей или животных во избежание несчастных случаев в т.ч. со смертельным исходом.

· Перед каждым использованием, проверьте состояние шланга высокого давления. Категорически запрещается использовать поврежденные шланги высокого давления.
· Категорически запрещается принудительно запускать бойлер при отсутствии воды.
· При эксплуатации агрегата используйте защитные перчатки, очки и специальную одежду, защищающие от высоких температур.
· При заправке топливом отключите агрегат. Запрещается хранить любые легковоспламеняющиеся, взрывоопасные и другие опасные предметы около агрегата.
· Не используйте кислотные, едкие или токсичные чистящие средства, а также чистящие средства, содержащие хлор или отбеливатели.
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Предупреждение.
· При выполнении операций по очистке необходимо соблюдать безопасное расстояние распыления не менее 30 см (между соплом и поверхностью).

· Оператор должен использовать защитную одежду и очки для предотвращения травм от пыли, брызг или горячей воды.
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Уведомление.
· После длительного хранения, перед запуском агрегата, отсоедините пистолет высокого давления и насадку, включите аппарат высокого давления, чтобы слить грязь из змеевика и избежать засорения пистолета и моющей насадки.
· Производитель не несет гарантийных обязательств или какой-либо ответственности при использовании неоригинальных аксессуаров или запчастей.
· После отключения агрегата необходимо нажать курок пистолета-распылителя для сброса давления воды в змеевике и в общей системе.
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Опасность：неправильное подключение к электросети может привести к поражению электрическим током. В случае сомнений относительно корректности подключения электропитания, немедленно прекратите работу и обратитесь к лицензированному специалисту или в дилерский центр. Не подключайте электропитание агрегата самостоятельно. Если электро- компоненты агрегата повреждены, необходимо поручить их замену специалисту.
Основные предупреждения.
· Агрегат можно использовать только на открытом воздухе. Запрещается использовать его в закрытых или плохо проветриваемых помещениях. 

· Предупреждающие маркировки на агрегате содержат важную информацию по безопасному использованию. Необходимо внимательно ее изучить.
· Всегда следуйте соответствующим инструкциям по технике безопасности, изложенным в руководстве. Используйте защитные очки, специальную одежду и защитные перчатки во время работы.
· После каждого использования отключайте основной источник питания и с помощью воздушного пистолета удалите оставшуюся в агрегате воду. После зимнего использования залейте в водяной насос и змеевик низкотемпературный антифриз, чтобы предотвратить замерзание и растрескивание водяного насоса и бойлера.

· Храните агрегат в безопасном месте, недоступном для детей.

· В случае повреждения электрокабеля или других элементов (бойлера, шланга высокого давления, пистолета и пр.) не продолжайте работу до из замены.
· В данном агрегате допускается использовать только моющие составы, рекомендованные производителем, а также, биоразлагаемые и нейтральные моющие средства. Гарантия не распространяется на повреждения устройства, вызванные использованием любых других моющих средств (щелочных или кислотных)
· Не используйте агрегат в местах большого скопления людей, так как горячие брызги могут нанести ожоги окружающим.
· Категорически запрещается нахождение людей или животных в радиусе 5 м от зоны работы оборудования.
· Необходимо использовать необходимые средства индивидуальной защиты, предохраняющие от получения травм, вызванных струей воды высокой температуры, и предметов, отскакивающих под ее воздействием.
· Не прикасайтесь к вилке кабеля мокрыми руками или другими частями тела.
· Используйте защитные перчатки и очки, предохраняющие от воздействия высоких температур.
· При очистке шин необходимо соблюдать минимальное безопасное расстояние в 30 см между распыляющей форсункой и очищаемой поверхностью. В противном случае струя воды высокого давления и высокой температуры может повредить поверхность. Наиболее частое повреждение – выцветание шин.
· Предупреждение: не направляйте струю воды высокого давления на людей, животных, электроприборы или сам аппарат высокого давления.
· Пистолеты-распылители, шланги высокого давления, форсунки, головные части насосов высокого давления подлежат естественному износу в процессе эксплуатации. Необходимо проводить их регулярное обслуживание и своевременную замену. Для замены допускается использование только оригинальных деталей и элементов.
· В случае необходимости отлучиться на некоторое время, оператор обязан отключить основное питание.

· Каждый дизельный бойлер перед упаковкой проходит заводскую проверку на давление воды и функцию подогрева, поэтому наличие некоторого количества воды в нем является нормальным.
· Избегайте повреждения кабелей. Если кабель поврежден, во избежание опасности, его замену должен выполнять производитель или лицензированный профессиональный электрик.
·  Данный агрегат работает только в связке с аппаратом высокого давления с соответствующим расходом воды. Обязательно ознакомьтесь с техническими характеристиками на этикетке оборудования, чтобы подобрать соответствующий аппарат высокого давления. Не используйте для работы воду, температура которой выходит за пределы диапазона, указанного на этикетке, так как это может привести к повреждению агрегата.
· Данный агрегат должен эксплуатироваться только квалифицированным персоналом, прошедшим профессиональную подготовку. Неподготовленному персоналу и детям строго запрещено его использование.
· Категорически запрещается использовать данный агрегат в легковоспламеняющихся и взрывоопасных зонах.

· Горячую воду, производимую данным агрегатом, нельзя использовать для питья людям и животным.
· Опасность ожогов. Не распыляйте воду на людей и животных.
· [image: image16.png]


 Запрещается использовать функцию нагрева при отсутствии воды. Принудительный запуск нагревателя при отсутствии подачи воды приведет к перегреву. Вода в змеевике перейдет в состояние пара, которому некуда будет выходить. Таким образом возможен взрыв паровой трубы, получение травм и другие негативные последствия.
· Если во время использования произошло отключение электроэнергии, в целях безопасности отключите питание агрегата.

· При выполнении технического обслуживания агрегата, отключите его от сети и выключите главный выключатель питания.

Устройства безопасности.
· Установите реле расхода на входе воды.
Это устройство используется для защиты бойлера и остановки его работы в случае нехватки воды.
· Система обнаружения пламени.

Система может обнаружить случайную утечку дизельного топлива или случайное возгорание в процессе нагрева и вовремя отключить агрегат.
·  Регулятор температуры.
Температуру воды на выходе можно регулировать по необходимости.

· Датчик уровня топлива.
Если в топливном баке заканчивается топливо, агрегат немедленно остановится, а на панели управления загорится индикатор недостатка топлива. Не допускайте работы топливного насоса без топлива.
Подключение к воде. 

· Подключите шланг выхода воды высокого давления от аппарата высокого давления к входу в бойлер. Соедините шлангом высокого давления выход из бойлера и пистолет-распылитель. Подключение в обратном порядке недопустимо, т.к. в этом случае агрегат не запустится.
· При использовании запустите аппарат высокого давления без подключения пистолета, слейте остатки воды из змеевика, а затем подключите пистолет с насадкой.
· Минимальный расход воды подключенного аппарата высокого давления должен быть более 6 л/мин., в противном случае, реле расхода воды не даст запустить подогрев.
· Необходимо использовать чистую воду. Загрязненную воду с высоким содержанием осадков или сточные воды использовать запрещено.
· В воду нельзя добавлять химические вещества (кислоты и щелочи).
Заправка дизельным топливом.
· Залейте не менее 10 л дизтоплива в бак. Топливо должно быть чистым.
· Обратите внимание, что использование неподходящего топлива может быть опасным и привести к повреждению топливного насоса.
Средство удаления накипи.
· При длительной работе бойлера, внутри змеевика может образоваться накипь. Регулярно добавляйте антинакипин в емкость для воды, чтобы удалить известковые образования.
Включение питания.
· Убедитесь, что выключатель питания находится в положении ВЫКЛ. (OFF).
· Подсоедините шланг подачи воды к водозаборному патрубку.
· Соедините шланг высокого давления одним концом с выходным отверстием, а другим – с пистолетом-распылителем.
· Поверните выключатель устройства в необходимое положение.
· Примечание：перед повторным запуском после длительного хранения, необходимо некоторое время, чтобы слить воду (без подключения шланга высокого давления и пистолета) из контура. Данная процедура позволит предотвратить засорение пистолета-распылителя и форсунки.
· При использовании данного агрегата, необходимо крепко держать пистолет, находясь в удобном положении. Одной рукой следует держать пистолет, другой – копье-рапылитель.
· Для использования горячей воды, поверните выключатель в положение нагрева, установите показатель температура – 100°С, подождите несколько секунд, пока бойлер не заработает, а затем включите подачу горячей воды.
· Нагрев будет работать только в положении включенного пистолета-распылителя. При отключении курка пистолета, бойлер перестанет работать.
· При использовании горячей воды, рекомендуется установить терморегулятор в положение 90-100°С для поддержания непрерывного нагрева. При понижении температуры, бойлер прекратит нагрев, поскольку он сможет быстро достичь заданной температуры при повторном включении. Данная ситуация может привести к неполному сгоранию топлива, что способствует образованию углеродистых отложений в бойлере. 
Уход и обслуживание.
· Регулярно производите техобслуживание и периодические проверки состояния агрегата. Это необходимо для гарантии эффективной и безопасной работы.
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Случайное включение агрегата может привести к травмам и поражению электрическим током. Отключите аппарат высокого давления и отключите агрегат от сети перед началом технического обслуживания или ремонта.
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Перед выполнением любых работ по техобслуживанию
> Установите выключатель в положение ВЫКЛ (OFF).
> Перекройте подучу воды.
> Нажмите на курок пистолета и удерживайте его в таком положении несколько секунд, чтобы убедиться, что давление в системе сброшено.
> Отключите подачу воды и внешний источник электропитания.
> Заблокируйте курок пистолета-распылителя.
> Подождите некоторое время, пока агрегат полностью не остынет.
План технического обслуживания
· Еженедельно (или каждые 50 часов работы).
> Очистка топливного фильтра.
> Очистка углеродистых отложений на внешней стороне змеевика каждые 100 часов или каждые 3 месяца. Замена топливной форсунки и топливного фильтра.
> Ежегодно производите замену топливного насоса, топливной форсунки, термостата, реле расхода, топливный фильтр и иглу зажигания бойлера. 
Методы технического обслуживания. 

· Замена топливного фильтра：снимите хомут топливного патрубка и замените топливный фильтр.
· Очистка змеевика бойлера：удаление накипи следует проводить регулярно используя специальное средство – антинакипин. Частота таких работ зависит от жесткости воды. Налейте в емкость не менее 30 л воды и добавьте в нее антинакипин в пропорции 1 л химии на 15 л воды. Отсоедините пистолет от шланга высокого давления и поместите шланг в емкость с полученным раствором, чтобы закольцевать систему. Запустите агрегат, позволив моющему раствору циркулировать в системе не менее 10 минут. Рекомендуется установить фильтр на выходе шланга высокого давления, чтобы предотвратить повторное попадание удаленной накипи в систему. После завершения работ, запустите аппарат высокого давления, как минимум, на 10 минут, для удаления оставшегося антинакипина из системы. Очистка бойлера от накипи должна производиться квалифицированным персоналом, во избежание повреждения змеевика. Остатки средства для удаления накипи следует утилизировать в соответствии с местными правилами по защите окружающей среды.
· Очистка углеродистых отложений на внешней стороне змеевика: как показано на Рис. 4, полностью демонтируйте змеевик № 29. Используя пистолет высокого давления, смойте углеродистые отложения с поверхности. Особое внимание обратите на полную промывку. Производите очистку внутренних и внешних поверхностей змеевика, а также зазоров между трубкой. После очистки, установите змеевик обратно в агрегат.
· Антифриз：не используйте агрегат при температуре ниже 0°С. Во время хранения, во избежание замерзания добавьте антифриз в водяной насос высокого давления и в змеевик. Используйте только сертифицированный антифриз, соблюдая инструкцию по его применению. Это гарантирует надлежащий эффект от его использования.
· Электрод зажигания：снимите узел форсунки, отсоедините шланг подачи дизтоплива и провод зажигания. Выньте электрод зажигания и произведите его очистку от нагара. Если электрод поврежден или изношен, произведите его замену (см. схему расположения электрода зажигания ниже).
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· Топливный насос：для регулировки давления топлива, используйте шестигранный ключ. Поворот по часовой стрелке увеличивает давление, поворот против часовой стрелки – уменьшает давление. 
Примечание.
    Выпуск воздуха из топливного насоса: используйте шестигранный клю, чтобы открутить заглушку Р на передней стороне топливного насоса. Включите вентилятор бойлера, подождите несколько секунд. Когда дизтопливо начнет течь без перебоев, закрутите заглушку Р обратно.
                 [image: image20.jpg]



· P- воздух                                             Давление топлива
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 Все работы по техническому обслуживанию бойлеров, насосов высокого давления и аппаратов высокого давления должны выполняться профессионалами или в авторизованном сервисном центре.
· В случае возникновения проблем, не упомянутых в данном руководстве, обратитесь в авторизованный центр технического обслуживания или к местному дилеру.
· При проведении технического обслуживания, используйте только оригинальные запчасти, чтобы не повредить оборудование и не снизить его безопасность. Повреждения агрегата, вызванные использованием неоригинальных запчастей, не покрываются гарантией производителя.
Гарантия
· Вся продукция проходит 100% проверку перед тем, как покинуть завод. Гарантийный срок эксплуатации составляет 3 месяца. Гарантия распространяется на проблемы с оборудованием, вызванные производственными дефектами. Условия гарантии соответствуют отраслевым нормам. Гарантийный срок начинается с даты покупки. В случае возникновения поломок в период гарантийного обслуживания, необходимо предоставить соответствующий документ, подтверждающий дату покупки.

· Гарантийный ремонт подразумевает следующие условия：
     > Повреждение вызвано дефектами материала или обработки.
 > Перед началом работ, пользователь должен внимательно изучить данное руководство и строго соблюдать содержащиеся в нем соответствующие указания и эксплуатационные характеристики.
     >Агрегат не ремонтировался неавторизованным обслуживающим персоналом,
и не был поврежден в результате использования неоригинальных запчастей или аксессуаров.
     > Агрегат не подвергался ненадлежащему обращению, такому как удары, 

столкновения, воздействие кислот, щелочей, химикатов или не был разморожен.
     > В работе использовалась чистая вода без осадка и примесей.
·   Гарантия не распространяется на следующие ситуации:
> Отсутствие своевременного обслуживания и замены расходных 

материалов.
> Вторичная бесплатная замена аксессуаров в гарантийный период.
> Преднамеренное повреждение, неправильная транспортировка, небрежная
эксплуатация, отсутствие регулярного технического обслуживания, неправильная эксплуатация или установка вне соответствия с инструкциями настоящего руководства.
> Гарантия ограничивается заменой неисправных деталей и не распространяется на упаковку, транспортировку и т. д.
> Гарантия не подразумевает замену агрегата. Гарантийный период не подлежит продлению после истечения указанного выше периода.
> Производитель не несет ответственности за любой ущерб, вызванный неправильной установкой или неправильной эксплуатацией агрегата.
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 Предупреждение: гарантия на бойлер не действует в следующих ситуациях: засорение форсунки, засорение клапана, некачественное дизтопливо (например, высокое содержание воды или наличие примесей в дизтопливе и пр.), засорение, вызванное накипью и т. д.
Утилизация и охрана окружающей среды.
· Упаковочные материалы подлежат повторному использованию. 
· Соответствующие изношенные детали можно отправлять на переработку. Аккумуляторы, моторное масло, некачественное дизтопливо и другие отходы не следует выбрасывать несанкционированно.
Технические характеристики:
	Модель
	Мотор
	Тепло
	Темп.
	Питание
	Скорость
	Макс. раб. давление
	Макс. поток

	
	w
	Kcal/h
	℃
	v/Hz
	rpm
	bar
	psi
	L/min
	GPM

	BF-2815
	250
	58000
	0-100
	220/50
	2800
	250
	3600
	13-15
	3.96

	BF-2821
	250
	68000
	0-100
	220/50
	2800
	250
	3600
	18-21
	5.55


Поиск неисправностей.
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 Опасность：перед поиском неисправностей, отключите питание агрегата.
[image: image24.png]


 Опасность：производить проверки и ремонт электрических

элементов могут только профессиональные электрики или специально

подготовленный авторизованный персонал.
	Индикация
	Причина неисправности
	Поиск неисправностей

	Зеленый свет мигает 2 раза
	1、 Повреждение, обнаружение пламени.
2、 Линза датчика пламени закоптилась или деформирована.
	1. Заменить датчик пламени.

2. Очистить или заменить линзу.


	Желтый свет горит
	1、 В баке мало топлива.
	1、 Осуществите заправку.

	Зеленый свет мигает 3 раза
	1、 Недостаток топлива.
2、 Поврежден электромагнитный клапан топливного насоса.
3、 Форсунка засорена.
	1、 Очистите топливный фильтр.
2、 Проверьте, подается ли питание на электромагнитный клапан топливного насоса.
3、 Очистите топливную форсунку.

	Зеленый свет мигает 4 раза
	1、 Воздух в патрубке топливного насоса.
2、 Поврежден электромагнитный клапан топливного насоса.
3、 Поврежден датчик пламени или закоптилась его линза.
	1、 Проверьте установку впускного патрубка топливного насоса.

2、 Замените электромагнитный клапан топливного насоса и провода свечи зажигания.
3、 Очистите линзу или замените датчик пламени.

	Зеленый свет мигает 5 раз
	1、Недостаток воды.
	1、Проверьте, поступает ли вода в водяной насос. Проверьте, не поврежден ли регулятор потока.

	Зеленый свет мигает 6 раз
	1、Температура воды насоса слишком высокая.
	1 Проверьте состояние топливного бака. Замените гидрозатвор и уплотнитель, а также замените топливо.

	
     Желтый свет – недостаток топлива         Зеленый индикатор питания (включая
                                               мигание при неисправности).    


Электрическая схема:
[image: image25.emf]12V
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Аннотация：

EV - электромагнитный клапан масляного насоса                       
TR – трансформатор зажигания
M2 - двигатель                       
HL2 – индикатор работы 12 В (зеленый свет)
IG - 0-1выключатель питания                       
HL3 – индикатор нехватки топлива 12 В (желтый свет)
KM - контактор                           
FLOW SWITCH – регулятор потока
OIL SWITCH – датчик уровня топлива               
THERMOSTAT – регулятор температуры
MAGIC EYE – детектор пламени               
XB – клеммная коробка
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